Kaplica w Trzebiczu – malowanie. KST Książka przedmiarów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 1 | KNR-W 4-011216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią9,20 \* 6,50 | m2m2 | 59,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,800 |
| 2 | KNR-W 4-010713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych zzeskrobaniem farby140,12 \* 50% | m2m2 | 70,060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70,060 |
| 3 | KNR-W 4-011204-08z.sz.2.2.9912-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamiemulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniemnierówności0 + 9,20 \* 3,8 \* 2 + 6,50 \* 3,8 \* 2 + 6,50 \* 3,20 \* 0,5 \* 2 | m2m2 | 140,120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,120 |
| 4 | KNR-W 4-011204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychtynków wewnętrznych ścian9,20 \* 3,8 \* 2 + 6,50 \* 3,8 \* 2 + 6,50 \* 3,20 \* 0,5 \* 2 | m2m2 | 140,120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140,120 |
| 5 | KNR-W 4-011215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych ibetonowych9,20 \* 6,50 | m2m2 | 59,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,800 |
| 6 | KNR 0-232611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT140,12 + 70,06 | m2m2 | 210,180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210,180 |
| 7 | KNR-W 2-021610-07 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowewysokość do 8 m6,50 \* 7,0 \* 2 | m2m2 | 91,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91,000 |
| 8 | KNR-W 2-021610-05 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowewysokość do 4 m9,20 \* 3,80 \* 2 | m2m2 | 69,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 69,920 |
| 9 | KNR-W 4-011209-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanejstolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad1. m2

9,20 \* 0,35 \* 2 | m2m2 | 6,440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,440 |