*Załącznik nr 2A*

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**

**ul. Grzybowska 45**

**00-844 Warszawa**

**OFERTA**

**Dostawa wózków widłowych:**

**- 2 szt. do Składnicy RARS w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki**

**- 1 szt. do Składnicy RARS w Ełku, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nadostawę 3 szt. fabrycznie nowych podnośnikowych wózków prowadzonych dyszlem z napędem elektrycznym z gwarancją udzieloną na okres min. 24 miesięcy **znak sprawy: BZza.260.17.2021:**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………1zł,*słownie………………………………………………….1 zł*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto[zł] |
| 1. | Wózek widłowy - Wąwał…………………………1(typ, model oferowanego wózka, rok produkcji) | szt. | 2 | ……………1 | ……………1 | ……………1 |
| 2.  | Wózek widłowy - Ełk…………………………1(typ, model oferowanego wózka, rok produkcji) | szt. | 1 | ……………1 | ……………1 | ……………1 |

*Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.*

* + - 1. Ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta w czasie trwania gwarancji**: ……….¹**

**3.** Wózki spełniają następujące wymagania:

**Dla składnicy Wąwał 2 szt.:**

|  |  |
| --- | --- |
| Udźwig nominalny przy środku ciężkości 600 mm |  1 200 kg |
| Napęd, podnoszenie i sterowanie elektryczne | tak |
| Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż  | 2 000 mm |
| Dyszel położony asymetrycznie z prawej strony | tak  |
| Maksymalna wysokość ze złożonym masztem | 1 600 mm |
| Maksymalna wysokość wózka z rozłożonym masztem | 2 500 mm |
| Długość wideł | 1 200 mm |
| Szerokość korytarza roboczego – nie większa niż | 2 200 mm |
| Maksymalna szerokość wózka | 700 mm |
| Funkcja jazdy „żółw-zając” | tak |
| Dyszel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą oraz wyłącznikiem awaryjnym na jego główce | tak |
| Koła „niebrudzące”  | tak |
| Praca w temperaturze od 2OC do 8OC | tak |
| Bateria trakcyjna z czujnikiem poziomu elektrolitu umożliwiająca pracę przez 8 godzin w temperaturze od 2OC do 8OC | tak |
| Prostownik 8h do ładowania baterii | tak |
| Dostęp do wózka za pomocą kodu PIN | tak |
| Czteropunktowe zawieszenie wózka | tak |
| Zarządzanie pracą wózkiem (wliczając w to raport o uszkodzeniach, rejestr uderzeń, wydajność operatora) | tak |

**Dla składnicy Ełk 1 szt.:**

|  |  |
| --- | --- |
| Udźwig nominalny przy środku ciężkości 600 mm |  1 200 kg |
| Napęd, podnoszenie i sterowanie elektryczne | tak |
| Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż  | 3 200 mm |
| Dyszel położony asymetrycznie z prawej strony | tak  |
| Maksymalna wysokość ze złożonym masztem | 2 200 mm |
| Maksymalna wysokość wózka z rozłożonym masztem | 3 750 mm |
| Długość wideł | 1 200 mm |
| Szerokość korytarza roboczego – nie większa niż | 2 350 mm |
| Maksymalna szerokość wózka | 800 mm |
| Funkcja jazdy „żółw-zając” | tak |
| Dyszel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą oraz wyłącznikiem awaryjnym na jego główce | tak |
| Koła „niebrudzące”  | tak |
| Praca w temperaturze od 2OC do 8OC | tak |
| Bateria z czujnikiem poziomu elektrolitu umożliwiająca pracę przez 8 godzin w temperaturze od 2OC do 8OC | tak |
| Prostownik 8h do ładowania baterii | tak |
| Dostęp do wózka za pomocą kodu PIN | tak |
| Czteropunktowe zawieszenie wózka | tak |
| Zarządzanie pracą wózkiem (wliczając w to raport o uszkodzeniach, rejestr uderzeń, wydajność operatora) | tak |

**4.** Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia do dnia **30 listopada 2021 r.**

**5.** Oświadczamy, że czas reakcji na zgłoszenie konieczności wykonania naprawy będzie wynosił: **……. ¹godzin** od zgłoszenia. **Zaoferowanie dłuższego czasu reakcji niż 72 godzin spowoduje odrzucenie oferty.**

**6.** Udzielamy gwarancji i zobowiązujemy się do wykonywania bezpłatnych przeglądów w tym konserwacyjnych, regulacji i wymiany części zamiennych nie podlegających gwarancji **przez okres……….¹ miesięcy.**

**7.** Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

**8.** Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony przez zamawiającego jako *załącznik nr …. do SWZ.* Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**9.** W zakresie realizacji zamówienia Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………**1** *(imię, nazwisko, nr tel.)*

**10.** Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres ……. dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

**11.** Oświadczamy, że podwykonawcom **zamierzamy** powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| 1. | ……………1 | ……………1 |
| 2. | ……………1 | ……………1 |
| 3. | ……………1 | ……………1 |

***Uwaga:*** *Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.*

**¹ *- wypełnia wykonawca***

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*