[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.78
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=ALMA PROJEKT ALEKSANDER MAZUR
afn=ul. Satyryków 16/6 44-113 Gliwice
nb=BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 72 W GLIWICACH
ab=PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 72 W GLIWICACH Jedn. ew.: Gliwice, obr.: Przedmieście, dz. nr 49, 41, 743; obr.: Nowe Miasto, dz. nr: 12, 8, 11.
ni=PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SPÓŁKA Z O.O. 
ai=ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice
br=PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ
dt=06.2023	0
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
cpv=45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233200-1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z elementów rozbieralnych 
wa=0
kn=0	0	0
id=396
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Demontaż nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=397
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=691
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0805-03	2-31	0805-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=13.562
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	<150/250 6-7>0.5*(0.5+1.1+0.5)						
wo=4.83	1	<150/250 7-8>2.3*(0.5+1.1+0.5)						
wo=2.505	1	<40/110 3-3.1>1.5*(0.5+0.67+0.5)						
wo=5.177	1	<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.5+0.67+0.5)						

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-06	2-31	0815-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	<150/250 7-8>1,2*(0.5+1.1+0.5)						

[POZYCJA]
id=732
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-03	2-31	0811-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=13.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	<150/250 10-11>6.4*(0.5+1.1+0.5)						

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=22.022
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	<150/250 6-7>0.5*(0.25+1.1+0.25)						
wo=5.6	1	<150/250 7-8>3.5*(0.25+1.1+0.25)						
wo=1.755	1	<40/110 3-3.1>1.5*(0.25+0.67+0.25)						
wo=3.627	1	<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.25+0.67+0.25)						
wo=10.24	1	<150/250 10-11>6.4*(0.25+1.1+0.25)						

[POZYCJA]
id=693
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[POZYCJA]
id=727
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-06	2-31	0813-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=55619-2A-PW-SP-152/D

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=728
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-01.02.04.   

[PRZEDMIAR]
wo=0.225	1	3*0.075						

[POZYCJA]
id=400
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym  - odpady z remontów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=0.325	1	#p1*0.08*0.3						
wo=0.126	1	#p2*0.05						
wo=1.613	1	#p3*0.12						
wo=3.303	1	#p4*0.15						
wo=0.029	1	#p5*0.08*0.3*0.3						
wo=0.027	1	#p6*0.15*0.3*0.3						
wo=0.225	1	#p7						

[POZYCJA]
id=401
pd=						0
na=Utylizacja odpadów budowlanych z remontów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=5.648	1	#p8						

[ELEMENT 3]
na=Odtworzenie nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=402
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=403
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=22.022
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.5

[PRZEDMIAR]
wo=22.022	1	#p4						

[POZYCJA]
id=404
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=22.022
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.5

[PRZEDMIAR]
wo=22.022	1	#p4						

[POZYCJA]
id=692
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13.562
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.562	1	#p1						

[POZYCJA]
id=729
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-03	2-31	0502-03		1
mpn=1211
na=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.52	1	#p2						

[POZYCJA]
id=733
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0506-06	2-31	0506-06		1
mpn=1211
na=Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	#p3						

[POZYCJA]
id=694
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  - przyjęto 30% nowych elementów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p5						

[POZYCJA]
id=730
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-08.01.01.

[PRZEDMIAR]
wo=0.225	1	#p7						

[POZYCJA]
id=731
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-04	2-31	0404-04		1
mpn=_1211
na=Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - montaż elementów z demontażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=55619-2A-PW-SP-152/D

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p6						

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=734
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Demontaż nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=735
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=736
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9.436
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.436	1	<40/110 11-11.1>5.65*(0.5+0.67+0.5)						

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6.611
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=6.611	1	<40/110 11-11.1>5.65*(0.25+0.67+0.25)						

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym  - odpady z remontów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2.124
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.4

[PRZEDMIAR]
wo=1.132	1	#p18*0.12						
wo=0.992	1	#p19*0.15						

[POZYCJA]
id=744
pd=						0
na=Utylizacja odpadów budowlanych z remontów
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2.124
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.9

[PRZEDMIAR]
wo=2.124	1	#p20						

[ELEMENT 3]
na=Odtworzenie nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=745
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=746
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.611
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.5

[PRZEDMIAR]
wo=6.611	1	#p19						

[POZYCJA]
id=747
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6.611
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.5

[PRZEDMIAR]
wo=6.611	1	#p19						

[POZYCJA]
id=748
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01	2-31	0308-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=9.436
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST SWK_01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9.436	1	#p18						

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie terenów zielonych
wa=0
kn=0	0	0
id=448
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=449
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - Odtworzenie terenów zielonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=967.877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.5

[PRZEDMIAR]
wo=72.64	1	<150/250 1-6>45.40*(0.25+1.1+0.25)						
wo=8	1	<150/250 6-7>5.0*(0.25+1.1+0.25)						
wo=823.2	1	<150/250 8-10>514,5*(0.25+1.1+0.25)						
wo=53.28	1	<150/250 10-11>33,3*(0.25+1.1+0.25)						
wo=1.28	1	<150/250 11-12>0,8*(0.25+1.1+0.25)						
wo=7.722	1	<40/110 3-3.1>6,6*(0.25+0.67+0.25)						
wo=1.755	1	<40/110 11-11.1>1,5*(0.25+0.67+0.25)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=2
cpv=45111200-0
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=						0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	147						

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0603-01	1	0603-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie przyjęto 24h
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=48
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=248.185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=131.342	1	<150/250 1-6>45,4*2,63*1,1						
wo=0.974	1	<150/250 6-7>0.5*(2.03-0,26)*1.1						
wo=11.165	1	<150/250 6-7>5.0*2.03*1.1						
wo=4.554	1	<150/250 7-8>2,3*(2.06-0,26)*1.1						
wo=32.06	1	<150/250 8-10>14.5*2.01*1.1						
wo=72.527	1	<150/250 10-11>33,3*1,98*1.1						
wo=12.038	1	<150/250 10-11>6.4*(1.98-0.27)*1.1						
wo=1.725	1	<150/250 11-12>0.8*1.96*1.1						
wo=1.236	1	<40/110 3-3.1>1.5*(1.49-0.26)*0.67						
wo=1.497	1	<40/110 3-3.1>1.5*1.49*0.67						
wo=5.035	1	<40/110 11-11.1>5,65*(1.60-0.27)*0.67						
wo=1.608	1	<40/110 11-11.1>1,5*1.60*0.67						
scn=275.761	1						
wo=-27.576	1	-27,576	wykopy ręczne 10%					

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-03	2-01	0310-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=27.576
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.03

[PRZEDMIAR]
wo=27.576	1	#p28A*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=754
pd=	KNNR	1 0313-01 0313-05	1	0313-01 0313-05		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1.1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=489.248
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=238.804	1	<150/250 1-6>45.4*2.63*2						
wo=2.03	1	<150/250 6-7>0.5*2.03*2						
wo=20.3	1	<150/250 6-7>5.0*2.03*2						
wo=9.476	1	<150/250 7-8>2.3*2.06*2						
wo=58.29	1	<150/250 8-10>14.5*2.01*2						
wo=131.868	1	<150/250 10-11>33.3*1.98*2						
wo=25.344	1	<150/250 10-11>6.4*1.98*2						
wo=3.136	1	<150/250 11-12>0.8*1.96*2						

[POZYCJA]
id=755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=31.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=4.47	1	<40/110 3-3.1>1.5*1.49*2						
wo=4.47	1	<40/110 3-3.1>1.5*1.49*2						
wo=18.08	1	<40/110 11-11.1>5.65*1.60*2						
wo=4.8	1	<40/110 11-11.1>1.5*1.60*2						

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=26.226
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.466	1	18,4*0.67*0.2						
wo=23.76	1	108*1,1*0.2						

[POZYCJA]
id=606
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=46.335
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-1.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.472	1	(18,4*0.67*0.31-2*18,4*3.14*0.055*0.055)						
wo=42.863	1	(108*1,1*0.45-2*108*3.14*0.125*0.125)						

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0321-02	1	0321-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4 m; grunt kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=182.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=275.761	1	#p28+#p29						
wo=-26.226	1	-#p32						
wo=-46.335	1	-#p33						
scn=203.2	1						
wo=-20.32	1	-20,32	zasypka ręczna 10%					

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 10% z całości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 0.2

[PRZEDMIAR]
wo=20.32	1	#p34A*0.1						

[POZYCJA]
id=39
pd=						0
na=Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych (odległość transportu ustala wykonawca)
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=72.561
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=23/16-02

[PRZEDMIAR]
wo=275.761	1	#p28+#p29						
wo=-182.88	1	-#p34						
wo=-20.32	1	-#p35						

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-07	2-01	0215-07		1
mpn=_1211
na=Przekopy kontraolne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=81
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	(1.0*2,0*1.5)*27						

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy preizolowane
wa=0
kn=0	0	0
id=769
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=770
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0216-07	0-10	0216-07		1
mpn=1211
na=Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (168,3/250), L=12,0m;
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	18*12						

[POZYCJA]
id=771
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-07	0-10	0215-07		1
mpn=1211
na=Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m;
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	3*12						

[POZYCJA]
id=772
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0219-07	0-10	0219-07		1
mpn=1211
na=Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168,3/250), A=1,0m, A=1,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=773
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0219-07	0-10	0219-07		1
mpn=1211
na=Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168,3/250), A=0,8m, A=0,8m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=774
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-07	0-10	0218-07		1
mpn=1211
na=Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/110), A=1,0m, A=1,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=775
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0224-08	0-10	0224-08		1
mpn=1211
na=Trójnik preizolowany prosty w izolacji standard1310168,3- 168,3 (Dn150/150)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=776
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0224-07	0-10	0224-07		1
mpn=1211
na=Trójnik preizolowany opadowy/wznośny w izolacji standard1310168,3- 48,3 (Dn150/40)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=777
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0205-05	2-19	0205-05		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający preizolowany DN150 (Z1>1m) + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień zaworu wraz 1310z fundamentem odciążającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=778
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0205-01	2-19	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający preizolowany DN40 (Z2<1m, Z3>1m) + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień zaworu wraz 1310z fundamentem odciążającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=779
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0501-04	2-31	0501-04		1
mpn=_1211
na=Obrukowanie 50cm wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=08/18-03_01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	0,5*0,5*6						

[POZYCJA]
id=780
pd=						0
na=Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=45
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=781
pd=						0
na=Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz2501310z pianką i korkami wtapianymi,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=60
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=782
pd=						0
na=Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz1101310z pianką i korkami wtapianymi,
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=783
pd=						0
na=Mufy końcowe DN250
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=System alarmowy
wa=0
kn=0	0	0
id=784
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=785
pd=						0
na=Połączenie końcowe instalacji alarmowej: Przewód izolowany 1,5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mastyką
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=786
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0521-01	2-20	0521-01		1
mpn=1211
na=Połączenia przewodów alarmowych na mufie - Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=296
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=296	1	296						

[POZYCJA]
id=787
pd=						0
na=Konektory / łączki samochodowe
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Pozostałe elementy
wa=0
kn=0	0	0
id=788
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=789
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Taśma ostrzegawcza PVC (PEC)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	2*150						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=790
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-01	9	0814-01		1
mpn=1211
na=Rura ochronna dwudzielna na kable elektryczne Dz110  L=2,0m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 03

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	2*20						

[POZYCJA]
id=791
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-01	9	0814-01		1
mpn=1211
na=Rura ochronna dwudzielna na kable elektryczne Dz160  L=2,0m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 03

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	2*8						

[POZYCJA]
id=792
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0307-04	2-18	0307-04		1
mpn=1211
na=Przewiert rurą ochronną Dn323,9x5,6 (przejście przez ul. Sowińskiego)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=39.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 03

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	2*19,8						

[POZYCJA]
id=793
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0309-01	2-18	0309-01		1
mpn=1211
na=Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z kompletem płóz i manszet
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=39.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=ST 03

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	2*19,8						

[ELEMENT 2]
na=Elementy w budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=794
nu=3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=795
pd=						1
mpn=1211
na=Spinka między zasilaniem i powrotem z odwodnieniem z trzema zaworami do wspawania DN20
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=796
pd=						0
na=Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=797
pd=						0
na=Pokrywa końcowa Dn40/110
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=798
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0313-05	2-15	0313-05		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający kulowy z króćcami do wspawania Dn40
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=799
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2114-01	7-09	2114-01		1
mpn=1211
na=Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=800
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 0217-05	7-09	0217-05		1
mpn=1211
na=Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 57.0 mm grubość ścianki do 4.5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=16
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=801
pd=						0
na=Przejścia gazo i wodo szczelne  Dn110
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=587
nu=4
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=294
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	147*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=589
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
mpn=1211
na=Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=294
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	147*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=591
pd=						1
mpn=1211
na=Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 48,3 mm.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=14
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=756
pd=						1
mpn=1211
na=Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 168,3 mm.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=60
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=592
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0208-01	2-20	0208-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=593
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0523-01	2-20	0523-01		1
mpn=1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0523-02	2-20	0523-02		1
mpn=1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=601
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=602
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=603
pd=						0
na=Zabezpieczenie terenów robót ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do pobliskich zabudowań – wzmożony ruch samochodów ciężarowych w tym ciężarowych z naczepami drogą wewnętrzną na działce nr 41. Ze względu na bliskość prowadzonych robót w obszarze o znacznym ruchu pieszym i kołowym, należy przewidzieć i zastosować wszystkie możliwe i dostępne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia wykopów i miejsc składania materiałów przewidzianych do budowy
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=695
pd=						0
na=Nadzory branżowe: PWiK Gliwice, Orange Polska, Tauron Dystrybucja, PEC Gliwice, PSG Sp. z o.o.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=604
pd=						0
na=Zabezpieczenie istniejącego słupa informacyjnego zlokalizowanego w zieleńcu działki nr 49 - teren Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=757
pd=						0
na=Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osadzonych na słupkach pomiędzy działką nr 41 a 49, które będzie przekraczać projektowany ciepłociąg. W przypadku uszkodzenia ogrodzeń wymienić jego elementy na nowe – odtworzyć do stanu nie gorszego niż pierwotny.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=758
pd=						0
na=Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia na terenie działki ewidencyjnej nr 12 (teren kompleksu wojskowego). Budowa ciepłociągu wzdłuż ogrodzenia może spowodować częściowy demontaż betonowego ogrodzenia, wówczas w czasie prowadzenia prac należy wykonać tymczasowe ogrodzenie, które musi spełniać wymogi ochrony obiektów wojskowych i musi być pozytywnie zaopiniowane przez użytkownika obiektu wojskowego.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=759
pd=						0
na=Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osadzonych na słupkach pomiędzy działką nr nr 8 a 11, które będzie przekraczać projektowany ciepłociąg. W przypadku uszkodzenia ogrodzeń wymienić jego elementy na nowe – odtworzyć do stanu nie gorszego niż pierwotny.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=760
pd=						0
na=Usunięcie w ramach rekompensaty na terenie nieruchomości firmy SBB Energy przy ul. Sowińskiego 11 (dz. nr 41, 31, 33,34) – zgodnie z pismem wyrażającym na wejście w teren SBB/NR00018/2022 oraz załączoną decyzją zezwalającą na wycinkę Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-299/2022:1310- 6 drzew wraz z usunięciem pni i korzeni,1310- dokonanie nasadzeń zastępczych 6 sztuk drzew liściastych (klon kulisty) o minimalnych obwodach 10cm na wysokości 1m,1310- usunięcie wszystkich starych pniaków wraz z korzeniami z terenu posesji – ok. 30sztuk,1310Pocięcie pociętych drzew i przetransportowanie materiału drzewnego do wskazanego budynku na terenie nieruchomości SBB Energy przy ul. Sowińskiego 11.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=761
pd=						0
na=Zabezpieczenie zieleni wysokiej i jej sytemu korzeniowego zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sowińskiego (dz. nr 743), wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego – prace w zbliżeniu do drzewa lipy drobnolistnej. Zgodnie z pozwoleniem nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=762
pd=						0
na=Kierowanie pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru zabytków albo inną zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków przez osobę posiadająca kwalifikację, o których mowa w art. 37b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=763
pd=						0
na=Zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, konieczne przycięcia zieleni niskiej i jej czasowe przesadzenia krzewów na działce nr 11 (obr. Nowe Miasto), teren firmy A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura Spółka Jawna - F=10m2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=764
pd=						0
na=Zabezpieczenie zieleni niskiej, konieczne przycięcia zieleni niskiej i jej czasowe przesadzenia krzewów na działce nr 49 (obr. Przedmieście), firmy A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura Spółka Jawna - F=10m2
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=765
pd=						0
na=Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w ul. Sowińskiego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=766
pd=						0
na=Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=767
pd=						0
na=Płyty odciążająca 300x100x15cm ułożona na zasypce piaskowej gr. 15cm posadowiona w świetle drogi wewnętrznej kompleksu wojskowego
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[SUMA KONTROLNA]
573c281596f034 dbcca43efbc29d482