Bystry, dnia 25.10.2023 r.

Znak sprawy: GZK/ZP/7/2023

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW**

Zamawiający Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. na podst. art. 135 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) zgodnie z poniższym:

**Zadanie nr 2:**

1) Konstrukcja wykonana ze stali St3 lub o podwyższonej wytrzymałości ,śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie.

Czy Zamawiający dopuści posypywarkę wykonaną w 100% ze stali nierdzewnej w naturalnym kolorze INOX?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

2) Wyposażenie w podajnik taśmowy o szerokości min. 500mm do 550 mm

Czy Zamawiający dopuści podajnik taśmowy o szerokości 370 mmm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

3) Silnik spalinowy umieszczony z boku posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą.

Czy Zamawiający dopuści silnik spalinowy umieszczony z przodu posypywarki , zasłonięty blachą maskująco – wygłuszającą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

4) Wlew paliwa usytuowany z tyłu posypywarki umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania posypywarki znajdującej się na nośniku.

Czy Zamawiający dopuści wlew paliwa usytuowany z przodu posypywarki umożliwiający łatwy dostęp podczas tankowania posypywarki ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

5) Wyposażenie we wziernik poziomu paliwa umieszczony na tylnej ścianie posypywarki w sposób umożliwiający łatwy odczyt poziomu paliwa.

Czy Zamawiający dopuści posypywarkę bez wziernika poziomu paliwa a z informacją na pulpicie o niskim poziomie paliwa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

6) Krata nasypowa dwudzielna spełniająca funkcję zabezpieczające przed przedostawaniem się materiału o nadmiernych gabarytach z włazami rewizyjnymi z przodu i z tyłu po przekątnej oraz zapewniająca pełne bezpieczeństwo operatora. Prześwit oczek pomiędzy 50 mm a 55 mm.

Czy Zamawiający dopuści kratę nasypową dwudzielną z prześwitem oczek pomiędzy 100x 100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

**Zadanie nr 3**

1) Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze pomarańczowym, trudnościeralnego.

Czy Zamawiający dopuści odkładnicę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

2) Stabilne skręcanie pługa poprzez dwa siłowniki kierunku, po jednym na każdą stronę,

Czy Zamawiający dopuści jeden siłownik skrętu ? W naszym rozwiązaniu nie są wymagane dwa siłowniki, zastosowany jeden siłownik jest siłownikiem dwustronnego działania. Ciśnienie robocze na siłowniku współpracujące z zaworem przelewowym to 55 % wartości ciśnienia ogólnie przyjętego , które wynosi 180 bar.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadań.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/-/ Katarzyna Sojko