|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARANŻACJA ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW – POMIESZCZENIA ARCHIWUM 021**Półki: zgodnie z tabelą Odstępy pionowe między półkami: **29 cm** Ilość półek w regale – 6 lub 5 użytkowych + 1 półka kryjąca Mocowanie półek: zaczepy co 2 cmŚciany działowe: stężenia krzyżowe Kolor regałów RAL 9002Tory: wpuszczane Podłoga: docelowo płytki gres Lokalizacja: piwnica **ZESTAWIENIE REGAŁÓW:*** **Archiwum 021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ | Szt | Półki (szt) | Półki (mb) wszystkie | Półki (mb) użytkowe | Parametry półek (długość x głębokość) | Odstępy między półkami | Wysokość regału |
| 1 | PD4-7 | 5 | 280 | 280 | 240 | Półki L = 100 x 40 cm | 29 cm  | 210 cm |
| 2 | SJ5-6 | 1 | 30 | 30 | 25 | Półki L = 100 x 40 cm | 29 cm  | 175 cm |
|  | RAZEM | **6** | 310 | 310 | **265** |  |  |  |

Półki: zgodnie z tabelą Odstępy pionowe między półkami: **29 cm** Ilość półek w regale – 6 lub 5 użytkowych + 1 półka kryjąca Mocowanie półek: zaczepy co 2 cmŚciany działowe: stężenia krzyżowe Kolor regałów RAL 9002Tory: wpuszczane Podłoga: docelowo płytki gres Lokalizacja: piwnica   |