**RG.271.9.2022 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu ofertowego na etapie podpisywania umowy)

**Roboty remontowe dróg gminnych rolniczych na terenie Gminy Gorlice**

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na działkach nr 265/1, 281/4, 266/1, 240/4, 282/2 w Kobylance**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej – **785 m2** |  |  |
| 2 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 20 cm po uwałowaniu - **785 m2** |  |  |
| 3 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – **595 m2** |  |  |
| 4 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – **170 m2** |  |  |
| 5 | Oczyszczenie rowu odwadniającego z namułu grub. namułu 50 cm – **80 mb** |  |  |
| **RAZEM** | | |  |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Taborówka” na działce nr 291 w Ropicy Polskiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącego podłoża – **620 m2** |  |  |
| 2 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 30 cm po uwałowaniu - **620 m2** |  |  |
| 3 | wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – **475 m2** |  |  |
| 4 | Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-klińcową gr. 5 cm – **155 m2** |  |  |
| 5 | montaż znaków drogowych D-46/D-47 małych na podkładzie ocynk folia I gen. na słupku stalowym Ø60 ocynkowanym – **1 kpl** |  |  |
| **RAZEM** | | |  |

1. **Remont odcinka drogi gminnej rolniczej ,,Lenarówka” na działkach nr 423/1, 378/12, 424/1, 425/1, 426/1, 427/1, 378/6 w Zagórzanach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa | Wartość |
| 1 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – **450 m2** |  |  |
| 2 | mechaniczne ścinanie poboczy grub. 20 cm – **300 m2** |  |  |
| 3 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej 5-63 mm grub. warstwy po uwałowaniu 25 cm – **750 m2** |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej grub. 5 cm – **450 m2** |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki tłuczniowej grub. 5 cm - **300 m2** |  |  |
| 6 | oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, grub. namułu 30 cm z odwozem urobku do 5 km – **270 m** |  |  |
| 7 | Demontaż istniejących przepustów betonowych pod zjazdami Ø400 – **12 mb** |  |  |
| 8 | Wykonanie zjazdów do posesji z rur karbowanych z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej SN8 na ławie żwirowej o średnicy Ø400 dł. 6 m – **2 szt.** |  |  |
| **RAZEM** | | |  |