***Załącznik nr 2 do SWZ***

***Kosztorys ofertowy***

**Remont chodnika ulica Marcińca w Koźminie Wlkp**

***Zamawiający***

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Transportowa 1

63-700 Krotoszyn

***Nazwa Wykonawcy***

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko/stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

nr tel./fax :………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………., REGON ………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Podpis wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Podstawa wyceny | opis robót | jednostka  miary | Ilość | cena jednostkowa  netto | wartość  (kolumna 5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe | km | 0,188 |  |  |
| 2 | KNR 2-31  0813-03 | Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) | m | 30,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-31  0812-03 | Rozebranie ław betonowych pod krawężnik betonowy | m3 | 2,10 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników z płytek 35c35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 283,00 |  |  |
| 5 | KNR 2031 0811-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych grub. 15 cm | m2 | 95,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik grub. 20 cm grunt kat. I-IV (chodnik) | m2 | 283,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0101-01  0101-02 | j. lecz na grubości 30 cm (wjazdy do posesji) | m2 | 95,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-31  0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne gr. kat III-IV | m2 | 378,00 |  |  |
| 9 | KNR 2031 04001-04 | Rowki pod krawężnik grunt kat II-IV (wjazdy) | m | 30,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0401-02 | j.w. lecz pod obrzeża grunt kat. III-IV | m | 314,00 |  |  |
| 11 | KNR 2031  0402-04 | Ława pod krawężnik i obrzeża | m3 | 14,66 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0106-01  0106-02 | Warstwa odcinająca zagęszczona ręcznie grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 378,00 |  |  |
| 13 | KNR 2-31  0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. Mech. Grub. 15 cm (pod chodnik) | m2 | 283,00 |  |  |
| 14 | KNR 2031  0114-05 0114-06 | j.w. lecz grub. 20 cm na wjazdach do posesji | m2 | 95,00 |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) | M | 30,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe 20c6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 314,00 |  |  |
| 17 | KNR 2031  0511-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(wjazdy i chodnik) (szara) | m2 | 378,00 |  |  |
| 18 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja wysokościowa studni TPSA | szt | 1,00 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej | szt | 1,00 |  |  |
| 20 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa studni wodociągowej | szt | 1,00 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa studni zaworu gazowego | szt | 1,00 |  |  |
| 22 | Wycena własna | Wywóz gruzu: krawężniki, ława, płytki, trylinka | m3 | 30,00 |  |  |
| Razem | | | | | |  |
| Podatek VAT 23 % | | | | | |  |
| Wartość ogółem | | | | | |  |

Słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………, dnia ……………………………………………r.

(miejscowość)

…………………………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)