Jasień, dnia 10.03.2022 r.

ZPiOŚ.271.2.2022.MŁas

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ZPiOŚ.271.2.2022.MŁas

**„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH   
W JASIENIU – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 3 marca 2022 r.**

**Informacja o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu**

**Informacja o zmianie terminu składania ofert**

1. Prosimy o przekazanie wyników badań podłoża gruntowego, które wg zapisów pkt. 2.1 (strona 20) PFU stanowią załącznik do PFU.

**Odp. Zamawiający załącza dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną działek 845/2 oraz 845/4 w Jasieniu.**

1. Zgodnie z informacją na stronie 4 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, zakres niniejszego postępowania nie obejmuje dostawy kontenerów na odpady. Prosimy zatem o:
   1. potwierdzenie, że pojemniki i kontenery wyszczególnione w punkcie 2.7 PFU są poza zakresem niniejszego przetargu,

**Odp. Zamawiający potwierdza, że pojemniki i kontenery wyszczególnione w punkcie 2.7 PFU są poza zakresem niniejszego postępowania z wyłączeniem znajdujących się w garażu – magazynie na odpady niebezpieczne (zgodnie z pkt. 2.2 PFU).**

* 1. potwierdzenie, że pojemniki, beczki, regał i kosze opisane w punktach od 4 do 12 włącznie stanowiące wyposażenie Garażu – magazynu na odpady niebezpieczne (punkt 2.2, strony 23-24 PFU) są poza zakresem niniejszego przetargu,

**Odp. Zamawiający informuje, iż wyposażenie garażu – magazynu na odpady niebezpieczne   
nie jest poza zakresem niniejszego postępowania. Wykonawca musi się zastosować do wymagań wskazanych w pkt. 2.2. PFU.**

* 1. informację, czy zakres niniejszego przetargu obejmuje oznakowanie kontenerów i pojemników opisane w punkcie 2.11 PFU,

**Odp. Zakres niniejszego postępowania obejmuje oznakowanie kontenerów i pojemników wskazanych w pkt. 2.11 PFU.**

* 1. informację, czy do zakresu niniejszego przetargu należy dostawa belownicy stanowiąca wyposażenie wiaty magazynowej.

**Odp. Tak, belownica stanowiąca wyposażenie wiaty magazynowej jest objęta niniejszym postępowaniem (pkt. 2.3 PFU).**

1. Prosimy o podanie ilości i rodzaju (nazewnictwo) nasadzeń roślinności izolacyjnej i ozdobnej.

**Odp. Zakres dokładnej ilości i nazewnictwa nasadzeń drzew i krzewów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Jednak wskazujemy, że na terenie punktu planujemy nie mniej niż 20 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna. Proponujemy sadzonki  minimum 4-7 letnie oraz 80 m2 powierzchni obsadzonej krzewami. Planowana zieleń drzewiasta i krzewiasta stanowić będzie funkcję izolacyjną, edukacyjną oraz reprezentacyjną (ozdobną).**

1. Prosimy o wyjaśnienie, jak należ interpretować zapisy z punktu 2.10 PFU, tj. o podanie łącznej ilości tablic informacyjnych, edukacyjnych i pamiątkowej:

„Na terenie PSZOK-u, bezpośrednio przy wjeździe do punktu oraz na terenie samego punktu należy umieścić tablice informacyjne i edukacyjne (minimalne ilości):

1) 14 tablic na terenie punktu:

* 1 tablica przed wjazdem (ze schematem punktu i rozmieszczeniem poszczególnych miejsc zbierania danych frakcji odpadów),
* 9 tablic na terenie ścieżki edukacyjnej;

2) 1 tablica przy zjeździe z drogi publicznej wskazująca lokalizację PSZOK (duży, wyraźny napis „PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE JASIEŃ” wraz z godzinami otwarcia PSZOK oraz strzałką. (…)

Ponadto Wykonawca zobowiązany ma zostać do przygotowania tablicy pamiątkowej dotyczącej dofinansowania punktu.”

**Odp. W pkt. 2.10 PFU są wskazane minimalne ilości tablic. Łączna ilość tablic informacyjnych, edukacyjnych oraz pamiątkowych nie przekroczy ilości 16 szt.**

1. Prosimy o podanie: miejsca wpięcia zewnętrznej instalacji wodociągowej, miejsca odprowadzenia kanalizacji deszczowej do rzeki Lubszy, miejsca wpięcia kanalizacji sanitarnej, miejsca wpięcia przyłącza instalacji elektrycznej.

**Odp. Wpięcie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach 845/3 przy oczyszczalni ścieków (w odległości ok. 7 – 15 m od działki nr 845/2).**

**Istnieje możliwość zaprojektowania gromadzenia wód deszczowych w zbiorniku na terenie PSZOK - z możliwością napełniania zbiornika ppoż (nadmiar rozprowadzić po terenie zielonym na terenie PSZOK).**

**Instalacja elektryczna – miejsce wpięcia do instalacji elektrycznej – szafka na terenie oczyszczalni ścieków (w odległości ok. 40 m).**

**Wszystkie szczegóły we wskazanych zakresach zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie projektowania.**

1. Prosimy o określenie czasu potrzymania napięcia poprzez UPS dla kamer systemu monitoringu.

**Odp.** Obszar PSZOK objęty musi być instalacją monitoringową zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN50173 oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi obowiązującymi na dzień składania ofert (jeśli dotyczy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1755)   
 **§ 3 ust. 6. Napięcie zasilające system kontroli zabezpiecza się przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika do celów ppoż. jako zamkniętego tworzywowego lub żelbetowego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika do celów ppoż. jako zamkniętego tworzywowego lub żelbetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże doszczegółowienie nastąpi na etapie projektowania.**

1. Czy zgodnie z załącznikiem graficznym do operatu ppoż. należy wykonać ścianę oddzielenia pożarowego REI 120?

**Odp. Należy wykonać ścianę oddzielenia pożarowego REI 120 zgodnie z załącznikiem graficznym do operatu ppoż.**

1. Ilu pracowników i na jakich stanowiskach planowanych jest dla obsługi PSZOK-u?

**Odp. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać szczegółowych informacji dotyczących struktury zatrudnienia ponieważ na tym etapie jest w trakcie planowania ram organizacyjnych funkcjonowania PSZOK-u. Wstępnie można przyjąć, iż zaplanowano min. 2 pracowników obsługi (w tym pracownik administracyjno – biurowy).**

1. Gdzie przewidziano szatnię dla pracowników obsługi?

**Odp. Jeśli zaistnieje taka potrzeba szatnia dla pracowników obsługi zostanie zaplanowania w budynku socjalno-biurowym. Wszystkie szczegóły w tym zakresie zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie projektowania.**

1. Gdzie przewidziano punkt czerpny wraz z stanowiskiem dla wozów bojowych straży pożarnej?

**Odp. Punkt czerpny wraz z stanowiskiem dla wozów bojowych straży pożarnej przewidziano przy zbiorniku ppoż.** **Wszystkie szczegóły w tym zakresie zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie projektowania.**

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25.03.2022.

**Odp. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert do dnia 23.03.2022 r.**

**Informacja o zmianie**

**treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu**

Niniejsze odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy stają się integralną częścią SWZ. W związku z faktem, że odpowiedzi mogą wpływać na opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 271 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą wg poniższego:

***Było:***

8.1.) Termin składania ofert: 18.03.2022 r., godz. 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 18.03.2022 r. 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.04.2022 r.

***Jest:***

8.1.) Termin składania ofert: 23.03.2022 r., godz.10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 23.03.2022 r., godz. 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.04.2022 r.