|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formularz oferty** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp** | | **Kod** | | | **Opis** | | | **Jm** | | **Ilość robót** | | | | **Cena jedn. roboty** | | **Wartość** | |  | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | |
| 1 | |  | | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 1.1 | | KNNR-W 3 0313-0400 | | | Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe | | | m2 | | 5,724 | | | |  | |  | |
| 1.2 | | KNR 4-04 1101-0300 | | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | | | m3 | | 0,686 | | | |  | |  | |
| 1.3 | | KNR 4-04 1101-0600 | | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. | | | m3 | | 0,686 | | | |  | |  | |
| 1.4 | | analiza własna 001 | | | Koszty utylizacji odpadów | | | m3 | | 0,686 | | | |  | |  | |
| 2 | |  | | | ROBOTY BUDOWLANE | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 2.1 | | KNNR-W 3 1013-0100 | | | Zabezpieczenie miejsca remontu folią | | | 10 m2 | | 3,000 | | | |  | |  | |
| 2.2 | | KNNR-W 3 0607-0100 | | | Przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne | | | m2 | | 83,374 | | | |  | |  | |
| 2.3 | | KNR-I 0-23 2611-0300 | | | Przygotowanie starego podłoża ,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją | | | m2 | | 118,734 | | | |  | |  | |
| 2.4 | | KNR-I 0-23 2612-0800 | | | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | | m | | 22,650 | | | |  | |  | |
| 2.5 | | KNNR-W 2 1703-0100 | | | Okładziny pojedyńcze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków | | | m2 | | 0,700 | | | |  | |  | |
| 2.6 | | KNR-W 7-12 0304-0100 | | | Odtłuszczanie powierzchni poziomych | | | m2 | | 35,360 | | | |  | |  | |
| 2.7 | | KNR-W 2-02 1514-0600 | | | Malowanie płytek ceramicznych | | | m2 | | 35,360 | | | |  | |  | |
| 2.8 | | KNKRB 2 1402-0400 | | | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne - ściany | | | m2 | | 83,374 | | | |  | |  | |
| 2.9 | | KNNR-W 3 0809-0300 | | | Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie - przygotowanie posadzki z lastyka | | | m2 | | 30,930 | | | |  | |  | |
| 2.10 | | KNKRB 2 1102-0200 | | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatarte na gładko | | | m2 | | 30,930 | | | |  | |  | |
| 2.11 | | NNRNKB 2-02U 2807-0600 | | | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) | | | m2 | | 30,930 | | | |  | |  | |
| 2.12 | | KNNR 3 0302-0100 | | | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | | | m3 | | 0,630 | | | |  | |  | |
| 2.13 | | KNNR-W 3 1014-0700 | | | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek | | | 10 m2 | | 30,930 | | | |  | |  | |
| 2.14 | | KNNR-W 3 1014-0200 | | | Mycie po robotach malarskich drzwi pozostałych typów | | | 10 m2 | | 7,000 | | | |  | |  | |
| 3 | |  | | | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 3.1 | | KNR 5-18 0501-0200 | | | Rozdzielnie prądowe z bezpiecznikami instalacyjnymi, instalacją różnicową i przeciwporażeniową - wymiana istniejącej rodzielni wraz z wykonaiem połączeń istn. instalacji | | | szt. | | 1,000 | | | |  | |  | |
| 3.2 | | N.Z. 5-08U 0013-0300 | | | Montaż łączników świecznikowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | | | szt. | | 6,000 | | | |  | |  | |
| 3.3 | | KNR-W 5-08 0308-0500 | | | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcenie, świecznikowych | | | szt. | | 9,000 | | | |  | |  | |
| 3.4 | | N.Z. 5-08U 0016-0700 | | | Montaż opraw świetlówkowych o źródle światła do 4x36 W do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej. Podłączenie końcowe oprawy (z.nr 11/94) | | | szt. | | 6,000 | | | |  | |  | |
| 4 | |  | | | KORYTARZ | | |  | |  | | | |  | |  | |
| 4.1 | | TZKNBK cz. VIII 0606-1420 | | | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | | | m2 | | 21,400 | | | |  | |  | |
| 4.2 | | KNR-I 0-23 2612-0800 | | | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | | m | | 16,800 | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 5 | | | | | *SeKo Smart 12.1.0.32* | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Lp** | | **Kod** | | | **Opis** | | | **Jm** | | **Ilość robót** | | | | **Cena jedn. roboty** | | **Wartość** | |  | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | |
| 4.3 | | KNNR-W 3 0607-0100 | | | Przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnie przecieranego tynku wewnętrznego na ścianach, ciasto wapienne | | | m2 | | 31,682 | | | |  | |  | |
| 4.4 | | KNR-I 0-23 2611-0200 | | | Przygotowanie starego podłoża,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | | | m2 | | 53,082 | | | |  | |  | |
| 4.5 | | KNR-I 0-23 2612-0600 | | | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | | | m2 | | 53,082 | | | |  | |  | |
| 4.6 | | NNRNKB 2-02U 2013-0100 | | | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe grubości 3 mm na ścianach i sufitach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) | | | m2 | | 53,082 | | | |  | |  | |
| 4.7 | | KNKRB 2 1402-0400 | | | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - trzykrotne - ściany i sufit | | | m2 | | 65,782 | | | |  | |  | |
| 4.8 | | KNNR-W 3 0809-0300 | | | Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie - przygotowanie posadzki z lastyka | | | m2 | | 12,700 | | | |  | |  | |
| 4.9 | | KNKRB 2 1102-0200 | | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatarte na gładko | | | m2 | | 12,700 | | | |  | |  | |
| 4.10 | | NNRNKB 2-02U 2807-0600 | | | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) | | | m2 | | 12,700 | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | **Wartość końcowa:** | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | 6 | *SeKo Smart 12.1.0.32* |