Czersk, 2024-07-15

ZP.271.5.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku.” Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

(Ogłoszenie nr 2024/BZP 00384411/01 z dnia 2024-06-26, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   
nr 2024/BZP 00402209/01 z dnia 2024-07-08)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Pytanie 1**

**Prosimy o potwierdzenie czy zakres robót części 1 „ Rozbudowa drogi gminnej Krzyż – Sienica – Malachin – etap I (Gmina Czersk”) obejmuje odcinek drogi od** **km 1+750 do km 3+483,18?**

Tak, zakres obejmuje odcinek drogi od km 1+750 do km 3+483,18.

**Pytanie 2**

**Pytanie Dotyczy cz. 1 Prosimy o określenie grubości masy SMA Jena w przedmiarze jest to gr. 6 cm, natomiast w dokumentacji gr. 4 cm oraz o podanie właściwej grubości mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W w przedmiarze jest to gr. 4 cm, natomiast w dokumentacji projektowej 6 cm.**

Pytanie powinno dotyczyć części 3. Należy wykonać SMA Jena grubości 6 cm, AC 16 W grubości 4 cm.

**Pytanie 3**

**Prosimy o podanie kilometrażu drogi wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia części 3:”Przebudowa drogi gminnej Krąg- Szlachta – etap I (Gmina Śliwice).**

Postępowanie obejmuje odcinek od km 1+950 do km 3+717,29**.**

**Pytanie 4**

**Pytanie dotyczy cz. 3 prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane poboczy, wg. przedmiaru jest to gruz betonowy 0-63 z zamiałowaniem pospółką piaszczysto gliniastą , a w przekrojach normlanych jest to kruszywo 0-31,5?.**

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 5**

**Czy przedmiar robót część 3 przedstawia rzeczywisty zakres robót do wykonania? W dokumentacji projektowej należy wykonać min. kanał technologiczny, zjazdy, siatkę wzmacniającą, korytka betonowe trójkątne, opaskę z kostki kamiennej i obrzeża .Przedmiar robót nie zawiera wyżej wymienionych elementów czy należy je ująć do wyceny.**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres obejmuje jedynie nakładkę na istniejącej nawierzchni na podstawie przekroju zamiennego załączonego do SWZ.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zal. 8 – OPZ do SWZ) zakres obejmuje przebudowę drogi od km 1+950 do km 3+717,29 w zakresie wzmocnienia konstrukcji - Etap I.

Zakres robót w ramach Etapu I:

- likwidacja przełomów,

- ułożenie warstwy bitumicznej SMA JENA 16 gr 6cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, której szerokość jest zmienna od 3,5 - 5,0 m,

- wykonanie robót ziemnych pod pobocza oraz ich wykonanie z kruszywa łamanego 0-31,5 szerokości 1,0m.

- plantowanie terenu przyległego.

**Pytanie 6**

**Prosimy o wyjaśnienie dotyczy cz. 4 ”Budowa i rozbudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne –Główka –etap I (Gmin Śliwice)” jaki rodzaj masy należy przyjąć do wyceny w przedmiarze jest mieszanka mineralno –bitumiczna SMA 11, natomiast w dokumentacji projektowanej SMA 8.**

Należy zastosować mieszankę SMA 8 wg aktualnego WT.2 2014.

**Pytanie 7**

**Czy zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych warstw konstrukcyjnych na Część 1, 2.3 i 4 zamówienia.**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych warstw konstrukcyjnych.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ .

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a