Szudziałowo, dnia 06 lutego 2024 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu.

**Odpowiedź:**

Wszystkie materiały są własnością Zamawiającego. Materiały należy odwieźć do ul. Kościelna 34, 16-113 Szudziałowo

**Pytanie 3**

Kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki ?

**Odpowiedź:**

Materiały z rozbiórki uznane za przydatne do ponownego użycia należy odwieźć na działkę nr 134/2 obręb Szudziałowo pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że tarcze znaków D i E należy ustawić na 1 słupku. Jeżeli nie prosimy o poprawienie przedmiarów robót i zwiększenie ilości słupków do znaków drogowych.

**Odpowiedź:**

Tarcze znaków D i E należy ustawić na 2 słupkach. Poprawiono przedmiar w tym zakresie.

**Pytanie 5**

Według zamieszczonych schematów wykonania przepustów należy ustawić ścianki czołowe. Według przedmiarów wloty i wyloty przepustów należy obrokować brukiem kamiennym. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności

**Odpowiedź:**

Obrukowanie należy wykonać na wylocie, przeciwskarpie, skarpach i poboczach wokół ścianek czołowych.

**Pytanie 6**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na pomiar równości poprzecznej warstwy ścieralnej i wiążącej przy użyciu łaty i klina.

**Odpowiedź:**

Na warstwie wiążącej zezwala się na pomiar przy użyciu łaty i klina. Inspektor nadzoru może zezwolić na pomiar równości poprzecznej przy użyciu łaty i klina na warstwie ścieralnej.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na pomiar równości podłużnej warstwy ścieralnej i wiążącej przy użyciu łaty i klina.?

**Odpowiedź:**

Na warstwie wiążącej zezwala się na pomiar przy użyciu łaty i klina. Inspektor nadzoru może zezwolić na pomiar równości poprzecznej przy użyciu łaty i klina na warstwie ścieralnej.

**Pytanie 8**

Opis techniczny i przekroje normalne wskazują że ma każdym odcinku drogi należy wykonać obustronne pobocze żwirowe. Roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać obustronne pobocza żwirowe oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Obustronne pobocza żwirowe zostały ujęte w ramach pozycji wykonanie nasypów.

**Pytanie 9**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zjazdów o nawierzchni bitumicznej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 d)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 10**

W projektowanych liniach rozgraniczających teren inwestycji przebieg napowietrzna linia energetyczna. W przedmiarze nie zostały uwzględnione prace związane z przestawieniem istniejących słupów. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres opracowania nie wchodzi przestawienie słupów energetycznych

**Odpowiedź:**

Słupy linii energetycznej nie kolidują z projektowanym przedsięwzięciem.

**Pytanie 11**

Według PZT w stanie istniejącym po stronie lewej wzdłuż całego odcinka znajduje się chodnik. Według przedmiaru nie ma rozbiórki rodnika, natomiast w jego miejscu po przebudowie odcinka należy wykonać zieleniec. Prosimy o informację czy chodnik należy rozbierać. Jeżeli tak prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Rozbiórka chodnika jest ujęta w przedmiarze w pozycji nr 7 „Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej”.

**Pytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zjazdów o nawierzchni żwirowej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 b)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 13**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać skrzyżowań i zjazdów o nawierzchni bitumicznej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 d)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy i skrzyżowania zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 14**

Według projektu SOR należy ustawić 4 Szt. tarcz znaków drogowych typ D, natomiast według przedmiaru 2 szt. Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze.?

**Odpowiedź:**

Poprawiono przedmiar robót w tym zakresie.

**Pytanie 15**

Według PZT i przekroju normalnego na przebudowywanym odcinku należy wykonać zieleń drogową, natomiast w przedmiarze nie ujęto tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Poprawiono przedmiar robót w tym zakresie.

**Pytanie 16**

Prosimy o zamieszczenie schematu wykonania przepustu pod koroną drogi.

**Odpowiedź:**

Załączono rysunek przepustu.

**Pytanie 17**

Według opisu technicznego pkt 5.4. d) konstrukcja na zjazdach bitumicznych powinna być:



Natomiast w przedmiarze przyjęto, że konstrukcja na zjazdach bitumicznych jest taka sama jak na jezdni. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 18**

Według PZT i przekroju normalnego na przebudowywanym odcinku należy wykonać zieleń drogową, natomiast w przedmiarze nie ujęto tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Na przedmiotowym odcinku nie planuje się wykonywania zieleni drogowej. PZT i przekrój normalny nie zawierają robót związanych z zielenią drogową.

**Pytanie 19**

Według opisu technicznego pkt 5.4. d) konstrukcja na zjazdach bitumicznych powinna być:



Natomiast w przedmiarze przyjęto, że konstrukcja na zjazdach bitumicznych jest taka sama jak na jezdni. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 20**

Według opisu technicznego na przebudowywanym odcinku należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 55 cm, natomiast według przekroju normalnego grubość podbudowy powinna wynosić 25cm. W przedmiarze w ogóle nie jęto tych robót.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

W opisie technicznym i na przekroju normalnym omyłkowo nazwano warstwę mrozoochronną grubości 55cm podbudową zasadniczą. Poprawiono opis techniczny i przekrój normalny. W przedmiarze ujęto poprawnie następujące warstwy nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grub. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 55 cm,

- istniejące podłoże E2 ≥ 25MPa.

**Pytanie 21**

Według opisu technicznego pkt 5.4. d) konstrukcja na zjazdach bitumicznych powinna być:



Natomiast w przedmiarze przyjęto, że konstrukcja na zjazdach bitumicznych jest taka sama jak na jezdni. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, że na przebudowywanym odcinku nie należy wykonywać zjazdów z betonowej kostki brukowej. W opisie technicznym pkt. 5.4.c) podano konstrukcje zjazdów z betonowej kostki brukowej.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy i skrzyżowania zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 23**

Prosimy o zamieszczenie schematów wykonania przepustów – szczególnie na rzece Słoja. Czy zamawiający na pozwolenie wodnoprawne?

**Odpowiedź:**

Przepust na rzece Słoja nie jest w zakresie przebudowy.

**Pytanie 24**

Czy w ramach przebudowy przepustu na rzece Słoja należy wykonać przepust tymczasowy?

**Odpowiedź:**

Przepust na rzece Słoja nie jest w zakresie przebudowy.

**Pytanie 25**

Według opisu technicznego pkt 5.4. d) konstrukcja na zjazdach bitumicznych powinna być:



Natomiast w przedmiarze przyjęto, że konstrukcja na zjazdach bitumicznych jest taka sama jak na jezdni. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 26**

W stanie istniejącym nawierzchni drogi jest bitumiczna, natomiast w przedmiarze nie ujęto robót dotyczących frezowania nawierzchni całym odcinku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 27**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać skrzyżowań i zjazdów o nawierzchni bitumicznej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 d)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy i skrzyżowania zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 28**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zjazdów o nawierzchni żwirowej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 b)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy i skrzyżowania zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 29**

Według opisu technicznego pkt 5.4. d) konstrukcja na zjazdach bitumicznych powinna być:



Natomiast w przedmiarze przyjęto, że konstrukcja na zjazdach bitumicznych jest taka sama jak na jezdni. Prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Poprawiono opis techniczny w tym zakresie.

**Pytanie 30**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać zjazdów o nawierzchni żwirowej wskazanych w opisie technicznym w pkt. 5.4 b)

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zjazdy i skrzyżowania zgodnie z PZT, tabelą zjazdów oraz przedmiarem robót.

**Pytanie 31**

W zadaniu 7 dotyczącym drogi na działce nr 122/1 obręb Suchynicze w opisie technicznym zaprojektowana konstrukcja nawierzchni w przekroju nr 1 jest niezgodna z przedmiarem.

**Odpowiedź:**

W opisie technicznym poprawiono konstrukcję nawierzchni.

**Pytanie 32**

Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie wytycznych dotyczących realizacji zieleni w przedmiotowym postępowaniu. Do wyceny potrzebujemy informacji takich jak: gatunki drzew, które mają zostać posadzone, ilość palików, poprzeczek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:**

1. **Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 1 SWZ**

**Było:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.02.2024 r. do godziny 09:00.

**Jest:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.02.2024 r. do godziny 08:00.

1. **Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ**

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2024 r. o godz. 09:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024 r. o godz. 08:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

1. **Termin związania ofertą - Rozdział XIII SWZ**

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 12.03.2024 r.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 15.03.2024 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

 ***Tadeusz Tokarewicz***

 ***Wójt***