OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                 Załącznik nr 1 do SWZ
 DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD	UWAGI	CZY SAMOCHÓD SPEŁNIA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
(wypełnia Wykonawca)	
1	2	3	4	
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód	Uwagi	Podwozie z kabiną	
1.1.	o	Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
o	Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018r. poz. 984).
o	Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019r. poz. 594).
o	Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
o	Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. 
o	Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. Wyciąg ze świadectwa homologacji Wykonawca dostarczy w dniu dostawy.
o	Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 
o	Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia i zabudowy - min. 2022, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.	Podać dane	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

Marka…………………………….
Model…………………………….
Typ……………………………….
Rok produkcji podwozia……….
Rok produkcji zabudowy………	
1.2.	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2)		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
1.3.	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2	Podwozie z kabiną	Uwagi	Podwozie z kabiną	
2.1.	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 16 000 kg	Podać wartość	……………………	
2.2.	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:
o	kąt natarcia: min. 23 º,
o	kąt zejścia: min. 25º,
o	prześwit pod osiami: min. 300 mm,
o	wysokość całkowita pojazdu: max. 3250 mm (z drabiną trzyprzęsłową) 
o	długość całkowita: max 8620 mm 
o	kąt rampowy: min. 20 º.
	Podać wartości	o	kąt natarcia: …………..
o	kąt zejścia: ……………
o	prześwit pod osiami: ……...
o	wysokość całkowita pojazdu: …………………. (z drabiną trzyprzęsłową) 
o	długość całkowita: ………..
o	kąt rampowy: ……………...	
2.3.	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych.	Podać wartość	……………….	
2.4.	Układ napędowy pojazdu składa się z:
o	stałego napędu na wszystkie osie, 
o	skrzyni redukcyjnej,
o	możliwość blokady mechanizmów każdej osi,
o	zwolnice w piastach,
o	bieg kroczący,
o	skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła,
o	skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.5.	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.6.	Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy.
Minimalna moc silnika: 265 kW.
Minimalny moment obrotowy 1400 Nm.
Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.
Skrzynia biegów zautomatyzowana 8 biegów do przodu, 1 bieg wsteczny i 1 bieg pełzający. 
Ponadto pojazd wyposażony w: 
o	hamulce bębnowe na wszystkich osiach
o	system ABS, APS 
o	zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu	Podać wartość	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

Moc silnika: …………..kW
Minimalny moment 
obrotowy: ……… Nm
 	
2.7.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, ze szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia.

Kabina wyposażona minimum w:
o	indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,
o	poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,
o	elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy,
o	lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,
o	lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,
o	lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne),
o	informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy,
o	radio z wyświetlaczem min 5”,
o	mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO),
o	siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,
o	wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, 
o	fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny,
o	fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4”,
o	tempomat,
o	kamerę cofania,
o	kabina zgodna z normą ECE R29,
o	przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne 
 wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 
 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w 
 sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje 
 antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia,
o	sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem 
 LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym 
 maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, 
o	wewnątrz kabiny nocne podświetlenie,
o	wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką – z możliwością resetowania,
o	zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.8.	Kolorystyka:
o	podwozie – czarne lub grafitowe, 
o	błotniki i zderzaki – białe,
o	kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi,
o	drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium,
o	boczne ściany zabudowy posiadające taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe),
o	oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego,
o	spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi – czarny,
o	dodatkowe obklejenie kabiny odblaskowymi pasami żółtymi, typu hi-vis.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.9.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.10.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.11.	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać – przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracy autopompy. 
Zbiornik AdBlue min. 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.12.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.
Dodatkowo belka najazdowa wyposażona w hak kulowy umożliwiający holowanie przyczep.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.13.	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.), w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.14.	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
2.15	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Możliwość załączania/wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza			
3.1.	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z:
o	oświetlenia ostrzegawczego,
o	sygnalizacji dźwiękowej,
o	akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy,
o	systemu ładowania pojazdu podczas postoju,
o	instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny),
o	oświetlenia zewnętrznego,
o	oświetlenia wewnętrznego,
o	zamontowanego uchwytu na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorów dalekosiężnych/ lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym,
o	czterech reflektory dalekosiężnych w technologii LED.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.2.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
o	belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy,
o	w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,
o	dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych,
o	dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części,
o	urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny,
o	wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy,
o	zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy,
o	sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego,
o	dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.3.	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy . Moc alternatora i pojemność akumulatorów min. 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.4.	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.5.	Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek, itp. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.6.	Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
3.7.	Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4	Zabudowa pożarnicza:	Uwagi	Zabudowa pożarnicza:	
4.1.	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy, elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.2.	Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza część zabudowy wykończona blachą aluminiową, a zewnętrzne poszycie blachą lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.3.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł, itp.). Konstrukcja dachu zabudowy z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.4.	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.5.	Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej.
Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min. 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.6.	Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.7.	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny, umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.8.	Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz z pionowym panelem na sprzęt burzący. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.9.	Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu:
o	średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki),
o	motopompy,
o	agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego.

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.10.	Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na:
o	stojak hydrantowy – w pozycji poziomej,
o	gaśnice,
o	klucz hydrantowy.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.11.	Zabudowa powinna posiadać min. sześć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm3, nośności 30 kg, na wyposażenie bez stałego miejsca.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.12	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
4.14	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.	Układ wodno-pianowy			
5.1.	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:
o	zbiorników środków gaśniczych,
o	autopompy,
o	dozownika środka pianotwórczego,
o	zwijadła szybkiego natarcia,
o	działka wodno-pianowego,
o	systemu zraszania podwozia.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.2.	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:
o	posiadać właz rewizyjny,
o	pojemność min. 2500 l (+/- 2%),
o	spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa,
o	posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika,
o	konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu,
o	umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy,
o	posiadać nasadę 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym, wspomaganym siłownikiem elektropneumatycznym.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.3.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:
o	powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych,
o	powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
o	napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 
		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.4.	Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:
o	min. 2600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m,
o	min. 440 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.5.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:
o	czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy),
o	wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
o	działka wodno-pianowego,
o	zraszaczy.
Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia/odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. 		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.6.	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3%-6%, w całym zakresie pracy autopompy.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.7.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.8.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.9.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.10.	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.11.	Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko z możliwością demontażu – działko przenośne. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.12.	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:
o	min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu,
o	min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu.

System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
5.13.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

o	panel sterujący LCD o przekątnej min. 7” , zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: 
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, 
- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- wskaźnik ciśnienia tłoczenia,
- wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, 
 rezerwy paliwa, 
- otwarcie zaworu głównego,
- sterowanie automatyką zaworu hydrantowego,
- START/STOP silnika,
- ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny),
- obroty minimalne,
- regulację obrotów autopompy,
- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia,
- sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną,
o	manowakuometr,
o	manometr niskiego ciśnienia,
o	manometr wysokiego ciśnienia,
o	manometr linii napełniania hydrantowego.

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
6.	Wyposażenie dodatkowe			
6.1.	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, wyposażona w kompozytową osłonę.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
6.2.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED. Wysokość min. 5,4 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
6.3	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających (m.in.: sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego, armaturę wodną, itd.) Szczegółowe rozmieszczenie mocowań zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
Zabudowa wyposażona w wysuwany panel sanitarny, panel dodatkowo wyposażony w wąż zakończony szybkozłączką umożliwiającą podłączenie węża z pistoletem do przedmuchu (zasilanie z układu powietrznego samochodu).
Uchwyt/stojak do mocowania pachołków drogowych umieszczony na tylnej ścianie zabudowy, po lewej stronie. Montaż rejestratora samochodowego Zamawiającego.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*	
7.	Inne			
7.1.	Minimalna gwarancja na zabudowę: 48 miesięcy
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące		TAK / NIE*	
7.2.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia 	Podać dane	TAK / NIE*
Autoryzowany punkt serwisowy nadwozia: 
………………………………
………………………………
………………………………
(podać dokładny adres)	
7.3.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia 	Podać dane	TAK / NIE*
Autoryzowany punkt serwisowy podwozia: 
………………………………
………………………………
………………………………
(podać dokładny adres)	
7.4.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
1)	wyciągu ze świadectwa homologacji, 
2)	dokumentu gwarancyjnego, 
3)	książki serwisowej (przeglądów), 
4)	świadectwa dopuszczenia CNBOP wydanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                             i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2022 poz. 2282) dla samochodu ratowniczo-gaśniczego,
5)	instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
6)	dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
7)	instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.		Wykonawca posiada wymagane dokumenty                             i przekaże je Zamawiającemu podczas dostawy: 
TAK / NIE*	
UWAGA:
*Wykonawca winien wybrać prawidłową opcję