**Załącznik nr 1A do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie **produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, model).**

Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwaga! Wykonawca dołącza do oferty wypełniony i podpisany niniejszy załącznik nr 1A stanowiący przedmiotowy środek dowodowy oraz wskazuje w niniejszym załączniku 1A do SWZ miejsca w dokumentacji (publicznie i powszechnie dostępnej na stronach www producenta sprzętu, w którym znajduje się potwierdzenie spełnienia danego wymagania - nazwa dokumentu, numer strony dokumentu, pkt, etc. oraz adres strony www pod którym dokument jest opublikowany, a także publicznie i powszechnie dostępny bez konieczności logowania). W przypadku jeśli wskazanie opisanego wyżej miejsca nie jest możliwe lub nie jest wystarczające, wykonawca powinien opisać sposób spełnienia danego wymagania dołączając do oferty inne przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia danego wymagania (np. zrzut ekranu konfiguracji/testu, karta katalogowa, specyfikacja techniczna, dokumentacja licencyjna) lub przedstawić oświadczenie producenta sprzętu, z którego wynika sposób spełnienia danego wymagania; Dalsze informacje dot. składania przedmiotowych środków dowodowych zawiera rodz. IV SWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zestaw projekcyjny – 1 szt.** | |
| **Opis i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Opis/nazwa i parametry techniczne**  **oferowane przez Wykonawcę *(wypełnia Wykonawca)*** |
| Projektor krótkodystansowy o rozdzielczości co najmniej XGA z co najmniej 3 wejściami HDMI wraz z zestawem montażu naściennego (nad ekranem) oraz ramowym ekranem do zawieszenia na ścianie. Przekątna ekranu zgodna z rozdzielczością projektora i proporcjami wyświetlanego przez projektor obrazu. Obraz z projektora musi wypełniać w całości ekran jednocześnie na długość i szerokość. Przekątna ekranu pomiędzy 90 a 120 cali.  Projektor:  system projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB, Źródło światła: Laser  Natężenie światła barwnego: 3.800 lumen- 2.660 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4  Natężenie światła białego: 3.800 lumen - 2.660 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012  Rozdzielczość: XGA, 1024 x 768  Współczynnik proporcji obrazu: 4:3  Stosunek kontrastu: 2.500.000 : 1  Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 100 Hz - 120 Hz  Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów  Stosunek projekcji: 0,32 - 0,43:1  Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,35  Obiektyw: Optyczny  Rozmiar projekcji: 65 cale - 110 cale  Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,6  Odległość ogniskowa: 3,7 mm  Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Miracast, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu  Waga projektora do 6 kg  Poziom hałasu: Tryb normalny: 36 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 26 dB (A)  Wbudowane głośniki: 16 W  Model wzorcowy projektora: Epson EB-720  Uchwyt: dedykowany do projektora uchwyt pozwalający na zamontowanie projektora bezpośrednio nad ekranem. Model wzorcowy uchwytu: Epson Wall Mount - ELPMB62  Ekran: – Ramowy ekran projekcyjny dostosowany do projektora i sposobu jego montażu. Model wzorcowy ekranu: AVERS Nimbus Frame 200/150  Dodatkowo: kable (5m) do połączenia projektora z komputerem (VGA 1 szt., HDMI 2 szt.)  Dodatkowo usługa montażu w budynku zamawiającego w Krakowie, konfiguracji i uruchomienia zestawu.  Gwarancja: 24 miesiące. |  |