|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry przedmiotu zamówienia** | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wymiary w cm**  **dł. x gł. x wys.** | **Rysunki poglądowe** | **Ilość/j.m.** |
| **Kontener 3 szufladowy** mobilna szafka pod biurko | 43-48 x 60 x 53-60 | kontener gabinet | 25 sztuk |
| **KOLORYSTYKA / MATERIAŁ** | | | |
| **Front szuflad + wieniec górny** | brzoza | | |
| **Korpus + ściana tylna + szuflady**  **+ wieniec dolny** | RAL 9006  Kontenery muszą być wykonane z płyt wiórowych obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych dużą odpornością: na ścieranie  i zarysowanie, działanie czynników chemicznych i wilgoć na działanie temperatury w klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartym  w normie PN-EN 14323 | | |
| **Wieniec górny + wieniec dolny** | płyta wiórowa, laminowana grubość min. 18 mm | | |
| **Korpus + front** | płyta wiórowa, laminowana grubość 18 mm | | |
| **Ściana tylna** | płyta wiórowa, laminowana grubość min. 10 mm | | |
| **Wykończenie krawędzi** | PCV lub PP w kolorze płyty grubość 2 mm | | |
| **Podstawa jezdna** | Kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie z blokadą jazdy | | |
| **Szuflady** | Prowadnice: rolkowe, pozwalające na płynne przesuwanie szuflady  w pozycjach wsuń/wysuń | | |
| 3 szt. płyta wiórowa laminowana, zabezpieczone przy wysuwaniu przed wypadnięciem + piórnik tworzywo sztuczne (nakładany) | | |
| Zamek centralny + 2 klucze, z uchwytami, metalowe kolor RAL 9006;  Rozstaw uchwytów min. 128 mm; | | |
| **Wymagane Dokumenty** | | | |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1) zdjęcie/wizualizacja, 2) model, nazwę, 3) producenta,  4) podstawowe parametry - wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.  **Certyfikat lub Atest** potwierdzający zgodność oferowanych kontenerów, szaf, szafek z aktualnymi normami meble biurowe –Meble do przechowywania PN-EN 14 073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii Europejskiej). | | | |

**Karta Nr 11**