Załącznik nr. 1 do SWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Nawa zadania: **„****Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przeznaczonego dla Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu”**.
2. Opis przedmiotu zamówienia: fabrycznie nowy mikrobus, wyprodukowany w 2023 lub 2024 r. do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie miejsc 9 w tym miejsce na umocowanie jednego wózka inwalidzkiego. Wyposażenie zgodne z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych.
3. Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | samochód fabrycznie nowy, rocznik 2023 lub 2024, nieużywany, bezwypadkowy; |  |
| 2 | liczba miejsc – 9 |  |
| **Silnik** | | |
| 3 | spełniający normy EURO 6 |  |
| 4 | pojemność – 1900 do 2200 cm3 |  |
| 5 | rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 6 | moc silnika – minimum 150 KM |  |
| 7 | średnie zużycie paliwa – nie więcej niż 8,0 l/100km |  |
| 8 | Zbiornik paliwa minimum 70l |  |
| **Wymiary** | | |
| 9 | długość – 520 do 550 cm |  |
| 10 | szerokość – minimum 190 cm |  |
| 11 | wysokość – 190 do 220 cm |  |
| 12 | rozstaw osi – 300 do 350 cm |  |
| 13 | szerokość drzwi przesuwnych min. 90 cm |  |
| 14 | wysokość drzwi przesuwnych min. 120 cm |  |
| 15 | szerokość drzwi tylnych min. 120 cm |  |
| 16 | wysokość drzwi tylnych min. 120 cm |  |
| 17 | wysokość progu podłogi – maksymalnie 60 cm |  |
| **Wyposażenie** | | |
| 18 | ABS, BA,ASR,EDS, ESP, (lub systemy równoważne) |  |
| 19 | wspomaganie ruszania na wzniesieniach |  |
| 20 | 6-biegowa manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| 21 | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 22 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów przód |  |
| 23 | poduszki powietrzne boczne, kurtyny przód |  |
| 24 | podwójne siedzenie przód |  |
| 25 | regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, lub regulacja kolumny kierowniczej i regulacja fotela kierowcy minimum 4 kierunków + podłokietnik |  |
| 26 | pełne przeszklenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej |  |
| 27 | przyciemniane szyby boczne i tylne przestrzeni pasażerskiej |  |
| 28 | oświetlenie wnętrza |  |
| 29 | przesuwane drzwi prawe |  |
| 30 | przesuwane drzwi lewe |  |
| 30 | klapa tylna z oknem |  |
| 32 | zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz |  |
| 33 | zderzaki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia |  |
| 34 | panele ścian bocznych wewnątrz całego samochodu tapicerowane |  |
| 35 | II rząd siedzeń wielofunkcyjnych 2+1 wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |
| 36 | III rząd siedzeń wielofunkcyjnych 2+1 lub kanapa wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |
| 37 | lakier kolor do wyboru przez Zamawiającego z przedstawionych w ofercie |  |
| 38 | klimatyzacja z nawiewem na wszystkie rzędy siedzeń |  |
| 39 | dodatkowe ogrzewanie dla 2 i 3 rzędu siedzeń |  |
| 40 | filtr przeciw pyłkowy |  |
| 41 | czujnik deszczu, automatyczne wycieraczki |  |
| 42 | komputer pokładowy |  |
| 43 | tempomat |  |
| 44 | „skórzana” kierownica wielofunkcyjna |  |
| 45 | radio CD, MP3, USB, Bluetooth, ekran dotykowy min 12”, |  |
| 46 | dwa kluczyki składane |  |
| 47 | elektryczne szyby przód |  |
| 48 | elektrycznie ustawiane, składane i podgrzewane lusterka boczne |  |
| 49 | wycieraczka i ogrzewanie szyb tylnych |  |
| 50 | reflektory full LED |  |
| 51 | światła do jazdy dziennej |  |
| 52 | kamera cofania |  |
| 53 | system Start-Stop |  |
| 54 | pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 55 | obręcze kół minimum R17’’ |  |
| **Gwarancja i przeglądy** | | |
| 56 | silnik i podzespoły mechaniczne - minimum 2 lata bez limitu kilometrów |  |
| 57 | powłoki lakiernicze – minimum 2 lata |  |
| 58 | perforacja nadwozia – powyżej10 lat |  |
| 59 | przeglądy co 20 tys. km (lub więcej) |  |
| **Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych** | | |
| 60 | samochód musi posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych |  |
| 61 | atestowane mocowania dla jednego wózka inwalidzkiego (listwy do mocowania wózka w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim); |  |
| 62 | możliwość załadunku wózka inwalidzkiego po złożeniu (bez trwałego demontażu /wyjmowania) foteli tylnej kanapy / tylnego rzędu siedzeń; |  |
| 63 | najazdy teleskopowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego |  |
| 64 | wytrzymała podłoga pokrywa warstwą antypoślizgową na całej powierzchni pasażerskiej |  |
| 65 | oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych); |  |

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.11.52.00-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych.

W przypadku gdy oferowane parametry są takie same jak określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien wpisać „TAK”

*Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty winien wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”*