|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kosztorys Ofertowy** |
|  |  |
|  poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena  | Wartość |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* | *5x6* |
|  | **1. Roboty przygotowawcze** |  |  |  |  |
|  | **1.1 Roboty pomiarowe.** |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe dla robót liniowych | km | 0,42 |   |   |
|  | **2. Roboty ziemne** |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z wbudowaniem w nasyp | m3 | 33,99 |   |   |
| 3 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi | m3 | 129 |   |   |
|  | **3. Elementy ulic** |  |  |  |  |
|  | **3.1 Krawężnik betonowy** |  |  |  |  |
| 4 | Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony | m | 27,95 |   |   |
|  | **3.2 Opornik betonowy.** |  |  |  |  |
| 5 | Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 | m | 841,8 |   |   |
|  | **3.3 Chodnik** |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm | m2 | 605,65 |   |   |
|  | **3.4 Zjazdy** |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm | m2 | 69,63 |   |   |
|  | **4. Roboty wykończeniowe** |  |  |  |  |
|  | **4.1 Plantowanie terenu.** |  |  |  |  |
| 8 | Plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. | m2 | 1552,48 |   |   |
| 9 | Pobocza utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego z korytowaniem głęb.15 cm i wywiezieniem gruntu poza obręb robót | m2 | 299,22 |   |   |
|   | Razem  |   |   |   |   |
|   | Podatek VAT |   |   |   |   |
|   | Ogółem kosztorys |   |   |   |   |