|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Kosztorys Ofertowy** | |
|  | |  |
| poz. | Opis robót | | | | Jm | | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *3* | | | | *4* | | *5* | *6* | *5x6* |
|  | **1. Roboty przygotowawcze** | | | |  | |  |  |  |
|  | **1.1 Roboty pomiarowe.** | | | |  | |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe dla robót liniowych | | | | km | | 0,42 |  |  |
|  | **2. Roboty ziemne** | | | |  | |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z wbudowaniem w nasyp | | | | m3 | | 33,99 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi | | | | m3 | | 129 |  |  |
|  | **3. Elementy ulic** | | | |  | |  |  |  |
|  | **3.1 Krawężnik betonowy** | | | |  | |  |  |  |
| 4 | Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony | | | | m | | 27,95 |  |  |
|  | **3.2 Opornik betonowy.** | | | |  | |  |  |  |
| 5 | Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 | | | | m | | 841,8 |  |  |
|  | **3.3 Chodnik** | | | |  | |  |  |  |
| 6 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm | | | | m2 | | 605,65 |  |  |
|  | **3.4 Zjazdy** | | | |  | |  |  |  |
| 7 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm | | | | m2 | | 69,63 |  |  |
|  | **4. Roboty wykończeniowe** | | | |  | |  |  |  |
|  | **4.1 Plantowanie terenu.** | | | |  | |  |  |  |
| 8 | Plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. | | | | m2 | | 1552,48 |  |  |
| 9 | Pobocza utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego z korytowaniem głęb.15 cm i wywiezieniem gruntu poza obręb robót | | | | m2 | | 299,22 |  |  |
|  | Razem | | | |  | |  |  |  |
|  | Podatek VAT | | | |  | |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys | | | |  | |  |  |  |