**Remont łazienek/umywalni – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Międzyrzecz**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do końca listopada 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Łazienka/umywalnia - budynek Sprężarkowni:  * Orientacyjne wymiary zewnętrzne:   Długość: ok. 3,6 m,  Szerokość: ok. 3,1 m,  Wysokość: ok. 2,6 m;   * Wymiana glazury i terakoty – kolory naturalne: szarości i beże (do uzgodnienia); płytki na ścianach co najmniej do 2 m wysokości * Naprawa pęknięć i malowanie sufitów i ścian – kolor biały; * Wymiana drzwi – 1 szt.; * Wymiana dwóch umywalek i sedesu; * Wymiana dwóch baterii umywalkowych i dwóch prysznicowych; * Montaż nowego pisuaru; * Wymiana całego odpływu od umywalki * Montaż bojlera elektrycznego (4 osoby na zmianie) / ewentualnie przepływowego ogrzewacza wody (min. 21kW) * Budowa dwóch pryszniców oddzielonych ścianką * Wymiana grzejnika 1 szt.; * Wymiana starego oświetlenia na energooszczędne (cztery punkty) |  |
| 1. Łazienka/umywalnia – budynek Biura:  * Orientacyjne wymiary zewnętrzne:   Długość: ok. 3,75 m,  Szerokość: ok. 3,65 m,  Wysokość: ok. 2,6 m;   * Wymiana glazury i terakoty – kolory naturalne: szarości i beże (do uzgodnienia); płytki na ścianach co najmniej do 2 m wysokości * Naprawa pęknięć i malowanie sufitów i ścian – kolor biały * Montaż pisuaru * Wymiana umywalki i sedesu * Wymiana baterii umywalkowej i prysznicowej; * Montaż nowej kabiny prysznicowej z odpływem liniowym * Wymiana przepływowego ogrzewacza wody na nowszy model * Wymiana grzejnika * Wymiana starego oświetlenia na energooszczędne (trzy punkty) |  |

Parametry:

Płytki ceramiczne podłogowe – klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa grupa B

Uwagi:

Remont pomieszczeń powinien spełniać wymagania przepisów m.in. BHP

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz