Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego, dla którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) nie stosuje się przepisów tej ustawynazadanie pn. **"Zakup nagłośnienia, interkomów, pętli indukcyjnych wraz z montażem i kalibracją w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu”.**

1. Wymagania dotyczące sprzętu:
2. Technologia cyfrowa oparta na procesorze DSP, działającym w trybie realnym, bez sprzężeń;
3. Naścienny mikrofon wbudowanym w głośnik;
4. Stacjonarna Pętla indukcyjna;
5. Wodoodporny głośnik natynkowy (norma: EN 54-24)
6. Urządzenia muszą być tego samego typu, fabrycznie nowe, muszą stanowić jednorodną grupę urządzeń.
7. Dostawa, montaż i specyfika instalacji sprzętu:
8. Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego i odpowiednia konfiguracja poszczególnych stanowisk kasowych:
9. Kasa 1- budynek A, trzy stanowiska kasowe w jednym pomieszczeniu, wszystkie wyposażone w interkom i system nagłośnienia, dwa okienka zewnętrzne wraz z pętlami indukcyjnymi, jedno wychodzące na pomieszczenie wewnątrz budynku bez pętli indukcyjnej;
10. Kasa 2- budynek „Młyn”, dwa stanowiska kasowe w jednym pomieszczeniu, oba okna zewnętrzne z interkomami, systemami nagłośnienia wraz z pętlami indukcyjnymi
11. Oznakowanie okienek kasowych zgodnie z ich funkcjonalnością, normami i przepisami;
12. Instrukcja obsługi, eksploatacji oraz ewentualnej konserwacji urządzeń w języku polskim wraz
ze sposobem postępowania na wypadek awarii wraz z instruktarzem pracowników oraz certyfikat bezpieczeństwa;
13. Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy, skalibrowane tak, aby w momencie odbioru przez zamawiającego można było rozpocząć standardowe korzystanie z każdego z urządzeń;
14. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia, minimum na okres 24 miesięcy;
15. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do dodatkowych czynności konserwacyjnych w postaci okresowych przeglądów technicznych oraz okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli jest to konieczne do prawidłowego użytkowania urządzeń. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. Na okoliczność czynności wykonywanych w ramach poszczególnych przeglądów Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół i dostarczyć go najpóźniej następnego dnia roboczego po przeprowadzonych czynnościach.
16. Specyfikacja urządzeń:
17. Cyfrowy, automatyczny Interkom do okienek kasowych FULL-duplex + pętla- OP-6505B;
18. Stacja z mikrofonem na gęsiej szyjce i systemem priorytetu- 2693;
19. Wodoodporny Głośnik Natynkowy z ABS, 4W-100V, SPL 99dB, EN54-24- PMC 4T/EN;
20. Mini wzmacniacz mocy 2x 20W @ 4 Ohm , 40 @ 8 Ohm, - 24V- SDA40;
21. Cyfrowy, automatyczny Interkom do okienek kasowych FULL-duplex- OP-6505;
22. Zasilacz impulsowy stabilizowany 24V - 1,5A na szynę DIN;
23. Naścienny mikrofon z systemem priorytetu- 2694 M.