Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 1,2\Profil bród 1,2.dwg,druk pw 2,15.04.2019 15:19:03,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (620.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 3\Profil bród 3.dwg,DRUK PW,15.04.2019 15:30:32,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (560.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 3\Profil bród 3.dwg,DRUK PW,15.04.2019 15:38:54,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (560.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 3\Sytuacja bród 3.dwg,pdf PW,15.04.2019 15:42:26,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 1,2\Sytuacja bród 1,2.dwg,PDF PW,15.04.2019 15:45:33,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (520.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,15.04.2019 15:56:40,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 9.dwg,druk pb,15.04.2019 16:06:25,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (990.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 9.dwg,druk pb,15.04.2019 16:09:02,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (960.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Sytuacja bród 5,9.dwg,PW PDF 9,15.04.2019 16:10:34,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Sytuacja bród 5,9.dwg,PDF PW 5,15.04.2019 16:11:25,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 6\Profil bród 6.dwg,druk pw,15.04.2019 16:19:25,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1200.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 6\Profil bród 6.dwg,druk pw,15.04.2019 16:22:47,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1200.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 6\Sytuacja bród 6.dwg,pdf PW,15.04.2019 16:24:00,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Profil bród 7.dwg,druk pw,15.04.2019 16:30:15,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Profil bród 7.dwg,druk pw,15.04.2019 16:30:57,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Sytuacja bród 7.dwg,pdf PW,15.04.2019 16:32:05,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Profil bród 8.dwg,druk pw,15.04.2019 16:36:55,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (960.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,15.04.2019 16:37:38,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,15.04.2019 17:00:42,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,15.04.2019 17:04:58,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Profil bród 8.dwg,druk pw,15.04.2019 17:06:19,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (960.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Profil bród 8.dwg,druk pw,15.04.2019 17:06:54,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (960.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Profil bród 8.dwg,druk pw,15.04.2019 17:08:40,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (960.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 10\Profil bród 10.dwg,PW,15.04.2019 17:16:36,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 10\Sytuacja bród 10.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:17:43,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 10\Sytuacja bród 10.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:19:00,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Sytuacja bród 32.dwg,PDF PW,15.04.2019 17:19:58,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Profil bród 32.dwg,druk pW,15.04.2019 17:24:03,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (850.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Profil bród 32.dwg,druk pW,15.04.2019 17:27:57,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (830.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Sytuacja bród 33.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:30:21,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Sytuacja bród 33.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:33:12,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Profil bród 33.dwg,druk pw,15.04.2019 17:36:22,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Profil bród 33.dwg,druk pw,15.04.2019 17:36:54,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Profil bród 33.dwg,druk pw,15.04.2019 17:37:31,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Profil bród 33.dwg,druk pw,15.04.2019 17:38:57,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:42:21,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:43:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Profil - bród 34.dwg,druk pw,15.04.2019 17:46:03,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (650.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Profil - bród 34.dwg,druk pw,15.04.2019 17:46:49,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (650.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Profil - bród 34.dwg,druk pw,15.04.2019 17:51:22,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (650.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,15.04.2019 17:55:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,15.04.2019 18:00:38,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,15.04.2019 18:03:56,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 1 Przekroje typowe brodu.dwg,TYPOWY PW CZ III i IV,16.04.2019 08:14:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1000.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,16.04.2019 08:17:43,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1050.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,16.04.2019 08:19:14,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1050.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2.1_2.2 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca przy mostku.dwg,PW cz. III i IV 1.5m,16.04.2019 08:21:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2.1_2.2 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca przy mostku.dwg,PW cz. III i IV  6m,16.04.2019 08:23:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3 Przekroje typowe przepustu.dwg,PW PRZEPUST CZ. III i IV,16.04.2019 08:26:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Rys. budowlany cz III i IV,16.04.2019 08:30:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Zbrojenie  Reszta CZI IV CZ  III,16.04.2019 08:32:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Zbrojenie 19 cz III,16.04.2019 08:35:07,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.4 Przekrój konstrukcyjny odtworzenia szlaku zrywkowego.dwg,PW Nawierzchnia drogi CZ. III i IV,16.04.2019 08:38:39,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO expand A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 50\Sytuacja bród 50.dwg,pdf PW,16.04.2019 08:41:46,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 4 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca.dwg,PW cz. III i IV  6m,16.04.2019 08:41:51,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 4 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca.dwg,PW cz. III i IV  6m,16.04.2019 08:42:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 5 Przekrój typowy umocnienia skarpy narzutem kamiennym.dwg,PW Cz. III i IV,16.04.2019 08:43:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP.7 Przekroje typowe wodospustu.dwg,PW Wodospust,16.04.2019 08:45:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 50\Profil bród 50.dwg,pdf pw,16.04.2019 09:15:10,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (850.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Profi l- bród 52.dwg,PW pdf,16.04.2019 09:25:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Profi l- bród 52.dwg,PW pdf,16.04.2019 09:25:49,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Sytuacja bród 52.dwg,pdf PW,16.04.2019 09:39:38,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Sytuacja bród 52.dwg,pdf PW,16.04.2019 09:40:35,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 53\Sytuacja bród 53.dwg,pdf PW,16.04.2019 09:50:56,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 53\Profil bród 53.dwg,pdf PW,16.04.2019 09:56:44,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 62,16.04.2019 10:09:07,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (296.97 x 590.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 62,16.04.2019 10:14:00,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 550.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 54,16.04.2019 10:23:27,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (450.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Profil mostek 62.dwg,PW ob 62 pdf,16.04.2019 10:26:21,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (930.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Profil mostek 62.dwg,PW ob 62 pdf,16.04.2019 10:27:53,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 2 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Profil mostek 62.dwg,PW ob 62 pdf,16.04.2019 10:29:11,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 2 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Profil bród 54.dwg,pdf pw,16.04.2019 10:32:36,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Profil bród 54.dwg,pdf pw,16.04.2019 10:33:15,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,16.04.2019 10:40:43,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,16.04.2019 10:42:58,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Profil bród 55.dwg,pdf pw,16.04.2019 10:50:57,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1250.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Profil bród 55.dwg,pdf pw,16.04.2019 10:53:48,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Profil bród 55.dwg,pdf pw,16.04.2019 10:54:54,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Profil bród 55.dwg,pdf pw,16.04.2019 11:07:59,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil 56.dwg,pdf pw,16.04.2019 11:23:10,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,pdf PW 56,16.04.2019 11:31:18,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,16.04.2019 11:41:31,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (560.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,16.04.2019 11:43:24,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,16.04.2019 11:50:26,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,16.04.2019 11:57:18,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Sytuacja_58.dwg,PDF PW,16.04.2019 12:05:01,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Sytuacja_58.dwg,PDF PW,16.04.2019 12:07:00,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Profil 58.dwg,pw pdf,16.04.2019 12:15:02,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Profil 58.dwg,pw pdf,16.04.2019 12:15:41,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Profil 58.dwg,pw pdf,16.04.2019 12:16:13,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Profil 59.dwg,pdf pw,16.04.2019 13:00:36,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (600.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Profil 60.dwg,PW pdf,16.04.2019 13:31:09,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 59,16.04.2019 13:40:22,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 60,16.04.2019 13:43:59,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (480.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PW ob 64 pdf,16.04.2019 13:47:18,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1250.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PW ob 64 pdf,16.04.2019 13:47:50,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1250.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PW ob 64 pdf,16.04.2019 13:49:20,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1250.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_64.dwg,pdf PW,16.04.2019 13:54:30,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (450.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_65.dwg,pdf PW,16.04.2019 13:57:45,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_65.dwg,pdf PW,16.04.2019 13:58:43,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_65.dwg,PW ob 65 pdf,16.04.2019 14:03:17,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_65.dwg,PW ob 65 pdf,16.04.2019 14:04:57,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_65.dwg,PW ob 65 pdf,16.04.2019 14:07:19,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 61\Sytuacja_61.dwg,pdf PW,16.04.2019 14:11:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 61\Sytuacja_61.dwg,pdf PW,16.04.2019 14:12:53,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 61\Profil_61.dwg,PW pdf,16.04.2019 14:25:26,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf PW 66,16.04.2019 14:28:31,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf PW 66,16.04.2019 14:29:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf PW 66,16.04.2019 14:30:17,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf PW 66,16.04.2019 14:35:59,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PW ob 64 pdf,16.04.2019 14:38:32,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 1250.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_65.dwg,PW ob 65 pdf,16.04.2019 14:39:21,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (850.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_64.dwg,pdf PW,16.04.2019 14:40:16,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (450.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_65.dwg,pdf PW,16.04.2019 14:41:23,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 67,16.04.2019 14:56:44,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 68,16.04.2019 15:01:25,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Sytuacja_66_67_68.dwg,druk PW 66 67,16.04.2019 15:04:52,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Sytuacja_66_67_68.dwg,druk PW 66 67,16.04.2019 15:07:16,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Sytuacja_66_67_68.dwg,druk PW 68,16.04.2019 15:09:01,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 68,19.04.2019 09:34:34,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 31\Sytuacja_31.dwg,PDF PW,19.04.2019 09:55:43,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Sytuacja bród 7.dwg,pdf PW,19.04.2019 11:18:38,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,19.04.2019 11:22:02,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 10\Sytuacja bród 10.dwg,pdf PW,19.04.2019 11:23:47,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Sytuacja bród 32.dwg,PDF PW,19.04.2019 11:25:25,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Sytuacja bród 32.dwg,PDF PW,19.04.2019 11:29:16,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,19.04.2019 11:30:58,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,19.04.2019 11:32:12,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,19.04.2019 11:34:58,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,23.04.2019 07:27:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Bród 43\Sytuacja bród 43.dwg,PW,23.04.2019 07:51:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (710.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,23.04.2019 14:38:57,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Sytuacja bród 7.dwg,pdf PW,23.04.2019 14:42:07,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,23.04.2019 14:46:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Sytuacja bród 32.dwg,PDF PW,23.04.2019 14:49:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 50\Sytuacja bród 50.dwg,pdf PW,23.04.2019 14:53:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Profi l- bród 52.dwg,PW pdf,23.04.2019 15:07:40,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 52\Sytuacja bród 52.dwg,pdf PW,23.04.2019 15:08:18,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,23.04.2019 15:11:09,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,23.04.2019 15:13:43,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,23.04.2019 15:16:13,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,pdf PW 56,23.04.2019 15:21:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,pdf PW 56,23.04.2019 15:21:50,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,23.04.2019 15:22:09,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil 56.dwg,pdf pw,23.04.2019 15:22:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,23.04.2019 15:23:28,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,23.04.2019 15:24:41,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,23.04.2019 15:25:53,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57v3.dwg,PW ob 57 pdf,23.04.2019 15:27:06,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1500.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Sytuacja_58.dwg,PDF PW,23.04.2019 15:32:01,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 59,23.04.2019 15:35:44,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 60,23.04.2019 15:50:44,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (480.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 24\Sytuacja bród 24.dwg,pdf PW,23.04.2019 15:56:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PW ob 64 pdf,24.04.2019 14:49:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 1250.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,07.05.2019 12:26:33,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,07.05.2019 12:27:32,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,07.05.2019 12:30:52,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,07.05.2019 12:33:32,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2 Przekroje typowe mostku cz III i IV.dwg,PW cz. III i IV,07.05.2019 12:36:40,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1100.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,07.05.2019 15:01:02,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,07.05.2019 15:01:59,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PW LESKO CZ III,07.05.2019 15:53:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PW LESKO CZ IV,07.05.2019 16:15:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PW LESKO CZ IV,07.05.2019 16:20:12,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Zbrojenie 19 cz III,07.05.2019 16:21:43,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PW LESKO CZ IV,07.05.2019 16:21:33,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PW LESKO CZ III,07.05.2019 18:42:02,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 1,2\Sytuacja bród 1,2.dwg,PDF PW,08.05.2019 11:44:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 3\Sytuacja bród 3.dwg,pdf PW,08.05.2019 11:50:41,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Sytuacja bród 5,9.dwg,PDF PW 5,08.05.2019 11:54:56,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Sytuacja bród 5,9.dwg,PW PDF 9,08.05.2019 11:59:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 6\Sytuacja bród 6.dwg,pdf PW,08.05.2019 12:03:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Sytuacja bród 7.dwg,pdf PW,08.05.2019 12:08:13,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Sytuacja bród 7.dwg,pdf PW,08.05.2019 12:10:01,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (420.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 8\Sytuacja bród 8.dwg,pdf pw,08.05.2019 12:17:33,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 10\Sytuacja bród 10.dwg,pdf PW,08.05.2019 12:22:34,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 32\Sytuacja bród 32.dwg,PDF PW,08.05.2019 13:07:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Sytuacja bród 33.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:11:56,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 33\Sytuacja bród 33.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:13:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 34\Sytuacja bród 34.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:20:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:26:13,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:27:00,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 53\Sytuacja bród 53.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:32:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 54,08.05.2019 13:38:15,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 54,08.05.2019 13:39:08,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 54 i Mostek 62\Sytuacja bród 54, mostek 62.dwg,PW pdf 62,08.05.2019 13:41:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:45:15,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 55\Sytuacja bród 55.dwg,pdf PW,08.05.2019 13:46:44,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,pdf PW 56,08.05.2019 13:52:16,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Sytuacja_57_56.dwg,PW 57,08.05.2019 13:59:14,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 58\Sytuacja_58.dwg,PDF PW,08.05.2019 14:05:24,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 59,08.05.2019 14:12:09,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 59,08.05.2019 14:16:35,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 59, 60\Sytuacja_59, 60.dwg,pdf 60,08.05.2019 14:19:46,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (480.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 61\Sytuacja_61.dwg,pdf PW,08.05.2019 14:25:39,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_64.dwg,pdf PW,08.05.2019 14:29:52,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_65.dwg,pdf PW,08.05.2019 14:31:38,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Sytuacja_66_67_68.dwg,druk PW 66 67,08.05.2019 14:34:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Sytuacja_66_67_68.dwg,druk PW 68,08.05.2019 14:35:14,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 1,2\Sytuacja bród 1,2.dwg,PDF PW,08.05.2019 14:45:22,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Przepust 69_70_71 Sanok\Sytuacja_69_70_71.dwg,pdf PW 71,08.05.2019 14:49:50,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Zbrojenie 89 cz I,09.05.2019 12:14:29,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 550.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil 56.dwg,pdf pw,09.05.2019 15:10:01,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,09.05.2019 16:03:37,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,09.05.2019 16:04:44,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,09.05.2019 16:05:20,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Sytuacja bród 5,9.dwg,PDF PW 5,09.05.2019 16:08:07,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 68,09.05.2019 16:10:08,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 67,09.05.2019 16:10:50,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1300.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 7\Profil bród 7.dwg,druk pw,09.05.2019 16:20:52,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 2 (1500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 5, 9\Profil bród 5.dwg,PDF PW,09.05.2019 16:46:39,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 49\Sytuacja bród 49.dwg,pdf PW,09.05.2019 17:16:52,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Sytuacja_65.dwg,pdf PW,10.05.2019 09:03:53,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (500.00 x 297.00 MM),1:1,
