Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,PW 39,08.05.2019 16:48:17,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (720.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,PW 39,08.05.2019 16:58:38,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (720.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 69.dwg,PW PROFIL DYLOWANKA,09.05.2019 07:35:25,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches),1:25.4,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1. Powiat Sanocki\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 69.dwg,PW PROFIL DYLOWANKA,09.05.2019 07:38:10,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 12\profil podłuzny - przepust 12.dwg,PW ob 12 pdf,09.05.2019 08:09:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 12\profil podłuzny - przepust 12.dwg,PW ob 12 pdf,09.05.2019 08:16:53,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 12\profil podłuzny - przepust 12.dwg,PW ob 12 pdf,09.05.2019 08:17:55,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Przekrój umocnienie 27.dwg,druk PW,09.05.2019 08:41:23,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (750.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 08:58:25,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 1250.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 09:02:36,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 09:05:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 09:06:18,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 09:07:57,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\profil podłużny - przepust 19.dwg,PW ob 19 pdf,09.05.2019 09:16:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1200.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profil bród 22.dwg,druk PW,09.05.2019 09:25:28,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (750.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profil bród 22.dwg,druk PW,09.05.2019 09:26:34,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (750.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profile_23.dwg,23 PWpdf,09.05.2019 09:36:37,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 26\Profil_26.dwg,PW pdf 26,09.05.2019 09:56:02,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 28, 29\Profil _28.dwg,PW ob 28 pdf,09.05.2019 10:01:01,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 1250.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 28, 29\Profil_29.dwg,PW PDF 29,09.05.2019 10:05:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 31\profil podłuzny - przepust 31.dwg,PW ob 31 pdf,09.05.2019 11:15:59,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1300.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 73.dwg,PW ob 73 pdf,09.05.2019 11:20:29,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1300.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 73.dwg,PW ob 73 pdf,09.05.2019 11:22:36,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1300.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 76.dwg,pdf PW,09.05.2019 11:25:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 76.dwg,pdf PW,09.05.2019 11:26:40,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 77.dwg,PW ob 77 pdf,09.05.2019 11:30:49,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Sytuacja bród 22, mostek 23 .dwg,23 PW PDF,09.05.2019 11:33:16,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (460.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 77.dwg,PW ob 77 pdf,09.05.2019 11:33:56,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (1150.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 3.1-3.3 Rys. budowlany i zbrojeniowy fundamentów.dwg,Zbrojenie 19 cz III,09.05.2019 12:11:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 78.dwg,PW on 78 pdf,09.05.2019 12:30:09,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (950.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 5 Przekrój typowy umocnienia skarpy narzutem kamiennym.dwg,PW Cz. III i IV,09.05.2019 13:20:53,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Sytuacja bród 81, umocnienie 80.dwg,pdf PW 80  81,10.05.2019 09:37:03,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Naklejki na teczkę\NAKLEJKA NA TECZKE cz III i IV.dwg,Układ1,10.05.2019 10:28:43,KaluzaZiobronP,Xerox WorkCentre 7855 GPD PS.pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Naklejki na teczkę\NAKLEJKA NA TECZKE cz III i IV.dwg,Układ1,10.05.2019 10:29:22,KaluzaZiobronP,Xerox WorkCentre 7855 GPD PS.pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Naklejki na teczkę\NAKLEJKA NA TECZKE cz III i IV.dwg,Układ1 (2),10.05.2019 10:30:07,KaluzaZiobronP,Xerox WorkCentre 7855 GPD PS.pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\Naklejki na teczkę\NAKLEJKA NA TECZKE cz III i IV.dwg,Układ1 (3),10.05.2019 10:31:25,KaluzaZiobronP,Xerox WorkCentre 7855 GPD PS.pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
