[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.200.11
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	9,2	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
afn=62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
nb=Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina 1310- przebudowa dróg w m. Golina, ul . Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego1310
ab=Ulica Wojska Polskiego, Bema, Dąbrowskiego w Golinie
ni=Gmina Golina
ai=ul. Nowa 1, 62-590 Golina
br=Drogowa
nk=inż. Tomasz Borek	Drogowa
npn=mgr inz. Bartosz Urbaniak	Drogowa
dt=2021-01-29	0
cpv=Nowy kod	
cpv=45233140-2	Roboty drogowe
pcn=IV Kwartał 2020r

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Stan Istniejący:1310Ulica objęta przedmiotowym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej z mieszanki żwirowo - gliniastej, miejscowo występują utwardzone zjazdy oraz dojścia do posesji  o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejące utwardzenia oraz obszar ich występowania to nieregularne odcinki o różnorodnych typach kostki, dlatego przewiduje się do demontażu.  1310Stan Projektowany:1310Kategoria geotechniczna obiektu I1310Warunki gruntowe – założono proste warunki gruntowe wodne, podłoże gruntowe o grupie nośności G-1, 1310Dane ruchowe – KR-31310Klasa techniczna – L1310Prędkość projektowa 30-40km/h1310Szerokość pasa ruchu 3,0m1310Szerokość chodnika 2,0m1310Szerokość zjazdu 4,0m1310Pochylenie poprzeczne jezdni, zatok, miejsc postojowych oraz chodników - 2,0%1310Charakterystyczne wielkości robót:1310–09Długość ulicy0909090909090909- 211mb1310–09Powierzchnia jezdni z AC09090909090909- 1235,0m21310–09Powierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej gr. 8cm0909- 192,0m21310–09Powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej gr 8cm0909- 178,0m21310–09Powierzchnia wyniesionego przejścia z kostki betonowej gr 8cm0909- 42,0m21310–09Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr 8cm09090909- 319,0m21310–09Powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6cm090909- 671,0m21310–09Krawężnik betonowy wystający 15x30cm09090909- 296mb1310–09Krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm0909090909- 221mb1310–09Opornik betonowy 12x25cm090909090909- 97mb1310–09Ściek z 2 rzędów kostki betonowej grubości 8cm09090909- 384mb 1310–09Obrzeże bet 8x30cm09090909090909- 403mb1310–09Wpusty Dn500mm09090909090909- 8szt.1310–09Przykanalik z rur PVC Dn200mm090909090909- 40,0mb1310–09Znaki pionowe 0909090909090909- 17szt.13101310Zaprojektowano przebudowę mając na względzie polepszenie warunków użytkowania z drogi  przez wszystkich uczestników ruchu. Projektowana jezdnia przebiega po istniejącym śladzie drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S grubości 4cm. Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych wykonanych z kostki betonowej, od skrzyżowania z ul. Kleeberga chodnik odsunięto od jezdni tworząc miejsce dla zatoki postojowej o szerokości 2,50m zlokalizowane po prawej stronie jezdni oraz miejsc postojowych z parkowaniem prostopadłym do osi jezdni  po lewej stronie. Wzdłuż chodnika i zatok postojowych zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów do posesji. Zarówno nawierzchnia miejsc postojowych, zatok postojowych, zjazdów i chodników przewidziano z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnie z kostki należy zróżnicować kolorystycznie wg przekroju konstrukcyjnego. Linie wyznaczające miejsca postojowe należy wykonać z kostki w innym kolorze. oddzielenie pasa ruchu ogrodzenia będzie stanowiło obrzeże betonowe natomiast w miejscach istniejących zjazdów należy stosować opornik betonowy. Przed skrzyżowaniem z ul. Kleeberga zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych do poziomu krawężnika wystającego, nawierzchnię przejścia należy wykonać z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym. Nawierzchnie jezdni, zatok i miejsc postojowych obramowano krawężnikiem betonowym wystającym lub wtopionym, nawierzchnię zjazdów od strony posesji oraz zieleni opornikiem, natomiast obramowanie chodnika będzie stanowiło obrzeże betonowe. Wszystkie elementy obramowania (krawężniki, oporniki, obrzeża) należy układać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.1310Pochylenie poprzeczne daszkowe do osi jezdni o wartości min. 2%. Pochylenie podłużne należy dostosować do istniejącego pochylenia podłużnego drogi wg przekroju podłużnego rys. 4.0.  1310W ulicy 3-go Maja występuje kanalizacja deszczowa,  projekt przewiduje odwodnienie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.    1310Projektowane nawierzchnie przyjęto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014r.) 13101310Jezdnia:1310warstwa ścieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 11 S gr. 4cm1310warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm 1310podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o frakcji 0-63mm 2 warstwowo 12+8) gr. 20cm  1310podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm1310Zjazd:1310proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej o wymiarach 8x10x20cm1310podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm 1310podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm 1310podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm1310Miejsca postojowe:1310proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej o wymiarach 8x10x20cm (linie wykonać z kostki w kolorze szarym lub czerwonym, stanowisko dla osób niepełnosprawnych oznakować zgodnie z rozporządzeniem tj. pomalować na kolor niebieski wraz z naniesieniem wymaganego oznakowania poziomego) 1310podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm 1310podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm 1310podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm1310Zatoki postojowe:1310proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 8x10x20cm1310podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm 1310podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm 1310podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm1310Chodniki: 1310proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm1310podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubości 5cm 1310podbudowa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm 1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=9,2		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	1	0
nr=1	R	1	70	0
ns=1	S	1	70	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	5	0
ns=1	S+Kp	1	5	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25,4	1554069600	1	ICB_srRMS
cw=25,4	PLN	25,4
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=	0
id=	0
jm=	000
ce=0			
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0
il=0
kz5=0	4	9,2		0	1	1	0	0	2		1

[ELEMENT 1]
na=ULICA WOJSKA POLSKIEGO
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=177
nu=1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1
nu=1.1

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=0,163	0,163		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,163	1	0,163						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=178
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	17+5						

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-06	2-01	0103-06		1
mpn=1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) wraz z frezowaniem pniaków oraz utylizacją materiału z wycinki
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=84
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0801-03	6	0801-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 12 cm wraz z wywozem na składowisko odpadów.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=253,4	253,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=253,4	1	17*1,2+5,0*1,0+90,0*1,2+36*1,20+64*1,20						

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		1
na=Rozebranie oraz przełożenie z dostosowaniem do proj. wysokości nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cem. piask 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6,0*2,0						

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-05	2-31	0818-05		1
na=Regulacja bram wjazdowych i furtek
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych KD + KS
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	5+3						

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-05	2-31	1406-05		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=75
pd=ATH	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		2
na=Wykonanie wykopu oraz zasypanie materiałem niewysadzinowym z dowozu wraz z ułożeniem rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr.do 110 mm na linie kablowe teletechniczne i energetyczne z wykonaniem obsypki z piasku średnioziarnistego oraz oznaczeniem zgodnie z wymogami gestora sieci.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=134	134		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	69+7+12+8+8+14+8+8						

[ELEMENT 2]
na=ODWODNIENIE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=33
nu=1.2

[POZYCJA]
id=34
pd=ATH	KNNR	1 0305-02	1	0305-02		2
mpn=1211
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z wywozem i utylizacją urobku pod przykanalik, studnie rewizyjne i ściekowe
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=247,9	247,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=247,9	1	(40+6,0+6,0+4,8+11,0+5,0)*2,0*1,5+4*1,50*1,50*1,50+2*2,0*2,0*2,0						

[POZYCJA]
id=35
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1001-02	13-12	1001-02		1
mpn=1211
na=Podsypka pod kanały z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=5,46	5,46		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,46	1	(40+6,0+6,0+4,8+11,0+5,0)*0,5*0,15						

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PCV-U SN-12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=72,8	72,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,8	1	40+6,0+6,0+4,8+11,0+5,0						

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1424-01	4	1424-01		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa i pozioma lub przeniesienie studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-07	1	0214-07		1
na=Zasypanie wykopów podłużnych, materiałem niewysadzinowym z dowozu wraz z ceną zakupu. spycharkami z zagęszczeniem zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=151,1	151,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=151,1	1	(40+6,0+6,0+4,8+11,0+5,0)*2,0*1,0+4*0,50*0,50*1,50+2*1,0*1,0*2,0						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=76
nu=1.3

[POZYCJA]
id=13
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na  jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 44 cm - jezdnia
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=578	578		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	196+382						

[POZYCJA]
id=200
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 40 cm - jezdnia nawierzchnia wyniesiona
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=165	165		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=77
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=90	90		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=78
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 16 cm - chodnik
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=266	266		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266						

[ELEMENT 2]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=17
nu=1.4

[POZYCJA]
id=18
pd=ATH	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		2
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=49,55	49,55		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=49,55	1	173*0,06+63*0,06+63*0,06+67*0,05+254,0*0,03+258*0,08						

[POZYCJA]
id=19
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (zjazdy +4cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=202
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (przejścia i wyniesione skrzyżowania +2cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=201
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=173	173		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=173	1	173						

[POZYCJA]
id=21
pd=ATH	KNR	2-31 0403-06	2-31	0403-06		2
mpn=1211
na=Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=67	67		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=22
pd=ATH	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		2
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=254	254		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=254	1	254						

[POZYCJA]
id=31
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0402-01	AT-03	0402-01		1
mpn=1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm układane w dwóch rzędach
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=258	258		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=258	1	258						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA JEZDNI 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=15
nu=1.5

[POZYCJA]
id=16
pd=ATH	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		2
mpn=1211
na=Podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=578	578		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	196+382						

[POZYCJA]
id=47
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=578	578		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=0,8	0,8	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	196+382						

[POZYCJA]
id=48
pd=ATH	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=578	578		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	196+382						

[POZYCJA]
id=166
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=532,64	532,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=532,64	1	196+382-216*0,21						

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8W gr. 4cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=34
ob=532,64	532,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=532,64	1	196+382-216*0,21						

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
na=Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=532,64	532,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=532,64	1	196+382-216*0,21						

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=36
ob=532,64	532,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=532,64	1	196+382-216*0,21						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA NA SKRZYŻOWANIU WYNIESIONYM
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=159
nu=1.6

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
na=Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=165	165		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=162
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10 grubości 22cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=165	165		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=163
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-04	231	0511-04		1
na=Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej czerwonej, pasy P-10 oraz P-21 wykonać z kostki w kolorze jasnoszarym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=165	165		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=79
nu=1.7

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 10cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=90	90		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=49
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o uziarnieniu 0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=41
ob=90	90		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=57
pd=ATH	KNR	2-31 23106-03	2-31	23106-03		2
na=Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor np. grafitowy, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=42
ob=90	90		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=266	266		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266						

[POZYCJA]
id=59
pd=ATH	KNR	2-31 23103-03	2-31	23103-03		2
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=266	266		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=266	1	266						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=60
nu=1.8

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-02	5-10	1104-02		1
na=Montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych LED z zasilaniem niezależnym np. solarno-wiatrowym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Dostawa i montaż kompletnego znaku aktywnego D-6 lub D-6b wraz pulsator LED fi 200 wyposażony w sterownik i czujnik ruchu z niezaleznym zasilaniem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przestawienie istniejących słupków wraz ze znakami
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=68
pd=ATH	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		2
na=Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw przy grubości warstwy humusu 15 cm.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=105,5	105,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=105,5	1	47+(10+20+3+3+3)*1,50						

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Dostawa i montaż tablic informacyjnych realizowanej inwestycji
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=ULICA BEMA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=205
nu=2

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=206
nu=2.1

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=0,09	0,09		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,09	1	0,09						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0103-06	2-01	0103-06		1
mpn=1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) wraz z frezowaniem pniaków oraz utylizacją materiału z wycinki
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0109-03	2-01	0109-03		1
mpn=1211
na=Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich wraz utylizacją materiału z wycinki
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=0,001	0,001		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,001	1	13,0/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0801-03	6	0801-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 12 cm wraz z wywozem na składowisko odpadów.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=208	208		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	87+86+35						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		1
na=Rozebranie oraz przełożenie z dostosowaniem do proj. wysokości nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cem. piask 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=41	41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	23+18						

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-05	2-31	0818-05		1
na=Regulacja bram wjazdowych i furtek
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych KD + KS
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=252
pd=ATH	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		2
na=Wykonanie wykopu oraz zasypanie materiałem niewysadzinowym z dowozu wraz z ułożeniem rur osłonowych dwudzielnych z PCW o śr.do 110 mm na linie kablowe teletechniczne i energetyczne z wykonaniem obsypki z piasku średnioziarnistego oraz oznaczeniem zgodnie z wymogami gestora sieci.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=21	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	7+14						

[ELEMENT 2]
na=ODWODNIENIE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=253
nu=2.2

[POZYCJA]
id=254
pd=ATH	KNNR	1 0305-02	1	0305-02		2
mpn=1211
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z wywozem i utylizacją urobku pod przykanalik, studnie rewizyjne i ściekowe
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=209,5	209,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=209,5	1	(20+7,0+8,0+11,0+4,50+5,0)*2,0*1,5+8*1,50*1,50*1,50+2*2,0*2,0*2,0						

[POZYCJA]
id=255
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1001-02	13-12	1001-02		1
mpn=1211
na=Podsypka pod kanały z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=4,163	4,163		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,163	1	(20+7,0+8,0+11,0+4,50+5,0)*0,5*0,15						

[POZYCJA]
id=256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PCV-U SN-12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=55,5	55,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,5	1	20+7,0+8,0+11,0+4,50+5,0						

[POZYCJA]
id=257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1424-01	4	1424-01		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=258
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa i pozioma lub przeniesienie studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=260
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-07	1	0214-07		1
na=Zasypanie wykopów podłużnych, materiałem niewysadzinowym z dowozu wraz z ceną zakupu. spycharkami z zagęszczeniem zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=118	118		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	(20+7,0+8,0+11,0+4,50+5,0)*2,0*1,0+8*0,50*0,50*1,50+2*1,0*1,0*2,0						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=261
nu=2.3

[POZYCJA]
id=262
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na  jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 44 cm - jezdnia
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=223	223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	47+176						

[POZYCJA]
id=263
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 40 cm - jezdnia nawierzchnia wyniesiona
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=341	341		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=341	1	251+90						

[POZYCJA]
id=264
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=109	109		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109						

[RMS 13]
nz=0	0	0
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=265
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 16 cm - chodnik
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=71
ob=281	281		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=281	1	281						

[ELEMENT 2]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=266
nu=2.4

[POZYCJA]
id=267
pd=ATH	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		2
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=32,14	32,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,14	1	56*0,06+102*0,06+18*0,06+57*0,05+251,0*0,03+140*0,08						

[POZYCJA]
id=268
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (zjazdy +4cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=269
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (przejścia i wyniesione skrzyżowania +2cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=102	102		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102						

[POZYCJA]
id=270
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=56	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=271
pd=ATH	KNR	2-31 0403-06	2-31	0403-06		2
mpn=1211
na=Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=57	57		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[POZYCJA]
id=272
pd=ATH	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		2
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=251	251		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=251	1	251						

[POZYCJA]
id=273
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0402-01	AT-03	0402-01		1
mpn=1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm układane w dwóch rzędach
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA JEZDNI 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=274
nu=2.5

[POZYCJA]
id=275
pd=ATH	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		2
mpn=1211
na=Podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=223	223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	47+176						

[POZYCJA]
id=276
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=80
ob=223	223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=0,8	0,8	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	47+176						

[POZYCJA]
id=277
pd=ATH	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=81
ob=223	223		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	47+176						

[POZYCJA]
id=278
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=82
ob=208,3	208,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=208,3	1	47+176-70*0,21						

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8W gr. 4cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=83
ob=208,3	208,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=208,3	1	47+176-70*0,21						

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
na=Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=84
ob=208,3	208,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=208,3	1	47+176-70*0,21						

[POZYCJA]
id=281
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=85
ob=208,3	208,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=208,3	1	47+176-70*0,21						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA NA SKRZYŻOWANIU WYNIESIONYM
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=282
nu=2.6

[POZYCJA]
id=283
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
na=Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=86
ob=341	341		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=341	1	251+90						

[POZYCJA]
id=284
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10 grubości 22cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=87
ob=341	341		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=341	1	251+90						

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-04	231	0511-04		1
na=Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej czerwonej, pasy P-10 oraz P-21 wykonać z kostki w kolorze jasnoszarym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=88
ob=341	341		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=341	1	251+90						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=286
nu=2.7

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 10cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=89
ob=109	109		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109						

[POZYCJA]
id=288
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o uziarnieniu 0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=90
ob=109	109		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109						

[POZYCJA]
id=289
pd=ATH	KNR	2-31 23106-03	2-31	23106-03		2
na=Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor np. grafitowy, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=91
ob=109	109		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	109						

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=92
ob=281	281		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=281	1	281						

[POZYCJA]
id=291
pd=ATH	KNR	2-31 23103-03	2-31	23103-03		2
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=93
ob=281	281		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=281	1	281						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=292
nu=2.8

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-02	5-10	1104-02		1
na=Montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych LED z zasilaniem niezależnym np. solarno-wiatrowym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=94
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Dostawa i montaż kompletnego znaku aktywnego D-6 lub D-6b wraz pulsator LED fi 200 wyposażony w sterownik i czujnik ruchu z niezaleznym zasilaniem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=95
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=96
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przestawienie istniejących słupków wraz ze znakami
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=97
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=98
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=298
pd=ATH	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		2
na=Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw przy grubości warstwy humusu 15 cm.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=99
ob=177	177		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	156+14*1,50						

[ELEMENT 1]
na=ULICA DĄBROWSKIEGO
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=300
nu=3

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=301
nu=3.1

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=100
ob=0,071	0,071		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,071	1	0,071						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=303
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=101
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[POZYCJA]
id=307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0801-03	6	0801-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 12 cm wraz z wywozem na składowisko odpadów.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=102
ob=134	134		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=134	1	134						

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		1
na=Rozebranie oraz przełożenie z dostosowaniem do proj. wysokości nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cem. piask 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=103
ob=12	12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3,0*2,0*2						

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-05	2-31	0818-05		1
na=Regulacja bram wjazdowych i furtek
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych KD + KS
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=105
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=329
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=106
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=ODWODNIENIE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=348
nu=3.2

[POZYCJA]
id=349
pd=ATH	KNNR	1 0305-02	1	0305-02		2
mpn=1211
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z wywozem i utylizacją urobku pod przykanalik, studnie rewizyjne i ściekowe
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=107
ob=57,5	57,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,5	1	(6,0+6,0)*2,0*1,5+4*1,50*1,50*1,50+1*2,0*2,0*2,0						

[POZYCJA]
id=350
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1001-02	13-12	1001-02		1
mpn=1211
na=Podsypka pod kanały z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=108
ob=0,9	0,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,9	1	(6,0+6,0)*0,5*0,15						

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PCV-U SN-12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=109
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6,0+6,0						

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1424-01	4	1424-01		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=110
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=353
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-02	2-31	1406-02		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa i pozioma lub przeniesienie studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=111
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=112
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=355
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-07	1	0214-07		1
na=Zasypanie wykopów podłużnych, materiałem niewysadzinowym z dowozu wraz z ceną zakupu. spycharkami z zagęszczeniem zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 20 cm) - kat. gruntu III-IV
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=113
ob=27,5	27,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,5	1	(6,0+6,0)*2,0*1,0+4*0,50*0,50*1,50+1*1,0*1,0*2,0						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=356
nu=3.3

[POZYCJA]
id=357
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na  jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 44 cm - jezdnia
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=114
ob=230	230		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=358
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
na=Wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. II-IV - głębokości 40 cm - jezdnia nawierzchnia wyniesiona
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=115
ob=76	76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=359
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=116
ob=63	63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=360
pd=ATH	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		2
mpn=1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 16 cm - chodnik
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=117
ob=133	133		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[ELEMENT 2]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=361
nu=3.4

[POZYCJA]
id=362
pd=ATH	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		2
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=118
ob=22,1	22,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,1	1	57*0,06+39*0,06+32*0,06+33*0,05+127,0*0,03+112*0,08						

[POZYCJA]
id=363
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (zjazdy +4cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=119
ob=39	39		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[POZYCJA]
id=364
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (przejścia i wyniesione skrzyżowania +2cm)
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=120
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=365
pd=ATH	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		2
mpn=1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=121
ob=57	57		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						

[POZYCJA]
id=366
pd=ATH	KNR	2-31 0403-06	2-31	0403-06		2
mpn=1211
na=Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=122
ob=33	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=367
pd=ATH	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		2
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=123
ob=127	127		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127						

[POZYCJA]
id=368
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0402-01	AT-03	0402-01		1
mpn=1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm układane w dwóch rzędach
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=124
ob=112	112		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA JEZDNI 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=369
nu=3.5

[POZYCJA]
id=370
pd=ATH	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		2
mpn=1211
na=Podłoże gruntowe wzmocnione mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=125
ob=230	230		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=371
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=126
ob=230	230		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=0,8	0,8	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=372
pd=ATH	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=127
ob=230	230		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[POZYCJA]
id=373
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0202-02	AT-03	0202-02		1
na=Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=128
ob=210,68	210,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=210,68	1	230-92*0,21						

[POZYCJA]
id=374
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01	2-31	0310-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8W gr. 4cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=129
ob=210,68	210,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=210,68	1	230-92*0,21						

[POZYCJA]
id=375
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
na=Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,8 kg/m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=130
ob=210,68	210,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=210,68	1	230-92*0,21						

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05	2-31	0310-05		1
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=131
ob=210,68	210,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=210,68	1	230-92*0,21						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA NA SKRZYŻOWANIU WYNIESIONYM
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=377
nu=3.6

[POZYCJA]
id=378
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
na=Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=132
ob=76	76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=379
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/10 grubości 22cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=133
ob=76	76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=380
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-04	231	0511-04		1
na=Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej czerwonej, pasy P-10 oraz P-21 wykonać z kostki w kolorze jasnoszarym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=134
ob=76	76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[ELEMENT 2]
na=NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=381
nu=3.7

[POZYCJA]
id=382
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 10cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=135
ob=63	63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=383
pd=ATH	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		2
na=Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 (o uziarnieniu 0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=136
ob=63	63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=384
pd=ATH	KNR	2-31 23106-03	2-31	23106-03		2
na=Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor np. grafitowy, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=137
ob=63	63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[POZYCJA]
id=385
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-01	2-31	0111-01		1
na=Podbudowa z betonu - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 grubości 15cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=138
ob=133	133		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[POZYCJA]
id=386
pd=ATH	KNR	2-31 23103-03	2-31	23103-03		2
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=139
ob=133	133		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=387
nu=3.8

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1104-02	5-10	1104-02		1
na=Montaż lamp doświetlających przejścia dla pieszych LED z zasilaniem niezależnym np. solarno-wiatrowym
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=140
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=389
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Dostawa i montaż kompletnego znaku aktywnego D-6 lub D-6b wraz pulsator LED fi 200 wyposażony w sterownik i czujnik ruchu z niezaleznym zasilaniem
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=141
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=390
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=142
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=392
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=143
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=393
pd=ATH	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		2
na=Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw przy grubości warstwy humusu 15 cm.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=144
ob=47	47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[SUMA KONTROLNA]
E67EC4E1C789F957948CC8CB6B75CAD0
