**KZ-II.2380.6.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na dostawę ręcznych wykrywaczy metalu**

PRODUCENT ………………………..

**MODEL ……………………………….**

**/wypełnia wykonawca/**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne i charakterystyka plecaka** | PARAMETRY OFEROWANEGO ASORTYMENTU  /wypełnia oferent/ |
|  | **Wymagania dotyczące produkcji wykrywacza** | 1. Oferowane wykrywacze muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie później niż w 2023 roku, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE. 2. Oferowane wykrywacze nie mogą być urządzeniami modelowymi, prototypowymi, demonstracyjnymi. 3. Oferowane wykrywacze muszą posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514) lub oznaczenie równoważne. Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |
|  | **Dane ogólne wykrywacza** | 1. Waga: nie więcej niż 250 g. (z baterią). 2. Długość całkowita: maksymalnie 25 cm. 3. Wykrywacz musi cechować się poniższymi parametrami: 4. Częstotliwość pracy: co najmniej 11,5 kHz, 5. Strojenie: ręczne lub automatyczne, 6. Możliwość namierzania „Pinpoint”, 7. Zasilanie: 1x bateria 9V (w komplecie), 8. Spełniać normę co najmniej IP68, 9. Sygnalizacja detekcji poprzez sygnał dźwiękowy/alarm wibracyjny, 10. Możliwość wyboru czułości pomiaru: co najmniej dwustopniowa, 11. Możliwość ustawienia alarmu „zagubienia”, tj. samoczynne uruchomienie sygnału dźwiękowego po określonym czasie, 12. Czas pracy przy użyciu:   - baterii alkalicznej: co najmniej 30 godzin,  - baterii cynkowo-karbonowej: co najmniej 16 godzin,  - akumulatora: co najmniej 8 godzin,   1. Zakres pracy w temperaturach: co najmniej od -30°C do 70°C, 2. Musi posiadać oczko do zawieszenia smyczy. |  |
|  | **Gwarancja i serwis** | 1. Wykrywacz musi posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku awarii wykrywacz powinien zostać odebrany  od użytkownika następnie po naprawie dostarczona pod adres wskazany przez użytkownika. 2. Do wykrywacza musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Dokumenty wymagane przed podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorcze | 1. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w postaci kompletów gwarancji na dostarczone wykrywacze. |  |