**Ekran projekcyjny – 1 szt.**

• Wielkość ekranu - 305 x 190 cm (powierzchnia aktywna)

• Powierzchnia projekcyjna Matt White HD, czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej oraz czarny górny pas rozbiegowy (Top)

• Kaseta metalowa w kolorze białym nie dłuższa niż 335 cm

• Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,

• Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

• Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,

• Wbudowane w kasetę ekranu gniazda:

- 12V Trigger,

- Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),

- Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact),

• W komplecie narzędzie do regulacji krańcówek,

• Zasilanie 230V z lewej strony kasety ekranu