**Opis przedmiotu zamówienia**

Przenośna zatapialna pompa do ścieków komunalnych, z dużą zawartością piasku i innych zanieczyszczeń mechanicznych t.j. tekstylia, chusteczki itp. Wymagane parametry pompy: - - wydajność w punkcie pracy –5 m3/h, +/- 10%

- wysokość podnoszenia – min. 12 m H2O.

Przeznaczeniem pompy będzie pompowanie zanieczyszczeń podczas czyszczenia kanałów, zbiorników, piaskowników.

Do oferty należy dołączyć :

- charakterystykę oferowanej pompy

- opis zabezpieczeń przed zwiększonym zużyciem, wynikającym z rodzaju pompowanego medium oraz dużej zawartości piasku. W opisie należy przedstawić także przydatność oferowanego urządzenia do opisanych prac uwzględniając potencjalnie znaczną zawartość zanieczyszczeń mechanicznych typu tekstylia lub inne materiały mogące znajdować się w ściekach tj. rodzaj wirnika, wielkość przelotu, opis rozdrabniacza ( jeśli dotyczy).