Załącznik nr 2 do SWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**

„Modernizacja ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp. od ul. Floriańskiej do granic miasta na istniejącej szerokości”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cenazł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1d.1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym  | km | 0,800 |  |  |
| 2d.1 | KNR AT-03 0120-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odwozem na odległości do 1 km172x6=1032 m² | m2 | 1032.000 |  |  |
| 3d.1 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej 800x6=4.800m² | m2 | 4800.000 |  |  |
| 4d.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem przed warstwą wiążącą i przed warstwą ścieralną 800x6=9.600m² | m2 | 9600.000 |  |  |
| 5d.1 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych gr. 6 cm – warstwa wiążąca AC16W800x6=4.800 | m2 | 4800.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych gr. 4 cm – warstwa ścieralna AC11S800x6=4.800 | m2 | 4800.000 |  |  |
| 7d.1 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa wpustów ulicznych  | szt. | 12 |  |  |
| 8d.1 | kalkulacja własna  | Obsypanie frezowiną pozyskaną z frezowania (pkt 2 kosztorysu) poboczy odcinka o przekroju drogowym o szer. 0,5m i gr. 0,25m wraz z wałowaniem  | m3 | 41.280 |  |  |
| **Wartość netto** |  |
| **Podatek VAT 23%** |  |
| **Wartość brutto** |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

 …………………………………………….

 (podpis)