**RG.271.2.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont drogi gminnej 270528K w km od 00+120,00 do km 00+740,00 w miejscowości Bystra, Gmina Gorlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| 1 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. warstwy 5 cm z ponownym jej wbudowaniem | 1863 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 10 cm (materiał do odzysku) | 3080 m2 |  |  |
| 3 | Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km | 3080 m2 |  |  |
| 4 | Wykonanie stabilizacji podłoża cementem grub. warstwy 20 cm | 3080 m2 |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z odzyskanego materiału grub. 10 cm po uwałowaniu | 3080 m2 |  |  |
| 6 | Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 0 – 63 mm grub. 15 cm po uwałowaniu | 3080 m2 |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. warstwy 6 cm | 2516 m2 |  |  |
| 8 | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 4 cm | 2470 m2 |  |  |
| 9 | Demontaż ścianki czołowej na przepuście | 1 m3 |  |  |
| 10 | Wymiana istniejących kręgów betonowych na przepustach pod drogą Ø50 na kręgi zbrojone | 8 mb |  |  |
| 11 | Wykonanie ścianek czołowych na przepustach Ø50 | 2 m3 |  |  |
| 12 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 10 cm | 620 m2 |  |  |
| 13 | Rekonstrukcja oberwanych skarp rowu odwadniającego | 90 m3 |  |  |
| 14 | Karczowanie zakrzaczeń z wywozem do 5 km | 605 m2 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |