|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pracy | 800 - 3000 MHz |  |  |
| 2 | Moc | 9 dBi |  |  |
| 3 | Impedancja wyjściowa | 50 Ohm |  |  |
| 4 | Złącze wyjścia | Wtyk SMA lub gniazdo FME |  |  |
| 5 | Polaryzacja | Pionowa |  |  |
| 6 | Długość przewodu | 120 cm |  |  |

\*wypełnia oferent (kolumnę „Oferta” **obowiązkowo!**)

................................................................

Data, pieczęć i podpis oferenta