Tczew, dnia 16.06.2021 r.

**ZUK.271.3.4.2021.6**

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Rewitalizację – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie – ETAP II i III.**

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o przekazanie brakujących profili przykanalików do wpustów ulicznych w ulicy Kruczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż profile podłączeń rur spustowych jak i przyłączy deszczowych do posesji zamieszczono na rysunkach 02.02, 02.03. Podłączenia wpustów są zestawione tabelarycznie w projekcie wykonawczym (str. 17).

**Pytanie nr 2**

Ulica Krucza sieć kanalizacji deszczowej:  
na profilu D13, D14 to studnie DN1200 na planszy DN600  
na profilu D5 to studnia DN1200 na mapie włączenie na trójnik  
na profilu D3 to studnia DN1200 mapie są dwa trójniki zamiast studni.  
Prosimy o wyjaśnienie który wariant należy przyjąć.

**Odpowiedź:**

D13, D14 należy wykonać jako studnie DN600 (zgodnie z planem). Studnie muszą posiadać 0,5m osadniki, włączenia boczne należy wykonać na uszczelki InSitu.

Punkt D5 - w miejscu tym należy wykonać włączenie na trójnik redukcyjny DN300/200, analogicznie należy wykonać podłączenie rury spustowej obok R7, na trójnik redukcyjny DN300/160.

Zarówno na planie jak i na profilu studnia D3 to studnia betonowa, należy ją wykonać zgodnie z dokumentacją.

**Pytanie nr 3**

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 5 – proszę o wskazanie wymiarów ławek oraz wymiarów i kształtu donic (donica kwadratowa, prostokątna czy okrągła). Ogólny opis podany w ST i odpowiedziach uniemożliwia prawidłową wycenę. Ceny ławek i donic wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Wykonawca uprzejmie przypomina, że przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości.

**Odpowiedź:**

Opis ławek:

* długość całkowita powinna wynosić min. 150 max.160 cm,
* wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić min. 43 max. 48 cm,
* wysokość całkowita ławki powinna wynosić min. 80 max. 85 cm,
* głębokość siedziska powinna wynosić min. 40 max. 45 cm,
* ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z płaskowników stalowych,
* oparcie powinno mieć formę łuku,
* konstrukcja podstawy ławki i podłokietników stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor RAL 7016, w wykończeniu mat struktura,
* połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ze stali nierdzewnej,
* wszystkie widoczne krawędzie szczeblin fazować na półokrągło, R do 5mm,
* szczeblinki montowane od tyłu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający ich łatwy demontaż.

Siedzisko wraz z oparciem powinno być wykonane z listew z impregnowanego drewna egzotycznego lub rodzimego drewna liściastego jesionowego, dębowego, sosnowego lub modrzewiowego w kolorze naturalnym.

Część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia za pomocą kotew stalowych do fundamentu. Sposób montażu winien zapewnić wysoką odporność na akty wandalizmu.

Należy stosować donice kwadratowe o wymiarach: 150 cm na 150 cm (+/- 5 cm) i wysokości co najmniej 120 cm.

**Pytanie nr 4**

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 8 – proszę o podanie ilości i gatunków roślin do nasadzenia w donicach. Wymienienie gatunków roślin nie jest informacją, która może stanowić podstawę wyceny. Wykonawca uprzejmie przypomina, że przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości.

**Odpowiedź:**

Do nasadzenia na jedną donicę należy użyć:

* 1 szt. Tuja formowana na pniu w kulę na wysokości około 1 metra (umieszczona centralnie);
* 4 szt. Jałowiec płożący (umieszczone w narożnikach);
* 2 szt. Bukszpan (umieszczone pomiędzy Jałowcami);
* 2 szt. Kosodrzewina (umieszczone pomiędzy Jałowcami);

Dla gatunków Bukszpan, Kosodrzewina wymaga się zastosowania materiału szkółkarskiego o wysokości rośliny min. 30 cm. Jałowiec płożący średnicy min. 30 cm.

**UWAGA:**

Uprzejmie przypominam, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 21.06.2021 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Przemysław Boleski

Dyrektor Zakładu Usług

Komunalnych w Tczewie

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. A/a.