Dział Zamówień Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, p.n. **„Dostawa pił spalinowych – szt.2”.**

1. Wymagania dostawy i odbioru:
	1. Termin realizacji zamówienia- jednorazowa dostawa w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
	2. Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Centralnego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy.
	3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych.
	4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta.
	5. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia.
	6. W przypadku ustalenia przy odbiorze ilościowo-jakościowym, że dostawa jest niekompletna, uszkodzona, wadliwa Wykonawca w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru z zastrzeżeniami, zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów dostawy na nowe wolne od wad lub do uzupełnienia braków.
2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury

2.1 Wykonawca dostarczy fakturę Vat do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami:

 \* W sprawach merytorycznych: Krzysztof Marciniak tel: 691-911-869

4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniej niż 24 m-ce.

5. Zamawiający uzna ofertę za ważną w przypadku wyceny 2 szt. pił spalinowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania bez wyboru oferty.

7. W przypadku pytań związanych z obsługa platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod nr +48 61 679 19 00, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

8. Załączniki do oferty:

 \* karta charakterystyki piły spalinowej

# Opis przedmiotu zamówienia - Z-017/D/RZ/2018

**Piły spalinowe- szt. 2**

Piły spalinowe (przecinarki) przeznaczone do cięcia betonu, stali i asfaltu na tarcze o średnicy zewnętrznej 350 mm i wewnętrznym otworze tarczy 25,6 mm.

Parametry piły nie gorsze niż Wacker BTS, a w szczególności:

-tzw. Soft start,

-Max ciężar (bez tarczy, akcesoriów i z pustym zbiornikiem)- 11,3 kg

-Max długość 825 mm

-max szerokość 315 mm,

-prędkość obrotowa wrzeciona 4240 min-1

-silnik OTTO dwusuwowy chłodzony powietrzem

- zasilanie benzyną bezołowiową