**sprawa BZP.3810.53.2020.JK -załącznik do oferty**

**pakiet nr 2**

**Zestawienie parametrów i warunków wymaganych; Wideolaryngoskop – szt. 1**

Producent……………………..

Kraj pochodzenia……………….

Rok produkcji………………………

Typ/model………………………

Klasa wyrobu medycznego……………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne** | **parametry wymagane** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 cala | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min. 45 stopni | TAK |  |
| 3 | Kamera CMOS | TAK |  |
| 4 | Źródło światła : LED | TAK |  |
| 5 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
| 6 | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min | TAK |  |
| 7 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 8 | Waga urządzenia nie większa niż 250g | TAK |  |
| 9 | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPx7 | TAK |  |
| 10 | Jednorazowa sterylna , wykonana z polimeru optycznego łyżka do videolaryngoskopu , o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarze nr 3-50 sztuk | TAK |  |
| 11 | Jednorazowa sterylna , wykonana z polimeru optycznego łyżka do videolaryngoskopu , o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarze nr 4 -50 sztuk | TAK |  |
| 12 | Bateria litowa 3,6 V kompatybilna z videolaryngoskopem o czasie działania 250 min. w ilości 4 sztuki | TAK |  |
| 13 | Gotowy do użytku po włączeniu zasilania | TAK |  |
| 14 | Inne wymagania |  |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim  | TAK |  |
| 16 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji | TAK |  |
| 17 | Autoryzowany serwis | TAKPodać dane kontaktowe |  |
| 18 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności | TAK |  |
| 19 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAKpodać m-ce |  |
| 20 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji | TAK |  |
| 21 | zaoferowany wideolaryngoskop musi być kompatybilny z rurkami intubacyjnymi różnych producentów, dostępnych na rynku. Zamawiający nie wymaga na wyposażeniu wideolaryngoskopu rurek intubacyjnych. | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

**…………………………………………**

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentacji wykonawcy)