[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=MATPROJEKT Mateusz Muchewicz
afn=ul. Żwirki i Wigury 4/8, 84-230 Rumia
nb=Przebudowa i remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Warszawy w Łebie 
ab=Łeba, ul. Powstańców Warszawy, dz. nr 436; 437; 410; 96/5; 67; 52; 54; 38 obr. 1, 367/7 obr.2
ni=Gmina Miejska Łeba
ai=ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
br=sanitarna
nk=mgr inż. Krystian Głodowski	
dt=marzec 2017r.	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=4 kw. 2016r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 141]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 327]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.2	1474539970
cw=15.2	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.66
cw=13.66	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg sieci wodociągowej PE110- budowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1030
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=845
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.35
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	(223,3+38,4+33,3+16,8+39,3)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=846
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=473.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=473.99	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=847
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1238
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350,0						

[POZYCJA]
id=1239
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350,0						

[POZYCJA]
id=848
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=351.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=351.1	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0						

[POZYCJA]
id=849
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1053.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1053.3	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=852
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi rurociągami.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=853
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=854
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym1310Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*0.15						

[POZYCJA]
id=855
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zagęszczanie podsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	52,67						

[POZYCJA]
id=1260
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=351.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=351.1	1	223.3+38.4+33.3+16.8+39.3						

[POZYCJA]
id=1261
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-04	2-18	0111-04		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm- kolano/łuk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=871
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.76
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)/200						

[POZYCJA]
id=872
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.76
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	1,76						

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1.76
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.76	1	1,76						

[POZYCJA]
id=874
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany ośrodek laboratoryjny.
uw=analiza indywidual
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1236
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01	2-18	0530-01		1
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1237
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu tabliczką Z lub H na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=23
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	9+3+7+1+3						

[POZYCJA]
id=875
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 0312-06	5-02	0312-06		1
na=Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.35
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=876
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=70.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.22	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*0.20						

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zageszczanie obsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=70.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.22	1	70,22						

[POZYCJA]
id=880
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=403.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=403.76	1	(223.3+38.4+33.3+16.8+39.3)*1.0*1.5-52.67-70,22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=881
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=403.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=403.76	1	403,76						

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	52,67						

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km1310Przyjęto nakłady za następne 10 km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	52,67						

[POZYCJA]
id=891
pd=		analiza indywidualna		analiza indywidualna		0
na=Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=52.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.67	1	52,67						

[ELEMENT 1]
na=Rurociąg sieci wodociągowej PE110- remont
wa=0
kn=0	0	0
id=1705
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1706
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.57
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.57	1	(140,0+425,0)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1707
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=762.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=762.75	1	(140.0+425.0)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=1708
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	(140.0+425.0)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1709
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600,0						

[POZYCJA]
id=1710
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600,0						

[POZYCJA]
id=1736
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0117-02 9903-3 	4-05I	0117-02	 9903-3 	1
mpn=6:0:0911,101211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 100 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne1310Demontaż przewodów wodociągowych przewidzianych do rozbiórki wraz z armaturą.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=565
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=565	1	140.0+425.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1737
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0231-02	2-01	0231-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III1310Usunięcie demontowanych rurociągów z wykopu.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.44	1	(3.14*(0.1*0.1)/4)*565,0						

[POZYCJA]
id=1738
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8.48
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.48	1	(565,0*15.0)/1000						

[POZYCJA]
id=1735
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=565	1	(140.0+425.0)*1.0						

[POZYCJA]
id=1712
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1695
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1695	1	(140.0+425.0)*1.5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1713
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=1714
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=1715
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi rurociągami.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1716
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1717
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym1310Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	(140.0+425.0)*1,0*0,15						

[POZYCJA]
id=1718
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zagęszczanie podsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	84,75						

[POZYCJA]
id=1719
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=565
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=565	1	140,0+425,0						

[POZYCJA]
id=1720
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-04	2-18	0111-04		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm- kolano/łuk
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=11
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=1721
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2.83
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	(140.0+425.0)/200						

[POZYCJA]
id=1722
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.83
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	2,83						

[POZYCJA]
id=1723
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.83
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	2,83						

[POZYCJA]
id=1724
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany ośrodek laboratoryjny.
uw=analiza indywidual
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1725
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01	2-18	0530-01		1
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[POZYCJA]
id=1726
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu tabliczką Z lub H na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=67
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	90-23						

[POZYCJA]
id=1727
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 0312-06	5-02	0312-06		1
na=Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0.57
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.57	1	(140,0+425,0)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1728
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=113
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	(140.0+425.0)*1.0*0.20						

[POZYCJA]
id=1729
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zageszczanie obsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=113
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	113,0						

[POZYCJA]
id=1730
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=649.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=649.75	1	(140.0+425.0)*1.0*1.5-84,75-113.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1731
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=649.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=649.75	1	649,75						

[POZYCJA]
id=1732
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	84,75						

[POZYCJA]
id=1733
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km1310Przyjęto nakłady za następne 10 km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	84,75						

[POZYCJA]
id=1734
pd=		analiza indywidualna		analiza indywidualna		0
na=Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=84.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=84.75	1	84,75						

[ELEMENT 1]
na=Rurociągi przyłączy wodociągowych (W7-W7', W18-W18', W28-W28', W35-W35', W48-W48', W53-W53')
wa=0
kn=0	0	0
id=1031
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.05
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	(9,3+10,5+13,7+7,0+8,2+6,1)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1033
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=73.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73.98	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1035
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=54.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.8	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0						

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=164.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164.4	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1739
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1740
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1741
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m1310Zabezpieczenie kolizji z istniejącymi rurociągami.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1742
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-06	2-18	0903-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1045
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym1310Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*0.15						

[POZYCJA]
id=1046
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zagęszczanie podsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	8,22						

[POZYCJA]
id=1048
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0808-01	2-18	0808-01		1
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego - rurociągi o śr. 50 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=44.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.3	1	9,3+13,7+7,0+8,2+6,1						

[POZYCJA]
id=1743
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[POZYCJA]
id=1059
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 40 mm.1310Podłączenie wymienionych odcinków przyłączy z istniejącymi przewodami na granicy działek - przyjęto kształtkę przejściową typu Polyrack DN40x3/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1744
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Połączenie z istniejącą siecią wA150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1065
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.27
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)/200						

[POZYCJA]
id=1066
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.27
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	0,27						

[POZYCJA]
id=1067
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0.27
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.27	1	0,27						

[POZYCJA]
id=1068
pd=						0
na=Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany ośrodek laboratoryjny.
uw=analiza indywidual
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01	2-18	0530-01		1
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.22	1	6*0.3*0.3*0.2*2						

[POZYCJA]
id=1235
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu tabliczką Z lub H na słupku stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1069
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 0312-06	5-02	0312-06		1
na=Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0.05
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1070
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=10.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.96	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*0.20						

[POZYCJA]
id=1071
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zageszczanie obsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=10.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.96	1	10,96						

[POZYCJA]
id=1074
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=63.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.02	1	(9.3+10.5+13.7+7.0+8.2+6.1)*1.0*1.5-8,22-10.96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1075
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=63.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.02	1	63,02						

[POZYCJA]
id=1745
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	8,22						

[POZYCJA]
id=1746
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km1310Przyjęto nakłady za następne 10 km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	8,22						

[POZYCJA]
id=1079
pd=		analiza indywidualna		analiza indywidualna		0
na=Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=8.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.22	1	8,22						

[ELEMENT 1]
na=Armatura węzłów wodociągowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1080
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W1
wa=0
kn=0	0	0
id=1132
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1099
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1166
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1100
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-04	2-18	0205-04		1
mpn=_121,0:1,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1749
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W70
wa=0
kn=0	0	0
id=1750
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1751
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1752
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1753
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W66
wa=0
kn=0	0	0
id=1754
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1755
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1756
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1757
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Kolano żeliwne kołnierzowe DN100 90'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W4, W24, W29, W49
wa=0
kn=0	0	0
id=1273
nu=4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1274
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1275
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1276
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1794
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1278
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W7'
wa=0
kn=0	0	0
id=1762
nu=4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1767
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.1310Trójnik PE zaciskowy równoprzelotowy 50x50x50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1768
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.1310Redukcja PE zaciskowa 50x32
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W8
wa=0
kn=0	0	0
id=1769
nu=4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=1775
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1770
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1777
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1778
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1779
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Kolano żeliwne kołnierzowe DN100 90'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1776
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1772
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1773
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1774
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W2, W11
wa=0
kn=0	0	0
id=1780
nu=4.7
wn=		

[POZYCJA]
id=1781
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1782
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W20, W39, W40
wa=0
kn=0	0	0
id=1784
nu=4.8
wn=		

[POZYCJA]
id=1788
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1785
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1786
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1787
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W31
wa=0
kn=0	0	0
id=1795
nu=4.9
wn=		

[POZYCJA]
id=1796
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1797
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1798
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1799
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1801
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1802
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1804
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W33
wa=0
kn=0	0	0
id=1805
nu=4.10
wn=		

[POZYCJA]
id=1806
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1807
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1808
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1810
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W34'
wa=0
kn=0	0	0
id=1813
nu=4.11
wn=		

[POZYCJA]
id=1814
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1815
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1817
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W42
wa=0
kn=0	0	0
id=1818
nu=4.12
wn=		

[POZYCJA]
id=1819
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1820
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1821
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1822
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1823
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W55
wa=0
kn=0	0	0
id=1824
nu=4.13
wn=		

[POZYCJA]
id=1825
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1826
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1827
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1828
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1829
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W62
wa=0
kn=0	0	0
id=1830
nu=4.14
wn=		

[POZYCJA]
id=1831
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1832
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1833
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1834
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=3000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1835
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-01	2-18	0219-01		1
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W57
wa=0
kn=0	0	0
id=1836
nu=4.15
wn=		

[POZYCJA]
id=1837
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1838
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1839
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W60
wa=0
kn=0	0	0
id=1844
nu=4.16
wn=		

[POZYCJA]
id=1845
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-rurowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1846
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1847
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Trójnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1852
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8						

[POZYCJA]
id=1849
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W51, W52
wa=0
kn=0	0	0
id=1853
nu=4.17
wn=		

[POZYCJA]
id=1854
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-kołnierzowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1855
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1856
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Czwórnik żeliwny kołnierzowy DN100/100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1858
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-03	2-18	0205-03		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W65
wa=0
kn=0	0	0
id=1861
nu=4.18
wn=		

[POZYCJA]
id=1862
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm.1310Złączka zaciskowa PP 50x50
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W7, W28, W34, W35, W36, W43, W44, W46, W47, W50, W53, W54, W64, W66, W77
wa=0
kn=0	0	0
id=1279
nu=4.19
wn=		

[POZYCJA]
id=1864
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=127.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.04	1	(9,0+13,4+5,3+6,9+3,1+3,3+1,4+3,7+4,4+6,1+6,0+6,5+13,7+9,1+2,2)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=1865
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1866
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=94.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.1	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0						

[POZYCJA]
id=1867
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=282.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=282.3	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1868
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym1310Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1,0*0,15						

[POZYCJA]
id=1869
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zagęszczanie podsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	14,12						

[POZYCJA]
id=1870
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0808-01	2-18	0808-01		1
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego - rurociągi o śr. 50 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=94.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.1	1	9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2						

[POZYCJA]
id=1280
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02	2-18	0802-02		1
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm1310Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1282
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-01	2-18	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1281
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm - kształtka przejściowa typu Polyrack DN50x2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1871
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=0.47
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.47	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)/200						

[POZYCJA]
id=1872
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=0.47
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.47	1	0.47						

[POZYCJA]
id=1873
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=0.47
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.47	1	0.47						

[POZYCJA]
id=1874
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 0312-06	5-02	0312-06		1
na=Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=0.09
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1875
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=18.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.82	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*0.20						

[POZYCJA]
id=1876
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zageszczanie obsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=18.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.82	1	18,82						

[POZYCJA]
id=1877
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=108.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.21	1	(9.0+13.4+5.3+6.9+3.1+3.3+1.4+3.7+4.4+6.1+6.0+6.5+13.7+9.1+2.2)*1.0*1.5-14,12-18.82						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1878
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=108.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.21	1	108,21						

[POZYCJA]
id=1879
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	14,12						

[POZYCJA]
id=1880
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km1310Przyjęto nakłady za następne 10 km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	14,12						

[POZYCJA]
id=1881
pd=		analiza indywidualna		analiza indywidualna		0
na=Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=14.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.12	1	14,12						

[ELEMENT 2]
na=Węzły W3, W10, W12, W13, W14, W16, W17, W21, W25, W33, W37, W38, W41, W45, W48, W56, W58, W61, W63, W64, W72, W76
wa=0
kn=0	0	0
id=1882
nu=4.20
wn=		

[POZYCJA]
id=1883
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=101.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.66	1	(1,0+0,5+1,0+1,2+0,6+0,9+0,9+9,5+2,0+8,8+6,4+2,0+5,4+6,8+8,2+4,7+1,8+1,6+1,5+4,0+2,5+4,0)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=1884
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-02	2-01	0317-02		1
na=Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1885
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=75.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.3	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0						

[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=225.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225.9	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1887
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym1310Podsypka piaskowa pod rurociag gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*0,15						

[POZYCJA]
id=1888
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zagęszczanie podsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[POZYCJA]
id=1889
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0808-01	2-18	0808-01		1
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego - rurociągi o śr. 40 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=75.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.3	1	1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0						

[POZYCJA]
id=1890
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02	2-18	0802-02		1
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm1310Nawiertka NWZ 110/50 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1891
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-01	2-18	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm z nasuwką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=22
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1892
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 50 mm - redukcja DN50x40
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1904
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr. 40 mm - kształtka przejściowa typu Polyrack DN40x1 1/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=22
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1893
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=0.38
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.38	1	75,3/200						

[POZYCJA]
id=1894
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=0.38
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.38	1	0.38						

[POZYCJA]
id=1895
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=0.38
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.38	1	0.38						

[POZYCJA]
id=1896
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-02 0312-06	5-02	0312-06		1
na=Ułożenie w wykopie  taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową szer. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=0.08
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	75,3/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1897
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=15.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.06	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*0.20						

[POZYCJA]
id=1898
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Zageszczanie obsypki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=15.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.06	1	15,06						

[POZYCJA]
id=1899
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=86.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.59	1	(1.0+0.5+1.0+1.2+0.6+0.9+0.9+9.5+2.0+8.8+6.4+2.0+5.4+6.8+8.2+4.7+1.8+1.6+1.5+4.0+2.5+4.0)*1.0*1.5-11.30-15,06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1900
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=86.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86.59	1	86,59						

[POZYCJA]
id=1901
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06	4-01	0109-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[POZYCJA]
id=1902
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-08	4-01	0109-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km1310Przyjęto nakłady za następne 10 km.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[POZYCJA]
id=1903
pd=		analiza indywidualna		analiza indywidualna		0
na=Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym składowisku odpadów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=11.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W73
wa=0
kn=0	0	0
id=1905
nu=4.21
wn=		

[POZYCJA]
id=1906
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm1310Połączenie rurowo-rurowe DN100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł W78
wa=0
kn=0	0	0
id=1911
nu=4.22
wn=		

[POZYCJA]
id=1912
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm1310Tuleja kołnierzowa 110 mm z kołnierzem ocynkowanym DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1913
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-03	2-18	0114-03		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm1310Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR DN100/80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1920
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Kolano żeliwne kołnierzowe DN80 mm 90'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1914
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1915
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm1310Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 mm L=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1916
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
mpn=_1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Demontaż ist. sieci i przyłączy wodociągowych (odcinki nie pokrywające się z remontem sieci)
wa=0
kn=0	0	0
id=1939
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=1957
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=1030.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1030.05	1	(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5*0.9						

[POZYCJA]
id=1941
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-05	2-01	0317-05		1
na=Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=114.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=114.45	1	(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1942
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0117-01	4-05I	0117-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem o śr. nominalnej 80 mm1310Demontaż przewodów wodociągowych przewidzianych do rozbiórki wraz z uzbrojeniem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=763
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=763	1	33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18						

[POZYCJA]
id=1945
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0231-02	2-01	0231-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. III1310Usunięcie demontowanych rurociągów z wykopu.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=3.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	(3.14*(0.08*0.08)/4)*763,0						

[POZYCJA]
id=1946
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-01	4-04	1107-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=7.63
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.63	1	(763,0*10.0)/1000						

[POZYCJA]
id=1951
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=1144.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1144.5	1	(33+9+54+27+136+118+113+62+14+119+31+15+4+10+18)*1.0*1.5						

[POZYCJA]
id=1952
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1144.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1144.5	1	1144,50						

[SUMA KONTROLNA]
8a64e26918c7ca5fcaeb5c91eb6ad2f6