Kołbaskowo, dn. 26.05.2021 r.

ZP.271.10.2021.AS

**Odpowiedź na zestaw pytań nr 2 złożone**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:**

**„Rewitalizacja nieczynnego cmentarza w miejscowości Pargowo”.**

W dn. 25.05.2021 r. Wykonawca wniósł pytania o następującej treści:

1. Witam prosimy o załączenie do postępowania propozycji zastosowania rodzaju małej architektury tj. ławek. stojaków na rowery, śmietników, oraz tablica informacyjna. Prosimy również o podanie jaki rodzaj krzewów ma być posadzony.

**Odpowiedź:**

1. Ławki parkowe betonowe o długości 2 m z oparciem 8 szt.

Przykładowo można zastosować ławki „Efekt” z firmy Jumat lub inne o nie gorszych parametrach. Dane techniczne: długość 205 cm, wysokość 80 cm, szerokość 45 cm, waga ok. 170 kg. Elementy drewniane – drewno iglaste (świerk, jodła), podstawy beton płukany, wzmocnienie stal lakierowana. Mocowanie przez przykręcenie do zabetonowanych kotew,

1. Parkowy pojemnik na odpady szt. 2. Przykładowo można zastosować „Kosz betonowy kwadratowy kod 006”, wysokość: 60 cm, szerokość: 45 cm, długość: 45 cm, waga: 120 kg, pojemność: 40l firmy Jumat lub inne o nie pogorszonych parametrach. Mocowanie przez przykręcenie do zabetonowanych kotew,
2. Stojaki na rowery typu U, 3 szt. Mocowanie przez przykręcenie do kotew zabetonowanych w gruncie. Konstrukcja z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Stojaki przymocowane do betonowych stóp umieszczonych w gruncie. Wielkość stóp i sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta stojaka.
3. Tablica informacyjna: dwa słupy z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Tablica blaszana 70 x 100 cm ocynkowana na ramie stalowej z kątowników ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor grafitowy. Treść zgodnie z zaleceniami inwestora naniesiona w sposób trwały, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
4. Nasadzenia: zgodnie z Przedmiarem robót pnącza: Bluszcz pospolity, forma zakupu P 9, dł. 20 – 60 cm, ilość sztuk 6.172 (po 4 szt. Na 1 m2), powierzchnia do obsadzenia: 1.543 m2.

Przy wyborze materiału roślinnego należy kierować się jego jakością – sadzonki powinny być zdrowe, prawidłowo pielęgnowane (bez śladów niedoboru wody, bez uszkodzeń mechanicznych, niezżółknięte, bez śladów chorób i żerowania szkodników), bryła korzeniowa powinna równomiernie przerastać podłoże. Sadzonki powinny być dobrze uformowane – o pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany, korzenie powinny być dobrze wykształcone i nie uszkodzone.