Załącznik nr 1b

OPIS PAREMETRÓW OFEROWANEGO POJAZDU

W CZĘŚCI II - ZAKUP PRZYCZEPY DO TRANSPORTU AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowej przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego dla Gminy Nakło nad Notecią.

Podstawowe parametry techniczne pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia:

Rok produkcji przyczepy: …………………………….

Rodzaj: laweta dwuosiowa

Ilość: 1szt.

**Rok produkcji: …………**

**TYP - ……………………………….**

**MARKA - ……………………………….**

**MODEL - - ………………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | **Oferowane parametry techniczne (wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wymagane (puste) pola lub zakreślić odpowiedź TAK lub NIE)** |
| 1 | Fabrycznie nowa | TAK/NIE |
| 2 | Wymiary przestrzeni ładunkowej: min długość 2500 mm min. szerokość 1300 mm  | Wymiary przestrzeni ładunkowej:Długość: ……………Szerokość: ………….. |
| 3 | DMC do 2800 kg | DMC:……..……….. kg |
| 4 | Ładowność do 2200 kg | Ładowność:……..……….. kg |
| 5 | Masa własna maks. 600 kg  | Masa własna:……..……….. kg |
| 6 | Rodzaj osi - 2 hamowane min. 1350 kg | TAK/NIE |
| 7 | Urządzenie najazdowe min. 2700 kg | Urządzenie najazdowe:……..……….. kg |
| 8 | Dyszel o regulowanej wysokości sprzęgu do 3.000 kg zaczep kulowy | TAK/NIE |
| 9 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego | TAK/NIE |
| 10 | Podłoga – sklejka wodoodporna 15mm lub panele aluminiowe | Rodzaj podłogi:……..……….. |
|  11  | Liczba osi 2, koła 4 | TAK/NIE |
| 12 | W ramie wzmocnienia do przykręcenia agregatu | TAK/NIE |
| 13 | Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości | TAK/NIE |
| 14 | Całość cynkowana ogniowo | TAK/NIE |
| 15 | Wyposażenie: koło zapasowe, koło podporowe, kliny | TAK/NIE |
| 16 | Dokumenty niezbędne do rejestracji | TAK/NIE |
| 17 | Wymiary, masy, wyposażenie z dopuszczeniami do regulacji prawnych w Polsce | TAK/NIE |
| 18 | 4 podpory korbowe  | TAK/NIE |
| 19. | Instalacja elektryczna 12V | TAK/NIE |
| 20. | Koła opony wzmacniane co najmniej R14C | Rozmiar i typ opon: …………………… |
| 20.  | Zamawiający dysponuje agregatem o wymiarach: dł. 235 cm, 98 cm szer. |  |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem***

***zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***