[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.47
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)	PRZEDMIAR
nfn=VIA PROJEKT Lech Marciniak
afn=ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
nb=Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca Etap 1
ab=Powiat pleszewski, Jedn. ewid. Dobrzyca, obręb Dobrzyca, dz. nr: 804, 471/2
ni=Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ai=ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
nk=Lech Marciniak	Drogowa
dt=2021-07-12

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew1310Ogółem długość przebudowywanej drogi to:  2 255m.131013102.09STAN ISTNIEJĄCY1310Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa łącząca Pleszew z Kowalewem.1310Droga posiada nawierzchnię szerokości od 4,50m do 5,5m z mieszanek min-asfaltowych grub. średnio 9cm na podbudowie z  kruszywa łamanego o śr grubości 14cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym. posiada liczne nierówności i ubytki, przez które wybija się kruszywo.  Jezdnia, częściowo , ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej. Na pozostałym odcinku ma przekrój drogowy. Na części odcinka występuje chodnik z kostki betonowej, który podobnie jak jezdnia jest zniszczony.1310Odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych, do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone.1310Poprzez złe spadki podłużne i poprzeczne na jezdni zalegają wody opadowe i roztopowe.1310W pasie drogowym występują urządzenia obce infrastruktury: teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i oświetlenia ulic.131013103.09PARAMETRY TECHNICZNE1310Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:1310"09klasa drogi:090909090909Z,1310"09kategoria ruchu:090909090909KR3,1310"09podłoże:09090909090909G3,1310"09prędkość projektowa:090909090930 km/h,1310"09przekrój poprzeczny:09090909091x2,1310"09szerokość jezdni:0909090909096,00 m1310"09szerokość chodników 0909090909min. 2 m1310"09szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej0909min. 2,0 m1310"09szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 09min. 2,6 m1310 z której mogą korzystać piesi1310"09skos zjazdów na posesje09090909091 m - 1 m091310131013104.09ZAKRES ROBÓT1310W ramach rozbudowy - przewiduje się:1310"09roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiórki istniejących przeszkód),1310"09rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży i innych elementów jezdni,1310"09rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów,1310"09ustawienie krawężników i obrzeży,1310"09wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,1310"09wykonanie pełnej konstrukcji poszerzeń jezdni na całej długości przebudowy,1310"09wyrównanie istniejącej nawierzchni,1310"09wykonanie nawierzchni jezdni1310"09wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,1310"09wykonanie poboczy1310"09wykonanie kanalizacji deszczowej (wg odrębnego projektu branżowego)1310"09remont kanalizacji deszczowej,1310"09remont przepustów,1310"09wykonanie elementów uspokajających ruch,1310"09wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,1310"09wykonanie elementów zieleni (wg odrębnego opracowania)1310"09uporządkowanie terenu.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=50	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Mapa powykonawcza	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Projekt organizacji ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=kruszywo łamane	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=398.769

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=244.5875

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=emulsja asfaltowa kationowa	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=4477.3234

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na gorąco	0
id=1040699	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1620.5902
pr=	0	0	0	2300199 

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=6.7635

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=399.508

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany	0
id=1120799	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.52
pr=	0	0	0	1122399

[RMS ZEST 468]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	0
id=11331	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=41.9491

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=102.6818

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=37.1804

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=10.5167

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=35.7524

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=200.5044

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=69.1115

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=35.7524

[RMS ZEST 486]
ty=S
na=walec wibracyjny samojezdny	0
id=12300	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=1.3497

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=131.7985

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	0
id=12411	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=14.0144

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=5.877

[RMS ZEST 491]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=14.6093
pr=	0	0	0	12624

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m	0
id=12715	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=3.7184
pr=	0	0	0	12715

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=bariery drogowe stalowe ocynkowane	0
id=1320320	2
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.574

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=373.45

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	0
id=1323812	2
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.26
pr=	0	0	0	1323812

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=7.118

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=szpilki do geowłókniny	0
id=1342001	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=193.405
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1342001

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=tablice informacyjne	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=tablice znaków drogowych (aktywne z zestawami solarnymi)'	0
id=1355599	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	1355599

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2299
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 501]
ty=M
na=azofoska'	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0116
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.124

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa biała	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.904

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa czerwona	0
id=1511712	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.904
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=39.2411

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=12.5811

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.364

[RMS ZEST 490]
ty=M
na=tłuczeń kamienny	0
id=1600580	2
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=477.2937

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=1449.7355

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane	0
id=1600699	2
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.414

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3028.691

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.1918

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=2.0306

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=9.5292

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=Buk pospolity - Fagus sylvatica	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4098.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=Buk pospolity - Fagus sylvatica'	0
id=2_21001	3
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1034.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3971150

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.9648
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=liście	0
id=2_21017	3
jm=mp	164
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.92
pr=	0	0	0	3960200

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=906.8782

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 16 W	0
id=2_31004	3
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=196.2706

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Beton Asfaltowy AC 11 S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1074.9643

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=płyty betonowe ażurowe "Meba"	0
id=2220699	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=208

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=231.03

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm	0
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=570.6175

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm	0
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=360.57

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.7

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'	0
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182.4245

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=mieszanka betonowa kl. B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.3511

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.47

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=mieszanka betonowa C12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=64.6463
pr=	0	0	0	2370699 

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=120.0154

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=mieszanka betonowa Rm 1,5 MPa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=237.7743

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=beton	0
id=2379999	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.4395
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 15	0
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7515

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.148

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 22 P	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.35

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=2.7345

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane grub. 25 mm	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5089

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2664

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0187

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0056

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.111

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=1.5632

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=żuraw	0
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=32.93

[RMS ZEST 276]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=14.3

[RMS ZEST 279]
ty=S
na=żuraw budowlany 0.75 t	0
id=34311	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=77.28

[RMS ZEST 493]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=5.89

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=1.78

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 489]
ty=S
na=aplikator geowłókniny przyczepny	0
id=38600	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=14.1968
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	38600

[RMS ZEST 294]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0.261

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=tkanina jutowa	0
id=3900399	1
jm=m2	050
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.2
pr=	0	0	0	3900199

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2211.8125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900780

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=104.7715

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=405.5068

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5143

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0.4638

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane'	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0056

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1094.5473

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=7.05

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=3.0854

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0978

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=51.35

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0.56

[RMS ZEST 492]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=3.47

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=5.9249

[RMS ZEST 347]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0.708

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=mech leśny	0
id=3960000	1
jm=mp	164
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8
pr=	0	0	0	3960000

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=1414.387

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=13.5216

[RMS ZEST 295]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0.651

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=79.911

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 38.0 mm	0
id=5022203	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.36

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=rury stalowe bez szwu śr. 60.3 mm	0
id=5022304	1
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.8

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=82.888

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=128.1179

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	0
id=52511	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=7.6868

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=malowarka do znakowania dróg	0
id=52541	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=3.0854

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=40.6525

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=rury PP dwuścienne SN8 DN 400 mm	0
id=5430705	1
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=277.585

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=rury pp 80	0
id=5432699	1
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe'	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=pierścienie podtrzymujące wpust	0
id=5470510	2
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m	0
id=5470622	2
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=osadniki betonowe śr. 500 mm	0
id=5471001	2
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=rury 100 w oplocie	0
id=5501000	2
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=975.2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=884.952

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 400 mm	0
id=5614999	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm	0
id=6331001	2
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=15.3675

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=zespół prądotwórczy 5 kVA	0
id=81121	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=77.28

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=77.748

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=12839.8218

[RMS ZEST 334]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1+ zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=Humus	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1048.728

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Hydrożel	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.436

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=Kora	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.54

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=Kosz'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=ławka	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=stojak'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=Komplet Oświetlenia LED zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29

[RMS ZEST 499]
ty=M
na=Kosz''	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630329983
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty pomiarowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Projekt organizacji ruchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		D-M-00.00.00		D-M-00.00.00		0
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		D-01.01.01		D-01.01.01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.94
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.94	1	0,940						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0
il=105.0309

[RMS 64]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0978

[RMS 63]
nz=7.5	0	7,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.05

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-90 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.73

[RMS 10]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=88
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.63
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	900*2*3,5/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=330	0	330
np=1
wa=0
wb=0
il=198.5445

[RMS 10]
nz=54.5	0	54,5
np=1
wa=0
wb=0
il=34.335

[POZYCJA]
id=181
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=353.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=353.5	1	#p20						

[RMS 80]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6525

[RMS 224]
nz=0.115	0	0,115
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6525

[POZYCJA]
id=14
pd=		D-05.03.11		D-05.03.11		1
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału po-frezowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=422.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	42+36 <włączenia>						
wo=139	1	73+66 <skrzyżowanie z drogami gminnymi>						
wo=148.55	1	5,942/0,04 <tabela>						
scn=365.55	1						
wo=36	1	2*6*3 <nad przepustami>						
wo=21	1	21 <nad przykanalikami>						
scn=57	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6059

[RMS 68]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5216

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7184

[POZYCJA]
id=142
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	#p7B						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1524

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4503

[POZYCJA]
id=325
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 80]
nz=0.2132	0	0,2132
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4316

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4977

[POZYCJA]
id=10
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 - 100 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	2*14+11+71						

[RMS 80]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=157.3

[RMS 53]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[POZYCJA]
id=11
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=13.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	2*12*0,55						

[RMS 80]
nz=9.43	0	9,43
np=1
wa=0
wb=0
il=124.476

[RMS 79]
nz=5.89	0	5,89
np=1
wa=0
wb=0
il=77.748

[POZYCJA]
id=13
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	45+15+6*15						

[RMS 80]
nz=0.2689	0	0,2689
np=1
wa=0
wb=0
il=40.335

[POZYCJA]
id=100
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=255
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	23*2+28+60+25+38						
scn=197	1						
wo=58	1	58 <do ponownego wbudowania>						
scn=58	1						

[RMS 80]
nz=0.2982	0	0,2982
np=1
wa=0
wb=0
il=76.041

[POZYCJA]
id=168
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						
scn=69	1						

[RMS 80]
nz=0.0795	0	0,0795
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4855

[POZYCJA]
id=184
pd=		D-01.02.04		D-01.02.04		1
na=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=5.36	0	5,36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.36

[RMS 65]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 230]
nz=1.78	0	1,78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[POZYCJA]
id=173
pd=		D-01.02.01		D-01.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słupków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 80]
nz=0.783	0	0,783
np=1
wa=0
wb=0
il=3.915

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=17
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4711.235
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4711.235	1	4711,235						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=956.3807

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=355.2271

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=949.785

[POZYCJA]
id=20
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2145.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2145.975	1	3194,703-#p101						

[RMS 80]
nz=0.0725	0	0,0725
np=1
wa=0
wb=0
il=155.5832

[RMS 9]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=92.9207

[POZYCJA]
id=19
pd=		D-02.03.01 		D-02.03.01 		0
na=Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2145.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2145.975	1	#p18						

[RMS 184]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=2639.5493

[RMS 67]
nz=0.1016	0	0,1016
np=1
wa=0
wb=0
il=218.0311

[ELEMENT 1]
na=Jezdnia
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy ulic
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=149
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=353.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=353.5	1	#p22						

[RMS 80]
nz=0.3009	0	0,3009
np=1
wa=0
wb=0
il=106.3682

[POZYCJA]
id=24
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=39.775
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.775	1	0,07*#p22+0,06*#p23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.877

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.591

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7393

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6942

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=41.366

[POZYCJA]
id=302
pd=		D-08.01.01 		D-08.01.01 		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (dla promieni poniżej 10 m nalezy stosować krawężniki łukowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=353.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=353.5	1	353,5						

[RMS 80]
nz=0.4589	0	0,4589
np=1
wa=0
wb=0
il=162.2211

[RMS 407]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=360.57

[RMS 184]
nz=0.0132	0	0,0132
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6662

[RMS 32]
nz=0.0049	0	0,0049
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7321

[RMS 59]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=250.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250.5	1	250,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=0.275	0	0,275
np=1
wa=0
wb=0
il=103.3313

[RMS 125]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2254

[RMS 111]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7515

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.0515	0	0,0515
np=0
wa=0
wb=0
il=19.3511

[RMS 127]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7635

[ELEMENT 2]
na=Poszerzenie i odtworzenie jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=790.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=733.615	1	261,571+209,734+1543*0,17 <poszerzenie>						
wo=57	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						

[RMS 80]
nz=0.0028	0	0,0028
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2137

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9531

[RMS 14]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3996

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0,0039
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0834

[POZYCJA]
id=28
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=790.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=790.615	1	#p24						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=188.5617

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3953

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9062

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.1518	0	0,1518
np=0
wa=0
wb=0
il=120.0154

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7827

[POZYCJA]
id=30
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=790.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=790.615	1	#p25						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3275

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=337.5926

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8592

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1347

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5968

[POZYCJA]
id=35
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=682.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=625.605	1	261,571+209,734+1543*0,1 <poszerzenie>						
wo=57	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2424

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=348.1286

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2869

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1639

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1639

[POZYCJA]
id=171
pd=		D-04.07.01		D-04.07.01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=682.605
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=682.605	1	#p27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1.75		1,75
ws=1.7		1,7

[RMS 80]
nz=0.0313	0	0,0313
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3897

[RMS 209]
nz=0.0974	0	0,0974
np=1
wa=0
wb=0
il=116.35

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7305

[RMS 206]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7305

[RMS 207]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7305

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=27.7342

[POZYCJA]
id=172
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1299.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1242.805	1	261,571+209,734+1543*0,5 <poszerzenie>						
wo=57	1	#p7B <odtworzenie nad przepustem i przykanalikami>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1741

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=402.9396

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3965

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9288

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9288

[POZYCJA]
id=170
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1299.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1299.805	1	#p29						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.75		1,75
wm=1		1
ws=1.78		1,78

[RMS 80]
nz=0.0312	0	0,0312
np=1
wa=0
wb=0
il=70.9694

[RMS 229]
nz=0.151	0	0,151
np=1
wa=0
wb=0
il=196.2706

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7328

[RMS 206]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7328

[RMS 207]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7328

[RMS 67]
nz=0.0239	0	0,0239
np=1
wa=0
wb=0
il=55.2963

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia jezdni
wa=0
kn=0	0	0
id=40
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=41
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4521.635
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4521.635	1	#p37-#p30						

[RMS 80]
nz=0.0073	0	0,0073
np=1
wa=0
wb=0
il=33.0079

[RMS 59]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1731

[RMS 72]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6868

[RMS 57]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6868

[POZYCJA]
id=42
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4521.635
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4521.635	1	#p31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4778

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1401.7069

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=81.3894

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=27.582

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=27.582

[POZYCJA]
id=43
pd=		D-04.08.01		D-04.08.01		1
na=Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=830.498
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=830.498	1	2,5*332,199						

[RMS 80]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=863.7179

[RMS 85]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=842.9555

[RMS 12]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2539

[RMS 13]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2539

[RMS 71]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=46.5079

[POZYCJA]
id=152
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.563	0	7,563
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3193

[RMS 32]
nz=0.00813	0	0,00813
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[RMS 184]
nz=0.0143	0	0,0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 49]
nz=0.0146	0	0,0146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0146

[RMS 22]
nz=0.087	0	0,087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.087

[RMS 59]
nz=0.0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.142	0	0,142
np=0
wa=0
wb=0
il=0.142

[POZYCJA]
id=47
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=20.55

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0246

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.248

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=0.426

[POZYCJA]
id=44
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5821.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5681.43	1	5681,43 <Główny ciąg>						
wo=140.01	1	140,01 <skrzyżowanie z drogami gminnymi>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=27.6518

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1804.6464

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=104.7859

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5108

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=35.5108

[POZYCJA]
id=45
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5821.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5821.44	1	#p36						

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=188.0325

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=732.0461

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1822

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1822

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1822

[ELEMENT 1]
na=Chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Elementy Chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=226.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=226.5	1	#p40						

[RMS 80]
nz=0.2249	0	0,2249
np=1
wa=0
wb=0
il=50.9399

[POZYCJA]
id=89
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8.607
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.607	1	0,038*#p38						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0,1
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7635

[RMS 49]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3443

[RMS 184]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3239

[RMS 59]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0453

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=8.9513

[POZYCJA]
id=49
pd=		D-08.03.01		D-08.03.01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=226.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=226.5	1	226,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1.1		1,1

[RMS 80]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=81.5921

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=231.03

[RMS 184]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2457

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3624

[RMS 59]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3171

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=		D.03.02.01a		D.03.02.01a		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 80]
nz=10.275	0	10,275
np=1
wa=0
wb=0
il=71.925

[RMS 32]
nz=0.0123	0	0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0861

[RMS 184]
nz=0.0215	0	0,0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1505

[RMS 49]
nz=0.0234	0	0,0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 22]
nz=0.124	0	0,124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.868

[RMS 59]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0637

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.213	0	0,213
np=0
wa=0
wb=0
il=1.491

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=145
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=158.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.8	1	137,8 <strona lewa>						
wo=20.4	1	20,4 <strona prawa>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=2		2

[RMS 80]
nz=0.0376	0	0,0376
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8966

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1074

[RMS 14]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=2.721

[POZYCJA]
id=51
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=158.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.2	1	#p42						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8033

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.791

[POZYCJA]
id=90
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=158.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.2	1	#p43						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7307

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0791

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.582

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=16.1048

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3596

[POZYCJA]
id=91
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=158.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.2	1	#p44						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2681

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5514

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.373

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4271

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1223

[POZYCJA]
id=58
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=158.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.2	1	#p45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=164.933

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=162.155

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9408

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8509

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2714

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=20.566

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=3.955

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy bitumiczne
wa=0
kn=0	0	0
id=193
nu=5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=194
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
mpn=_1211
na=Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=667.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=667.35	1	620,4+313*0,15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.698	0	0,698
np=1
wa=0
wb=0
il=232.9051

[RMS 237]
nz=0.042	0	0,042
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0144

[POZYCJA]
id=195
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=667.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=667.35	1	#p47						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=87.7565

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3368

[POZYCJA]
id=196
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=667.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=667.35	1	#p48						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2228

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=284.9585

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0102

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8018

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8264

[POZYCJA]
id=303
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=642.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=642.31	1	620,4+313*0,07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.051

[RMS 5]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=327.5781

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5616

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9181

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9181

[POZYCJA]
id=197
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=642.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=642.31	1	#p50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=0.8		0,8
ws=0.9		0,9

[RMS 80]
nz=0.0384	0	0,0384
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7318

[RMS 85]
nz=0.1244	0	0,1244
np=1
wa=0
wb=0
il=63.9227

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9137

[RMS 206]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9137

[RMS 207]
nz=0.0085	0	0,0085
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9137

[RMS 67]
nz=0.0298	0	0,0298
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2268

[POZYCJA]
id=304
pd=		D-04.03.01		D-04.03.01		1
na=Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=620.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=620.4	1	620,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 80]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9469

[RMS 5]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=192.324

[RMS 4]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1672

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7844

[RMS 57]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7844

[POZYCJA]
id=198
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=620.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=620.4	1	#p52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.8		1,8

[RMS 80]
nz=0.0399	0	0,0399
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5079

[RMS 84]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=63.2808

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3754

[RMS 206]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3754

[RMS 207]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3754

[RMS 67]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=27.918

[ELEMENT 2]
na=Chodniki i ściezki rowerowe
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=5.4
wn=		

[POZYCJA]
id=61
pd=		D-04.01.01		D-04.01.01		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2177.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2177.5	1	#p55						

[RMS 80]
nz=0.1315	0	0,1315
np=1
wa=0
wb=0
il=286.3413

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8875

[POZYCJA]
id=94
pd=		D-04.05.01 		D-04.05.01 		1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2177.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2177.5	1	#p57+#p58						

[RMS 80]
nz=0.2385	0	0,2385
np=1
wa=0
wb=0
il=519.3338

[RMS 52]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0888

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=21.775

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 86]
nz=0.1018	0	0,1018
np=0
wa=0
wb=0
il=221.6695

[RMS 14]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5355

[POZYCJA]
id=347
pd=		D-04.04.02		D-04.04.02		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1779
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1779	1	#p58						

[RMS 80]
nz=0.0333	0	0,0333
np=1
wa=0
wb=0
il=59.2407

[RMS 28]
nz=0.427	0	0,427
np=1
wa=0
wb=0
il=759.633

[RMS 59]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=26.685

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8033

[RMS 12]
nz=0.0387	0	0,0387
np=1
wa=0
wb=0
il=68.8473

[POZYCJA]
id=95
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=398.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=398.5	1	398,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0,8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=415.4602

[RMS 43]
nz=1.025	0	1,025
np=1
wa=0
wb=0
il=408.4625

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5973

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6624

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7595

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=51.805

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9625

[POZYCJA]
id=346
pd=		D-05.03.05		D-05.03.05		1
na=Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1779
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1779	1	1779						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1,25
wm=1.25		1,25
ws=1.25		1,25

[RMS 80]
nz=0.0323	0	0,0323
np=1
wa=0
wb=0
il=71.8271

[RMS 84]
nz=0.12575	0	0,12575
np=1
wa=0
wb=0
il=279.6375

[RMS 71]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6754

[RMS 12]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6754

[RMS 13]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6754

[ELEMENT 1]
na=Pobocza
wa=0
kn=0	0	0
id=248
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=249
pd=		D-06.03.01		D-06.03.01		1
na=Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1172.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1172.85	1	1563,8*0,75						

[RMS 80]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=121.9764

[RMS 316]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=398.769

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 80]
nz=0.7528	0	0,7528
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2808

[RMS 17]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=215.93

[RMS 31]
nz=0.045	0	0,045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.495

[RMS 59]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1772

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=188
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2943

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=330
pd=		D-07.02.01		D-07.02.01		1
mpn=_1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (znaki aktywne z podłączeniem do zestawów solarnych lamp na  słupkach z rur stalowych - 2 x zestaw D-6)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=1.577	0	0,824+0,753
np=1
wa=0
wb=0
il=3.154

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 464]
nz=19.63	0	19,63
np=1
wa=0
wb=0
il=39.26

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Oświetlenia przejścia dla pieszych zasilany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=183
pd=						1
mpn=_1211
na=Zakup i montaż tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informacją dotyczącą inwestycji (wg wzoru inwestora)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 80]
nz=1.0981	0	1,0981
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1962

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=		D-07.01.01		D-07.01.01		1
na=Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=99.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=99.85	1	99,85						

[RMS 80]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5811

[RMS 26]
nz=0.393	0	0,393
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2411

[RMS 27]
nz=0.126	0	0,126
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5811

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0854

[RMS 199]
nz=0.0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0854

[POZYCJA]
id=164
pd=		D-07.06.02		D-07.06.02		1
na=Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm (kolor szary)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	20+24 <przepusty>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1.5		1,5

[RMS 80]
nz=1.2341	0	1,2341
np=1
wa=0
wb=0
il=108.6008

[RMS 182]
nz=5.19	0	5,19
np=1
wa=0
wb=0
il=228.36

[RMS 183]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 17]
nz=3.58	0	3,58
np=1
wa=0
wb=0
il=157.52

[RMS 31]
nz=0.0349	0	0,0349
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5356

[RMS 184]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 32]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0748

[RMS 185]
nz=0.071	0	0,071
np=1
wa=0
wb=0
il=3.124

[RMS 186]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=2.904

[RMS 187]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=2.904

[RMS 188]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[RMS 59]
nz=0.0018	0	0,0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0792

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=		D-07.05.01		D-07.05.01		1
mpn=_1211
na=Bariery ochronne stalowe jednostronne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	2*20+24 <przepusty>						
wo=2	1	2 <zakończenie chodnika>						

[RMS 80]
nz=3.19	0	3,19
np=1
wa=0
wb=0
il=210.54

[RMS 239]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Odwodnienie
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa i przepusty pod zjazdami
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=8.1
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=225.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.6	1	1,0*1,0*#p74 <Rury 200 mm>						
wo=161.7	1	0,5*1,2*#p75 <Rury 300-400 mm>						
wo=19	1	1,0*1,0*1,5*#p80+#p81 <studnie i wpusty>						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=45.7359

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9876

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=45.4205

[POZYCJA]
id=218
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=127.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225.3	1	#p69						
wo=-10.32	1	-(3,14*0,1^2+1,0*0,2)*#p74						
wo=-83.72	1	-(3,14*0,15^2+1,2*0,2)*#p75						
wo=-2.261	1	-(3,14*0,3^2)*#p80						
wo=-1.374	1	-(3,14*0,25^2)*#p81						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7229

[POZYCJA]
id=219
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=127.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.625	1	#p70						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0433

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9564

[POZYCJA]
id=220
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=127.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.625	1	#p71						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=140.3875

[POZYCJA]
id=221
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=314.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=314.1	1	#p74+#p75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.469	0	0,469
np=1
wa=0
wb=0
il=140.6838

[RMS 184]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=76.6404

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=222
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=44.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.6	1	44,6						

[RMS 80]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3

[RMS 250]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=45.492

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 251]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4638

[POZYCJA]
id=306
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=269.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=203.5	1	203,5 <kanał deszczowy>						
wo=66	1	66 <przepusty>						

[RMS 80]
nz=2.4574	0	2,4574
np=1
wa=0
wb=0
il=662.2693

[RMS 252]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=277.585

[RMS 374]
nz=0.6769	0	0,6769
np=1
wa=0
wb=0
il=182.4245

[RMS 254]
nz=2.9977	0	2,9977
np=1
wa=0
wb=0
il=807.8801

[RMS 255]
nz=4.0614	0	4,0614
np=1
wa=0
wb=0
il=1094.5473

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=308
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm (zakładane na istniejącej i nowoprojektowanej kanalizacji)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 80]
nz=0.484	0	0,484
np=1
wa=0
wb=0
il=2.904

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 347]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.708

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-05	2-31	0605-05		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe betonowe (osadnik kped 01.14) dla rur o śr. 40 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=27.68	0	27,68
np=1
wa=0
wb=0
il=27.68

[RMS 288]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 254]
nz=13.4	0	13,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4

[RMS 59]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=348
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=14.42	0	14,42
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 288]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 254]
nz=5.95	0	5,95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.95

[RMS 59]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=224
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=14
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14 <przepusyt pod zjazdami>						

[RMS 80]
nz=19.87	0	19,87
np=1
wa=0
wb=0
il=278.18

[RMS 49]
nz=0.041	0	0,041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[RMS 254]
nz=8.64	0	8,64
np=1
wa=0
wb=0
il=120.96

[RMS 59]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=225
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <kanał deszczowy>						
wo=2	1	2 <drenaż francuski>						

[RMS 80]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 257]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 258]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 184]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=226
pd=		D-03.02.01		D-03.02.01		1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawęznikowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 80]
nz=9.27	0	9,27
np=1
wa=0
wb=0
il=64.89

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 32]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 184]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=232
pd=		D.03.03.01 		D.03.03.01 		1
mpn=1211
na=Drenaż rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury w oplocie z geowłókniny 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=920
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=920	1	920						

[RMS 80]
nz=0.583	0	0,583
np=1
wa=0
wb=0
il=536.36

[RMS 278]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=975.2

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=77.28

[RMS 280]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=77.28

[RMS 65]
nz=0.047	0	0,047
np=1
wa=0
wb=0
il=43.24

[POZYCJA]
id=233
pd=		D-06.01.03		D-06.01.03		1
mpn=1211
na=Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 80]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 281]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 276]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 2]
na=Remont przepustów
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=8.2
wn=		

[POZYCJA]
id=237
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=148
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	2,5*2*0,8*#p90						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=30.044

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1592

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8368

[POZYCJA]
id=238
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=61.955
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p84						
wo=-29.045	1	-(3,14*0,5^2)*#p90						
wo=-37	1	-2*0,5*#p90						
wo=-20	1	-2,5*2*0,5*2*4						

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8364

[POZYCJA]
id=239
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=61.955
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.955	1	#p85						

[RMS 80]
nz=0.1022	0	0,1022
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3318

[RMS 249]
nz=0.031	0	0,031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9206

[POZYCJA]
id=240
pd=		D-02.03.01		D-02.03.01		0
na=Zakup piasku na nasyp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=61.955
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.955	1	#p86						

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=68.1505

[POZYCJA]
id=242
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-01	2-31	0605-01		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=6.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.66	1	0,15*1,2*#p90						

[RMS 80]
nz=17.92	0	17,92
np=1
wa=0
wb=0
il=119.3472

[RMS 288]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0999

[RMS 394]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1918

[RMS 59]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.999

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-06	2-02	0201-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szerokości do 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=5.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.55	1	0,15*1,0*#p90						

[RMS 80]
nz=2.01	0	2,01
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1555

[RMS 303]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6332

[RMS 310]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 125]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0222

[RMS 311]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 22]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8325

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.111

[RMS 295]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3885

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996	KNR	2-33 0601-03	2-33	0601-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z PP SN 10 o śr 800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	14+12+11						

[RMS 80]
nz=13.32	0	13,32
np=1
wa=0
wb=0
il=492.84

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=37

[RMS 184]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=32.56

[RMS 254]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=592

[RMS 298]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.7

[RMS 314]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.111

[RMS 22]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.07

[RMS 301]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.148

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 302]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=32.93

[POZYCJA]
id=245
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=3.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	6*2,5*0,5*0,5						

[RMS 80]
nz=5.48	0	5,48
np=1
wa=0
wb=0
il=20.55

[RMS 303]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8062

[RMS 291]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 125]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 292]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 22]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0125

[RMS 81]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 295]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2625

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0605-05	2-31	0605-05		1
mpn=_1211
na=Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm wysokość ścianki ok 2 m nad grunt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=ściank.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 80]
nz=27.68	0	27,68
np=1
wa=0
wb=0
il=166.08

[RMS 288]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 254]
nz=13.4	0	13,4
np=1
wa=0
wb=0
il=80.4

[RMS 59]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=356
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0514-01	2-18	0514-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość do 3 m budowany na przepuście o śr. 800 mm z gotowa kinetą i wlodem z drenażu francuskiego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 80]
nz=18.1	0	18,1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1

[RMS 268]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 411]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 270]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 273]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 414]
nz=0.414	0	0,414
np=1
wa=0
wb=0
il=0.414

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 492]
nz=3.47	0	3,47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.47

[RMS 493]
nz=5.89	0	5,89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.89

[ELEMENT 2]
na=Drenaż francuski
wa=0
kn=0	0	0
id=350
nu=8.3
wn=		

[POZYCJA]
id=357
pd=		D-02.01.01		D-02.01.01		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=213.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.98	1	0,65*0,4*#p97						

[RMS 80]
nz=0.203	0	0,203
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4379

[RMS 8]
nz=0.0754	0	0,0754
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1341

[RMS 67]
nz=0.2016	0	0,2016
np=1
wa=0
wb=0
il=43.1384

[POZYCJA]
id=351
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=329.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=329.2	1	#p97*0,4						

[RMS 80]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7242

[RMS 485]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5143

[RMS 81]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3497

[RMS 486]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3497

[RMS 9]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3168

[POZYCJA]
id=352
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03	AT-04	0101-03		1
mpn=_1211
na=Ułożenie w drenażu warstwy technologicznej z geowłókniny o szer. 3,2 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2057.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2057.5	1	#p97*(0,4+0,65+0,65+0,8)						

[RMS 80]
nz=0.0237	0	0,0237
np=1
wa=0
wb=0
il=48.7627

[RMS 487]
nz=1.075	0	1,075
np=1
wa=0
wb=0
il=2211.8125

[RMS 488]
nz=0.094	0	0,094
np=1
wa=0
wb=0
il=193.405

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 489]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1968

[RMS 57]
nz=0.0069	0	0,0069
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1968

[POZYCJA]
id=353
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur drenażowych PE o śr. zewn. 110 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=823
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=823	1	823						

[RMS 80]
nz=0.334	0	0,334
np=1
wa=0
wb=0
il=274.882

[RMS 250]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=839.46

[RMS 81]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0063	0	0,0063
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1849

[POZYCJA]
id=354
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów otoczakiem (wraz z materiałem)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=207.519
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=207.519	1	#p94-#p97*0,05*0,05*3,14						

[RMS 490]
nz=2.3	0	2,3
np=1
wa=0
wb=0
il=477.2937

[RMS 9]
nz=0.0135	0	0,0135
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8015

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=207.519
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=207.519	1	#p98						

[RMS 80]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=27.7453

[RMS 491]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6093

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Architektura krajobrazu
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=9.1
wn=		

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0503-05	1	0503-05		1
mpn=1211
na=Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=5243.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5243.64	1	15358-(#p22*0,2+#p23*0,3+#p37+#p40*0,08+#p42+#p53+#p54+#p59)						

[RMS 80]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=550.5822

[POZYCJA]
id=333
pd=	KNR	2-21 0218-03 SST - D-09.01.01	2-21	0218-03 SST - D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej z domieszką hydrożelu w ilości 50 gram/1m2 spycharkami na terenie płaskim
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1048.728
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1048.728	1	#p100*0,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.254	0	0,254
np=1
wa=0
wb=0
il=254.39

[RMS 468]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.9491

[POZYCJA]
id=334
pd=		SST - D-09.01.01		SST - D-09.01.01		0
na=Zakup i dowóz ziemi urodzajnej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1048.728
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1048.728	1	#p101						

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1048.728

[POZYCJA]
id=335
pd=		SST - D-09.01.01		SST - D-09.01.01		0
na=Zakup i dowóz hydrożelu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=52.436
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.436	1	0,05*#p102						

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.436

[POZYCJA]
id=338
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (żywopłot formowany Buk pospolity)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=985
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3556	0	0,3556
np=1
wa=0
wb=0
il=175.133

[RMS 498]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1034.25

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=9.85

[POZYCJA]
id=359
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (żywopłot formowany Berberys Thunberga Green Carpet)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=3903
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3903	1	3903						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.3556	0	0,3556
np=1
wa=0
wb=0
il=693.9534

[RMS 474]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4098.15

[RMS 59]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=39.03

[POZYCJA]
id=340
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		0
na=Wykonanie ściółkowania zrębkami z drewna mieszanego gr. 7cm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=645.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=645.4	1	(730+192)*0,7						

[RMS 477]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=64.54

[POZYCJA]
id=339
pd=		D-09.01.01		D-09.01.01		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=4598.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4598.24	1	#p100-#p106						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.241	0	0,241
np=1
wa=0
wb=0
il=1058.3079

[RMS 475]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=91.9648

[RMS 476]
nz=0.00005	0	0,00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2299

[POZYCJA]
id=358
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0701-06	2-21	0701-06		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja drzew starszych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=116
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	61+55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.535	0	3,535
np=1
wa=0
wb=0
il=391.6073

[RMS 501]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0116

[RMS 494]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 495]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2

[RMS 496]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=83.52

[RMS 497]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 59]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=174

[POZYCJA]
id=342
pd=						0
na=Zakup i montaż koszy na śmieci z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=344
pd=						0
na=Zakup i montaż koszy na odchody zwierzęce - Psi pakiet z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 499]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=343
pd=						0
na=Zakup i montaż ławek z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=345
pd=						0
na=Zakup i montaż stojaków na rowery z wykonaniem ław betonowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenia ścieżki
wa=0
kn=0	0	0
id=250
nu=9.2
wn=		

[POZYCJA]
id=349
pd=						0
na=Zakup i Montaż - Oświetlenie - Oprawa LED 30 W zasilana solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem i fundamencie
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=29
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[ELEMENT 1]
na=Koszy niekwalifikowane
wa=0
kn=0	0	0
id=299
nu=10
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Dostosowanie zjazdów i peronu
wa=0
kn=0	0	0
id=300
nu=10.1
wn=		

[POZYCJA]
id=106
pd=		D-05.03.23		D-05.03.23		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej (dostosowanie do wysokości drogi kostka z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58 <zjazdy>						

[RMS 80]
nz=1.3032	0	1,3032
np=1
wa=0
wb=0
il=75.5856

[RMS 184]
nz=0.0818	0	0,0818
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7444

[RMS 32]
nz=0.0117	0	0,0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6786

[RMS 59]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.566

[RMS 81]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=7.54

[RMS 78]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

