***Załącznik do formularza ofertowego***

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

***Zamawiający***

**GMINA MIŁORADZ**

**UL.ŻUŁAWSKA 9**

**82-213 MIŁORADZ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. **„Rozbudowa PSZOK w Miłoradzu”**, **CZĘŚĆ II – „****Dostawa ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby PSZOK w Miłoradzu**” prowadzonego przez Gminę Miłoradz*,* nr postępowania **R.271.2.2024**

**FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ OFEROWANEGO CIĄGNIKA**

Nazwa producenta ciągnika: ……………………………………………………………………………..

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………...………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Rzeczywiste parametry techniczne oferowanego ciągnika** |
| 1. | **Silnik:*** diesel
* moc minimum: 100 KM
* norma emisji spalin Stage V
* ilość cylindrów minimum: 4 (4 zawory na cylinder)
* pojemność skokowa: 3,5-3,8 l
 |  |
| 2. | **Przekładnia*** Liczba przełożeń: min. 12+12R
* Sterowanie sprzęgłem: sprzęgło wielotarczowe, mokre
* Prędkość konstrukcyjna 40 km/h
* Napęd 4x4
 |  |
| 3. | **Wałek odbioru mocy:*** Wałek odbioru mocy tylny: 540/540E/1000 obr/min
* Układ kierowniczy – hydraulicznie wspomagany
 |  |
| 4. | **Trzypunktowy układ zawieszenia – tył*** Udźwig w punkcie sprzęgu 3800-4100 kg, min. 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu
* Kategoria II
 |  |
| 5. | **Trzypunktowy układ zawieszenia - przód*** Udźwig w punkcie sprzęgu 2500-2800 kg, min. 1 para wyjść hydraulicznych, gniazdo elektryczne 3 PIN
 |  |
| 6. | **Układ hydrauliczny*** Wydajność pomp min. 60l/min (dla TUZ i wyjść hydraulicznych)
* 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu
* Rozmiar ogumienia: tył 480-70 R34, przód 380/70 R24
 |  |
| 7. | **Wyposażenie ciągnika*** Pneumatyka 1 i 2 obwodowa
* Oś przednia załączona elektro-hydraulicznie (napęd 4x4)
* Fotel pasażera
* Pomarańczowa błyskowa lampa ostrze-gawcza
* Radio
* Klimatyzacja
* Fotel amortyzowany pneumatycznie
* Komplet zaczepów – górny automat + dolna belka zaczepowa
* Przednie błotniki dynamiczne
* Obciążniki na tyle koła 2x150 kg
* Reflektory robocze min. 6 szt. (przód i tył)
 |  |
| 8. | **Wymagania dodatkowe** * Ciągnik musi posiadać certyfikaty CE oraz być dopuszczony do użytkowania na terenie UE
* Ciągnik musi być kompatybilny z wozem asenizacyjnym MEPROZET
* Ciągnik musi posiadać niezbędne dokumenty: zgłoszenie gwarancyjne, instrukcja obsługi, dokumenty niezbędne do zarejestrowania ciągnika
 |  |
| 9. | **Osprzęt**1. ŁADOWACZ CZOŁOWY

Podstawowe parametry techniczne: * Euro ramka,
* nośność minimum 1500 kg,
* wysokość udźwigu min. 3,5 m,
* sterowanie joystick,
* akumulator,
* osłona maski,
* w zestawie widły do palet oraz łyżka 2,2 m szerokości
1. ZAMIATARKA

Podstawowe parametry techniczne: * szerokość robocza: 2,1 – 2,3 m,
* montaż na przedni TUZ ciągnika,
* zbiornik na nieczystości otwierany hydraulicznie- poj. Min. 200 l.,
* szczotka boczna – prawa,
* hydrauliczna regulacja kąta skrętu
1. MYJKA CIŚNIENIOWA

Podstawowe parametry techniczne: * myjka ciśnieniowa na zimną wodę,
* ciśnienie wody: 30 – 180 bar,
* wydatek wody: min. 7 l/min,
* podłączenie: 230 V,
* wąż wysokociśnieniowy na bębnie: min. 15 m,
* min. dwie lance myjące,
* pobór środka myjącego
1. MYJKA PAROWA/WYSOKOCIŚNIE-NIOWA Z PODGRZEWACZEM WODY

Podstawowe parametry techniczne:* ciśnienie wody: 30 – 180 bar
* wydatek wody: min. 12  l/min
* podłączenie: 400 V
* wydatek wody gorącej: do 80 stopni C
* stopień pary: 150 stopni C
* moc grzewcza: 50 – 60 kW
* wąż wysokociśnieniowy na bębnie: min. 15 m
* pobór środka myjącego
* ochrona przed przegrzaniem
* zbiornik na paliwo: min. 21 l.
 |  |

Wypełniając niniejszy formularz Wykonawca wpisuje rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika w kolumnie nr. 2. W przypadku wymagań opisowych Wykonawca wpisuje tak lub nie dla każdej pozycji wymienionej w danym pkt.

***UWAGA!!!***

***DOKUMENT/PLIK (FORMULARZ) NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM***