BZP.271.11.2024.M.S. Siechnice, dnia 14 marca 2024 r.

**INFORMACJA**

**O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Budowa łącznika pomiędzy ulicą Paderewskiego a ulicą Henryka III w Siechnicach.**

Na podstawie 284 ust. 2 oraz 286 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany:

**PYTANIE 1:** Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

W projekcie branży drogowej - przekroje konstrukcyjne przekrój B-B, pokazana jest balustrada U-11a montowana do fundamentu betonowego bez podanych wymiarów oraz palisada betonowa. Brak w/w elementów w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

**ODPOWIEDŹ**  **1:** Zamawiający nie posiada rysunku wykonawczego palisady i balustrad. Wymiary fundamentów balustrad oraz palisady są podane w opisie technicznym (pkt. 3.5 i 3.6 Projektu wykonawczego branży drogowej), długości podane są na planie zagospodarowania terenu. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawca do wyceny przyjmie własne rozwiązanie.

**PYTANIE 2:** Proszę o podanie gatunków drzew jakie należy nasadzić na przedmiotowym zadaniu.

**ODPOWIEDŹ 2:** Zamówienie nie obejmuje zieleni wysokiej (drzew).

**PYTANIE 3**: Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie prefabrykatów typu l zamiast zaproponowanej palisady z elem bet. z uwagi na brak dostępności na rynku wskazanych w dokumentacji elementów?

**ODPOWIEDŹ 3:**Zamawiający dopuszcza stosowanie prefabrykatów betonowych typu L.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody projektanta na zastosowanie rozwiązania zamiennego.

**PYTANIE 4**: Proszę również o podanie parametrów balustrady, która ma zostać zamontowana na początku odcinku drogi?

**ODPOWIEDŹ 4:** *Do wyceny należy przyjąć 25 sztuk przęseł balustrady U-11a o parametrach:*

*Materiał: Stal S235*

*długość - 2000 mm,*

*wysokość 1100 mm,*

*rama - rura Ø 48,3,*

*szczeblinki - rura Ø 20,*

*dolna poprzeczka (przeciąg) - rura Ø 48,3,*

*ocynk + malowanie proszkowe – kolor balustrady RAL7035*

*sposób montażu –* kotwa stalowa,

*oraz 25 sztuk przęseł balustrady U-11a o parametrach:*

*Materiał: Stal S235*

*długość - 2000 mm,*

*wysokość 1200 mm,*

*rama - rura Ø 60,*

*szczeblinki - rura Ø 20,*

*dolna poprzeczka (przeciąg) - rura Ø 48,3,*

*ocynk + malowanie proszkowe – kolor balustrady RAL7035*

*sposób montażu –* kotwa stalowa.

**PYTANIE 5:** Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla trawników w ramach przedmiotowego zadania?

**ODPOWIEDŹ 5:** *W ramach zadania należy wykonać w terenach zielonych ułożenie warstwy
humusu o grubości 15 cm oraz obsiew trawą. Należy doprowadzić do skutecznego wzrostu trawy na czas do pierwszego pokosu. Pielęgnacja zieleńców nie obejmuje przedmiotu zamówienia.*

**PYTANIE 6:** Proszę o potwierdzenie, że w ramach organizacji ruchu zastępczego przebudowywany odcinek na czas budowy pozostanie całkowicie zamknięty.

**ODPOWIEDŹ 6: :** *W ramach realizacji robót należy wynieść tymczasową organizację ruchu
 zgodnie z projektem, który zakłada całkowite zamknięcie budowanego odcinka drogi na czas
 wykonywania robót.*

**PYTANIE 7:** Proszę o zamieszczenie przekroju progu zwalniającego, brak również oznakowania pionowego.

**ODPOWIEDŹ 7:**

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym progu zwalniającego. Należy wykonać
jeden komplet (2 sztuki) progów wyspowych o geometrii wskazanej na rysunku 8.1.6 lit b
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach. Zamawiający załącza aktualny projekt docelowej organizacji ruchu.

**PYTANIE 8:** Czy w zakresie zamówienia jest rozbiórka drogi z płyt (ul. Paderewskiego) i wywóz materiału?

**ODPOWIEDŹ 8:**Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 2.5) w zakresie zamówienia
jest demontaż istniejących płyt drogowych i przekazanie na plac Zamawiającego do 5 km od

terenu budowy.

Zamawiający załącza aktualny projekt docelowej organizacji ruchu na <https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/893395> jako:

-Aktualny projekt docelowej organizacji ruchu

W związku z tym zmianie ulegają:

1) zapisy rozdziału **16 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.03.2024 r, do godz. 10:00”.
2) zapisy rozdziału **17 pkt 1 SWZ**, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024 r, o godzinie 10.05.”

3) zapisy rozdziału **18 ust. 1**, które otrzymują brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.04.2024 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21 Gmina Siechnice,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

podpisał

15.03.2024 r.

Z up. Burmistrza

Lesław Kubik

Zastępca Burmistrza