Szudziałowo, dnia 20 czerwca 2024 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

Okres utrzymania zieleni trwa do drugiego koszenia. Jednakże przez cały okres gwarancji Wykonawca zobligowany będzie do usuwania ewentualnych usterek wynikających z niewłaściwego wykonania prac takich jak uzupełniania braków w humusowaniu, odsianiu zieleni w miejscu gdzie ta się nie przyjęła itp.

**Pytanie 2**

Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu.

**Odpowiedź:**

Wszystkie materiały są własnością Zamawiającego. Materiały należy odwieźć do ul. Kościelna 34, 16-113 Szudziałowo.

**Pytanie 3**

Prosimy o załączenie SST.

**Odpowiedź:**

Szczegółowe specyfikacje techniczne dołączono do dokumentacji przetargowej.

1. **Droga gminna poł. Na dz. o nr geod. 302 w obrębie Ostrów Północny, gm. Szudziałowo**
2. **Droga gminna poł. Na dz. o nr geod. 38 i 151 w obrębie Ostrów Nowy, gm. Szudziałowo**

**Pytanie 1**

Z uwagi na rozbieżności prosimy o informację, jaką grubość ma mieć podbudowa kruszywowa na zjazdach bitumicznych 25 cm zgodnie z pkt 10 opisu technicznego, czy 20 cm zgodnie z „Wykazem robót na zjazdach”.

**Odpowiedź:**

Podbudowa kruszywowa na zjazdach bitumicznych powinna mieć grubość 20 cm zgodnie z „Wykazem robót na zjazdach” oraz „Przedmiarem robót”.

**Pytanie 2**

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami normalnymi warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 20 cm należy wykonać na odcinkach od km 0+027,77 do km 0+060,00 oraz od km 0+400,00 do km 0+570,00, natomiast według przedmiaru na całym odcinku drogi należy wykonać warstwę mrozoochronną o grubości 40 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 20 cm należy wykonać na odcinkach od km 0+027,77 do km 0+060,00 oraz od km 0+400 do km 0+570,00. Dołączono skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.

1. **Droga wewnętrzna poł. na dz. o nr geod. 6 w obrębie Ostrów Nowy, dz. nr geod. 1 w obrębie Ostrów Północny, dz. nr geod. 15 i 64 w obrębie Poczopek, dz. nr 46 i 47 w obrębie Poczopek, dz. nr 55 w obrębie Poczopek, dz. nr 186 w obrębie Poczopek, gm. Szudziałowo**

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie klasy betonu pod opornik betonowy 25x12cm.

**Odpowiedź:**

Należy stosować beton klasy C12/15..

**Odcinek II**

**Pytanie 2**

Zgodnie z opisem technicznym oraz przekrojami normalnymi dren francuski należy wykonać na odcinku 0+307 ÷ 0+723,1, natomiast według przedmiaru należy wykonać na odc. 730m. prosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Dren francuski należy wykonać na odcinku od km 0+307 ÷ 0+723,1, tj. na odcinku dł. 423,0 m. Dołączono skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.

**Pytanie 3**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wskazanie grubości podbudowy kruszywowej oraz rodzaju kruszywa. Nadmieniamy, że zgodnie z przekrojami normalnymi na odcinku od km 0+000 – 0+307 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego C50/30 gr. 22 cm, natomiast na dalszym odcinku z kruszywa CNR gr. 25 cm. Natomiast według opisu technicznego i przedmiaru na całym odcinku 0+000 – 0+723 należy wykonać podbudowę z kruszywa CNR gr. 25 cm. Wnosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Na całym odcinku należy zastosować podbudowę z kruszywa CNR gr. 25 cm.

**Odcinek III**

**Pytanie 4**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wskazanie grubości podbudowy kruszywowej oraz rodzaju kruszywa. Nadmieniamy, że zgodnie z przekrojami normalnymi należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego C50/30 gr. 22 cm, natomiast według opisu technicznego i przedmiaru robót należy wykonać podbudowę z kruszywa CNR gr. 25 cm. Wnosimy o zlikwidowanie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować podbudowę z kruszywa CNR gr. 25 cm.

**Pytanie 5**

Prosimy o rozbicie pozycji 4 przedmiaru na dwie. Pierwsza roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp (podłużne) w ilości 152,5m3, oraz drugą wykop z utylizacją gruntu (wykop pod wymianę gruntu) w ilości 412,5m3. W przypadku gdy zamawiający pozostawi kosztorys niezmieniony nie jest w nim ujęte wykonanie nasypu w robotach podłużnych.

**Odpowiedź:**

Pozycja 4 przedmiaru robót wyliczona jest prawidłowo, należy ją rozpatrywać uwzględniając pozycje przedmiarowe 3, 4 i 5.

- poz. 3 przedmiaru zawiera 158,2 m3 roboty na przerzut z wbudowaniem w nasyp

- poz. 4 przedmiaru zawiera 152,5 m3 roboty z transportem wbudowaniem w nasyp

- poz. 5 przedmiaru zawiera 286,00 m3 wykonanie nasypu z gruntów dowiezionych

Łączna ilość 158,2+152,5+286,0 = 596,7 [m3] ilość nasypu niezbędna do realizacji odcinka 3.

Wykonawca szacując pozycję nr 4 zobligowany jest uwzględnić wszelkie prace niezbędne do realizacji robót ziemnych.

**Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następujący sposób:**

1. **Sposób oraz termin składania ofert - Rozdział XVI. ust. 1 SWZ**

**Było:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.06.2024 r. do godziny 09:00.

**Jest:**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.06.2024 r. do godziny 09:00.

1. **Termin otwarcia ofert - Rozdział XVII. ust. 1 SWZ**

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godz. 09:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r. o godz. 09:05 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie, a następnie otwarcie ofert.

1. **Termin związania ofertą - Rozdział XIII SWZ**

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 25.07.2024 r.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 27.07.2024 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

***Renata Czaban-Tarasewicz***

***Wójt***