**Kosa spalinowa STIHL FS 260**

**o mocy 2,0 kW / 2,7 KM z uchwytem oburęcznym i głowicą AC 46-2**



**Dane techniczne**

| **Dane techniczne**  | **Wartość** |
| --- | --- |
| Moc **kW**/KM  | **2**/2,7  |
| Stand. narz. tnące  | Gł. żyłk. AC 46-2  |
| Poj. skok. cm³  | 41,6  |
| Ciężar kg 1)  | 7,5  |
| Średnica cięcia mm  | 480  |
| Długość całkowita cm 2)  | 168  |
| Zawartość zbiornika l  | 0,75  |
| Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) 3)  | 102  |
| Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) 3)  | 114  |
| Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 4)  | 5,8/5,7  |