**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stacja rozlutownicza – 4 sztuki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Stacja rozlutownicza z kompresorem |
| Zastosowanie | Stacja rozlutownicza przeznaczona do celów edukacyjnych – nauka w zawodzie technik mechatronik. |
| Moc maksymalna | min. 130 W |
| Moc grzewcza | min. 80 W |
| Napięcie zasilania | 220-240 V AC |
| Moc pompy | min. 600 mm Hg |
| Zakres temperatury | 160°C ~ 480°C |
| Stabilizacja temperatury | ± 2°C |
| Rezystancja grota (do uziemienia) | < 2Ω |
| Typ grzałki | ceramiczna |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta od daty dostawy. |