**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa:

***Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świeradów”***

**CZĘŚĆ III - ,,Remont dróg leśnych w leśnictwie Kotlina o nr inw.: 220/802; 220/710’’**

Lokalizacja: pow. lwówecki, gm.: Mirsk

Zamawiający:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świeradów

ul. 11 listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

**Wartość robót netto: *..................................................\****

*\*droga o nr inw. 220/802 + droga o nr inw. 220/710*

**Wartość robót brutto: *................................................***

*\*droga o nr inw. 220/802 + droga o nr inw. 220/710*

podatek VAT: 23 %

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................

**Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń).**

Droga w leśnictwie Kotlina – nr inw. 220/710

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| 1 | REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4 | | | | | |
| 1  d.1 | KNR AT-03 0102-01  Numer S.T.  D-01.02.02 | *Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – FREZOWANIE KOREKCYJNE PROFILUJĄCE obejmuje tylko najbardziej wystające garby i pozostawienie istniejącej nawierzchni asfaltowej pod śladem koła i na krawędzi jezdni*  *87\*4+ (256+ 41 +29+ 101) \*3,5+ 6/2 \*9+ 9\*5,8 + 41 \*3,1 +66\*3,2* | m2 | 2260,00 |  |  |
| 2  d.1 | KNR 2-31 0310-01  Numer S.T.  D-05.03.05a | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem*  *87\*4 + (256 + 41 + 29 + 101) \* 3,5 + 6 / 2 \* 9 + 9 \* 5,8 + 41 \*3,1 +66\*3,2* | m2 | 2260,00 |  |  |
| 3  d.1 | KNR 2-31 0310-05 0310-06  Numer S.T.  D-05.03.05b | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S*  *87 \* 4 + (256 + 41 + 29 + 101) \* 3,5 + 6 / 2 \* 9 + 9 \* 5,8 + 41 \*3,1 +66\*3,2* | m2 | 2260,00 |  |  |
| Razem netto | | | | | |  |
| Razem brutto | | | | | |  |

Droga w leśnictwie Kotlina – nr inw. 220/802

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| 1 | REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4 | | | | | |
| 1  d.1 | KNR AT-03 0102-01  Numer S.T.  D-01.02.01 | *Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – FREZOWANIE KOREKCYJNE*  *PROFILUJĄCE obejmuje tylko najbardziej wystające garby i pozostawienie istniejącej nawierzchni asfaltowej pod śladem koła i na krawędzi jezdni*  *10 \* 3,3 + 20 \* 3,4 + (14,5 + 80 + 25 + 26 + 28 + 31) \* 3,3 + 4,5 \* 3,5 + (3,3 + 4,5) 12\*32 + (4,4 + 3,5) / 2 \* 33 + 3,5 \* 58 + 5,2\*4,1 +3,1 \*9,1* | m2 | 1299,28 |  |  |
| 2  d.1 | KNR 2-31 0310-01  Numer S.T.  D.05.03.05b | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem*  *10 \* 3,3 + 20 \* 3,4 + (14,5 + 80 + 25 + 26 + 28 + 31) \* 3,3 + 4,5 \* 3,5 + (3,3 + 4,5) i 2 \* 32 + (4,4 + 3,5) / 2 \* 33 + 3,5 \* 58 + 5,2\*4,1 +3,1 \*9,1* | m2 | 1299,28 |  |  |
| 3  d.1 | KNR 2-31 0310-05 0310-06  Numer S.T.  D.05.03.05a | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S*  *10 \* 3,3 + 20 \* 3,4 + (14,5 + 80 + 25 + 26 + 28 + 31) \* 3,3 + 4,5 \* 3,5 + (3,3 + 4,5) / 2 \* 32 + (4,4 + 3,5) / 2 \* 33 + 3,5 \* 58 + 5,2\*4,1 +3,1 \*9,1* | m2 | 1299,28 |  |  |
| 2 | REMONT CZĄSTKOWY | | | | | |
| 4  d.2 | KNR AT-03 0102-01  Numer S.T.  *D.05.03.11*  *D.05.03.17* | *Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km*  *0,5\*2,4+0,8\*2,5+1,4\*7* | m2 | 13,00 |  |  |
| 5  d.2 | KNR 2-31 0310-05 0310-06  Numer S.T.  D.05.03.05a  D-05.03.17 | *Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - AC 11S*  *0,5 \*2,4+ 0,8 \*2,5+1,4 \*7* | m2 | 13,00 |  |  |
| Razem netto | | | | | |  |
| Razem brutto | | | | | |  |