|  |
| --- |
| **Szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 1300 l** **STALGAST 830130** **Opis:** |
|  - elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury |
|  - filtr przeciw pyłkowy |
|  - samo domykające się drzwi z zamkiem |
|  - profilowany uchwyt otwierania drzwi |
|  - komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej |
|  - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej |
|  - dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645 |
|  - wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 1340x680x1400mm |
|  - dynamiczny układ chłodzenia |
|  - w standardzie oświetlenie komory |
|  - funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania |
|  - przednie kółka wyposażone w hamulec |
|  - Waga: 188 kg |
|  - Wysokość: 2010 mm |
|  - Głębokość: 830 mm |
|  - Szerokość: 1480 mm |
|  - Napięcie: 230 V |
|  - Moc elektryczna: 0.44 kW |
|  - Temperatura min.: -2 °C |
|  - Temperatura max.: +8 °C |
|  - Pojemność netto: 1185 l |
|  - Klasa energetyczna: D |
|  - Roczne zużycie energii: 1517 kWh/rok |
|  - Dobowe zużycie energii: 4.156 kWh/dzień |
|  - Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: nie |
|  - Czynnik chłodniczy: R290(135g) |
|  - Strefa klimatyczna: 4 |
|  - Pojemność brutto: 1300 l |