**BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ W PIASKACH**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie robót określonych w projekcie budowlanym, a mianowicie:

Zakres robót zamiennych:

- zamiana warstwy podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego gr. 20cm na dwie warstwy: tłuczeń betonowy gr. 15cm i tłuczeń kamienny frakcji 0/31,5mm gr. 5cm;

- zamiana nawierzchni jezdni pętli z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej BEHATON gr. 8cm.

Zakres robót zaniechanych:

- rezygnacja z poszerzenia (odtworzenia) jezdni gminnej działki drogowej nr ewid. 432/1 do szerokości 5m;

- rezygnacja z remontu masą bitumiczną zjazdu jezdni ciągu pieszo-jezdnego o łącznej powierzchni 100m2.