Miłoradz, dnia 28.03.2023 r.

R.270.13.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00130176.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: **„****Przebudowa byłego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kończewicach”**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.4.2023

***Strona internetowa***

 ***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- zmianę treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Na pierwsze zdanie nie uzyskaliśmy wytycznych dotyczących wykonania samego kontenera np. z czego ściany, podłoga, dach, jakie wyposażenie ma mieć kontener w środku? Nic nie wiemy, żeby wycenić budynek sanitarno-szatniowy. Prosimy o szczegółowe materiały istniejącego już kontenera, skoro ten drugi ma być analogiczny.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na 11.04.2023. Jest to niezbędne dla rzetelnego przygotowania oferty.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Zwracamy uwagę, że projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).



Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

|  |  |
| --- | --- |
|  *parametr* | *wartość wymagana wg normy* *PN-EN 14877:2014-02* |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV:- na sucho- na mokro |  80÷11055÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)Przepuszczalność wody, mm/h  | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)Odporność na kolce:- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu:- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²- wydłużenie względne przy Fmax, %- amortyzacja, %- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne- nawierzchnia na obiekty tenisowe- nawierzchnia na obiekty typu multisport- odporność na kolce:- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, %- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % |  ≥ 0,4≥ 40 35÷50 typ SA35÷50>31 typ SA 31+35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4≤ 20≥ 40≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu:- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g- zmiana barwy, stopień skali szarej |  ≤ 4≥ 3 |
| Amortyzacja, %:- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne- nawierzchnia na obiekty tenisowe- nawierzchnia na obiekty typu multisport |  35÷50 typ SA35÷50>31 typ SA 31+35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm:- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne- nawierzchnia na obiekty tenisowe- nawierzchnia na obiekty typu multisport |  ≤ 6≤ 6≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo:- piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, % |  ≥ 85≥ 85 |

Powyższe dowodzi, że podane w projekcie parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że dalej podaje, że nawierzchnia musi posiadać aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877. Co do wymaganej grubości min. 14 mm to jest to niezgodne ze standardami w branży ponieważ jedyny obowiązujący model technologiczny nawierzchni PU typu NATRYSK przyjmuje grubość ok. 13 mm a nie 14 mm.

Projekt manipuluje grubością i parametrami tak aby wymagania te spełniała tylko jedna konkretna nawierzchnia, co nie powinno mieć miejsca w ramach postępowania przetargowego w oparciu o ustawę pzp.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji>

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. zgodnie z technologią min. 13 mm posiadającej parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU).

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

**Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

**Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)**

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

**Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)**

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

**Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)**

Proszę o dopuszczenie rozliczenia częściowego do 70% wartości wynagrodzenia na podstawie odbiorów częściowych.

**Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)**

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

**II. Zmiana treści SWZ:**

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że **w Rozdziale XV. SWZ „Sposób oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i ust. 5 otrzymują brzmienie:**

**1. Termin składania ofert do dnia: 06.04.2023 r. godz. 09:00**

**5. Termin otwarcia ofert: w dniu 06.04.2023 r. godz. 09:15.**

**Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII. SWZ „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:**

**Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 05.05.2023 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).**

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2023 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis kierownika zamawiającego)*