***ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań**

| *L.p.* | *Nazwa materiału* | *OPIS* | *J.m.* | *Ilość* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Zadanie nr 1 -*** | ***Drobny sprzęt sportowy*** |  |  |
|  | Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją | Okulary muszą mieć opływowy kształt oprawki typu half-frame zapewniający maksymalną ochronę przed promieniowaniem słonecznym i wiatrem, muszą również posiadać system elastycznych zawiasów, dzięki którym okulary idealnie dopasowują się do kształtu głowy, zmniejszają ucisk na skronie i nie ulegają uszkodzeniom. Praktyczne, sztywne etui na okulary zamykane na zamek.   * Kształt: sportowe * Typ soczewek: polaryzacyjne / lustrzane * Materiał: aluminium * Płeć: męskie * Oprawka: half-frame (aluminiowa opływowa oraz system elastycznych zawiasów zapewniających wygodę użytkowania) * Szerokość mostka: 12 mm * Długość zausznika: 130 mm * Szerokość szkła: 68 mm * Szerokość oprawki: 151 mm * Wysokość oprawki: 40 mm | szt. | 3 |
|  | Taśmy fitness  Gumy power band | Taśmy muszą być wykonane z wysokiej jakości lateksu zapewniającego wysoką wytrzymałość i odporność na rozerwanie czy uszkodzenia, elastyczność i pozwalający na rozciąganie w dużym zakresie.  Wyszczególnienie:   * siła oporu 2-6 kg – 2 szt. * siła oporu 7-16 kg – 2 szt. * siła oporu 12-30 kg – 2 szt. * siła oporu 16-39 kg – 2 szt. | szt. | 8 |
|  | Roller | Produkt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, korekcyjnych jak i do masażu rozluźniającego i relaksacyjnego  Twardość: 65ﹾ w skali Shore’a  Wymiar: ok. 33cm x 14cm  Materiał: Pianka EVA lub pianka EPP | szt. | 5 |
|  | Rakietka do badmintona | Konstrukcja: aluminium/stal  Waga: ok. 95 g  Naciąg: tak  W zestawie pokrowiec: na rakietkę | szt. | 6 |
|  | Lotki do badmintona | Baza wykonana z korka.  Kolor: biały  **Materiał:** kacze pióra  Szybkość latania: (szybkie) | szt. | 50 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 2 -*** | ***Piłki, piłeczki - różne*** |  |  |
|  | Piłka do tenisa ziemnego | Piłki muszą być wykonane z dwuwarstwowej gumowej powłoki pokrytej filcem oraz wypełnione gazem ciśnieniowym, przeznaczone do gry na wszystkich nawierzchniach kortów. Zatwierdzona przez federację ITTF.  Wykonano w technologii NanoPlay lub równoważnej zwiększającej wytrzymałość oraz OptiVis lub równoważnej dla zapewnienia jej widoczności w każdych warunkach.  Kolor żółty. | szt. | 150 |
|  | Piłeczka do tenisa stołowego | * Kolor: biały * Średnica: 40 mm * Waga max. 0,08 kg * Atest ITTF * Kategoria 3 gwiazdki * Wykonane z plastiku lub celuloidu | szt. | 50 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 3 -*** | ***Stroje sportowe (kurtki, koszulki, spodenki, getry, dresy, czapki, skarpety, rękawice, nakolanniki)*** |  |  |
|  | Bluza do biegania (męska) | Bluza musi być wykonana z tkaniny termoaktywnej. Krój oferujący swobodne dopasowanie materiału do ciała. Materiał ma być trwały i zachowywać swoje parametry bez względu na ilość prań.  Parametry:  Dopasowanie;  Szybkoschnąca i miękka tkanina;  Zamek na ½ długości ułatwiający zakładanie;  Materiał 100% poliester;  Kolor czarny lub grafitowy.  Rozmiar: **M** – **2** szt., **L** – **4** szt., **XL** – **2** szt. | szt. | 8 |
|  | Legginsy długie letnie (męskie) | Dopasowanie – materiał sprawnie odprowadzający wilgoć i termoaktywny, tkane panele dla dodatkowej trwałości, pas z wewnętrznym sznurkiem do regulacji, kieszenie po bokach zapinane na zamek, na froncie pasa wodoodporna kieszonka, zwężane nogawki z elastycznymi ściągaczami przy mankietach, zamki błyskawiczne na nogawkach  Materiał; elastan/poliester  Kolor czarny.  Rozmiar. **M** – **2** szt., **L** – **4** szt., **XL** – **2** szt. | szt. | 8 |
|  | Spodenki sportowe (męskie) | Bardzo lekka elastyczna tkanina zapewniająca doskonałą mobilność, spodenki w dopasowaniu, siatkowane kieszonki boczne, system zapewniający komfortową swobodę ruchu, elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem, system transportu wilgoci odprowadzający jej nadmiar, rozcięcia na brzegach ułatwiający ruch poprzeczny, spodenki wewnętrzne – poliester/elastan, spodenki zewnętrzne – poliester/elastan, kolor czarny.  Rozmiar: **M** – **2** szt., **L** – **4** szt., **XL** – **2** szt. | szt. | 8 |
|  | Koszulka sportowa (męska) | Koszulka termoaktywna. Musi być przewiewna i o regularnym kroju. Musi posiadać materiał w technologii zapewniającej szybkie odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Musi posiadać siatkowane części poszycia zapewniające lepszą przepuszczalność powietrza. Koszulka musi posiadać płaskie szwy.  Kolor czarny.  Rozmiar: **M** – **2** szt., **L** – **4** szt., **XL** – **2** szt.. | szt. | 8 |
|  | Skarpety sportowe (męskie) | Strategiczne rozmieszczenie strefy amortyzacji chroniące przed otarciami, materiał termoaktywny, wsparcie w okolicy łuku redukujące męczenia stopy, technologia pochłaniająca nieprzyjemne zapachy.  Skład: 55% ± 10% nylon, 39% ± 5% poliester, 6% ± 3 elastan.  Kolor czarny lub biały.  Rozmiar: **39** – **42** x **5**, **42** – **45** x **5**, **45** – **47** x **1**. | para | 11 |
|  | Komplet do piłki siatkowej (koszulka, spodenki) | Model męski. W skład kompletu wchodzą koszulka i spodenki z nadrukiem.  Materiał: 100% poliester z technologią pozwalającą odprowadzać nadmiar wilgoć na zewnątrz  Sublimowana koszulka meczowa do gry w siatkówkę:   * numer na koszulce z przodu i z tyłu centralnie na piersi, czcionka Bell MT, rozmiar 20 – 30 cm * z przodu logo Oddziału (na lewej piersi o średnicy 8 cm), * z tyłu nad numerem nazwa Oddziału: czcionka Bell MT, „OSŻW” wysokość 5 cm, od razu pod spodem: „MIŃSK MAZOWIECKI” wysokość 4 cm   Spodenki z nadrukowanym na lewej nogawce z przodu numerem, rozmiar 10 cm, czcionka Bahnschrift SemiBold, na prawej nogawce logo Oddziału o średnicy 7cm.  Kolory: czerwony lub granatowy lub czarny  Numeracja: od 2 do 16  Dwa stroje (rozm. L), dla zawodnika "libero" w kolorze zielonym i pomarańczowym  Rozmiar (model męski): **XXL** - **3** kpl., **XL** - **4** kpl., **L** - **7** kpl., **M** - **1** kpl. | kpl. | 15 |
|  | Komplet do piłki nożnej (koszulka, spodenki) | Model męski. W skład kompletu wchodzą koszulka i spodenki z nadrukiem. Krój -męski.  Materiał: 100% poliester z technologią pozwalającą odprowadzać nadmiar wilgoć na zewnątrz  Sublimowana koszulka meczowa do gry w piłkę nożną:   * numer na koszulce z przodu centralnie na piersi , rozmiar 10cm i z numer z tyłu, umiejscowiony centralnie, rozmiar 25 cm, czcionka Bahnschrift SemiBold * numer na koszulce z przodu i z tyłu w czcionce Bahnschrift SemiBold * z przodu logo Oddziału, na lewej piersi o średnicy 8cm * z tyłu nad numerem nazwa Oddziału: (czcionka: Bell MT, „OSŻW”  wysokość 5 cm, od razu pod spodem:  „MIŃSK MAZOWIECKI” wysokość 4 cm)   Spodenki z nadrukowanym na lewej nogawce z przodu numerem, rozmiar 10 cm, czcionka Bahnschrift SemiBold, na prawej nogawce logo Oddziału o średnicy 7 cm.  Kolory: czerwony lub granatowy lub czarny  Numeracja: od 2 do 16  Rozmiar (model męski): **XL** - **6** kpl., **L** - **7** kpl., **M** - **2** kpl. | kpl. | 15 |
|  | Kurtka zimowa | Cechy produktu:  Kolor: czarny lub granatowy lub zielony   * Materiał zewnętrzny IR CAMO ograniczający emisje podczerwieni, * Kaptur z wewnętrzną regulacją w kieszeni, * Drugi ściągacz kaptura zabezpieczony patką na rzep, * Wysoki kołnierz od wewnątrz obszyty polarem, * Specjalne obszycie lycrą z tyłu kołnierza aby zabezpieczyć kark, * Trzy małe panele Velcro na naszywki identyfikacyjne IR, * Wszystkie zamki błyskawiczne zabezpieczone przed wiatrem i wilgocią, * Dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej wyłożone polarem, zapinane na zamek (odwrotny), * Dwie kieszenie na ramionach zapinane na zamek błyskawiczny, * Dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny, * Na wewnętrznej kieszeni miejsce na podpisanie kurtki, * Otwory wentylacyjne pod pachami zabezpieczone zamkami błyskawicznymi, * Ściągacz u dołu kurtki, * Regulowane na rzep mankiety, * Rzepy na rękawach z zaokrąglonymi rogami, * Obszycia z Cordury w miejscach narażonych na wycieranie, * Kurtka musi zapinać się na zamek dwukierunkowy zabezpieczony listwą przeciwwietrzną, * Duże panele velcro naszywki na obu rękawach, * Worek kompresyjny do przenoszenia kurtki w ekwipunku, * Materiał zewnętrzny: Gore-Tex Windstopper®, 100% Polyester, membrana ePTFE – zapewniająca ochronę przed wiatrem i wilgocią, * Wypełnienie: G-Loft (korpus 125 gr/m², rękaw 80 gr/m²), * Podszewka: Shelltrans, 100% poliamid, * Temperatura komfortu: do -15C (wg normy EN 342)   Rozmiar: **L** – **1** szt, **XL** – **2** szt., **XXL** – **2** szt. | szt. | 5 |
|  | Kurtka letnia | **Lekka kurtka typu Softshell z membraną StormTex, Gore-Tex** lub równoważną**,** która zapewnia nieprzepuszczalność wody na poziomie 5000 mm oraz oddychalność na poziomie 5000 mm. Od wewnątrz kurtka musi być podszyta miękkim polarem Grid Tech i materiałem stretchowym. Kurtka musi zapewniać bardzo dobre właściwości termiczne. Wyposażona w **osiem  kieszeni, zamykanych** na zamek błyskawiczny, zewnętrzne kieszenie wykończone siatką, która daje uczucie przewiewności. Na ramionach panele z rzepem, umożliwiające przyczepienie dowolnej naszywki. Wysoki kołnierz z chowanym kapturem**.** Mankiety regulowane rzepem oraz ściągacz przy kapturze i na dole kurtki. Zamki błyskawiczne**wentylujące pachy**, podszyte siatką, która zapewnia maksymalny przepływ powietrza  Kolor: Coyote  Krój: męski. Materiał: 100% poliester Membrana: StormTex® 5000 mm/H20, Gore-Tex lub równoważną  Rozmiar: **L** – **1** szt., **XL** – **2** szt., **XXL** – **2** szt. | szt. | 5 |
|  | Spodenki sportowe | Materiał: 89%±10% poliester, 11% ± 5% elastan  dodatkowe informacje:   * ściągacz oraz sznurek w pasie * dwie kieszenie boczne * panele wentylacyjne * technologia, która pozwala skórze oddychać oraz odprowadza wilgoć i pozostawia skórę suchą * kolor czarny   Rozmiar (model męski): **L** – **2** szt, **XL** – **2** szt., **XXL** – **1** szt. | szt. | 5 |
|  | Spodnie z tkanin technicznych wodoodporne | Spodnie muszą być wykonane w technologii chroniącej przed deszczem, śniegiem i wiatrem z membraną zapewniającą przewiewność i komfort, umożliwiającą odprowadzanie pary wodnej  Stan: Podwyższony  Zapięcie: Ukryty zamek błyskawiczny  Kieszenie: Kieszenie cargo, tylne, boczne  Kieszenie: Kieszeń na pośladku, kieszeń w nogawce  Wzór: Kolor jednolity  Funkcja: Chroniący przed wiatrem, odprowadzający wodę  Ochrona UV: 50  Rozmiar (model męski): **L** – **1** szt. , **XL** – **3** szt, **XXL**- **1** szt. | szt. | 5 |
|  | Koszulka sportowa | Skład materiału 100% poliester  Dwu-warstwowy materiał wewnątrz oraz gładki i szybkoschnący od strony zewnętrznej  Koszulka musi być wykonana w technologii zapewniającej suchość, ochłodę i komfort  Kolor czarny lub niebieski lub granatowy  Rozmiar (model męski): **XL** – **2** szt., **XXL** – **3** szt. | szt. | 5 |
|  | Bluza do biegania | Bluza musi być wykonana w technologii odpychającej wodę, nie tracąc przy tym na oddychalności.  Musi mieć powłokę wewnętrzną, która pozwala utrzymywać stały poziom ciepła.  Dwu-warstwowy materiał wewnątrz oraz gładki i szybkoschnący od strony zewnętrznej.  Siateczkowe elastyczne panele pod pachami.  Materiał bardzo elastyczny, który zapewnia maksymalny komfort ruchu.  Odblaskowe i gładkie szwy na wysokości przedramienia.  Materiał: poliester/ elastan,  Krój: mocno przylegający do ciała; "druga skóra"- męski.  Kolor: czarny lub niebieski lub granatowy  Rozmiar (model męski): **S** – **1** szt., **M** – **2** szt., **L** – **5** szt., **XL** – **7** szt., **XXL** – **5** szt. | szt. | 20 |
|  | Spodenki do biegania | Spodenki do biegania.  Lekkie i przewiewne spodenki. Wygodna podszewka z siatki dla większego komfortu użytkowania.  Wycięcie w nogawkach dla lepszego dopasowania w czasie biegu.  Funkcjonalna wewnętrzna kieszonka.  Dopasowanie sznurkiem i ściągaczem na poziomie talii.  Kolor: czarny lub niebieski lub granatowy  Rozmiar (model damski): **S** – **1** szt., **M** – **2** szt., **L** – **1** szt.  Rozmiar (model męski): **M** – **3** szt., **L** – **6** szt., **XL** – **6** szt., **XXL** – **1** szt. | szt. | 20 |
|  | Leginsy długie | Leginsy do biegania. Krój - męski.  Materiał: Spandex   * System termoregulacji * Anatomiczny kształt - przylega jak druga skóra * Płaskie szwy nie podrażniają skóry * Sublimowane logotypy (nie ulegną zdarciom)   Kolor: czarny lub granatowy  Rozmiar (model męski): **M** – **2** szt., **L** – **6** szt., **XL** – **9** szt., **XXL** – **3** szt. | szt. | 20 |
|  | Bluza bramkarska do piłki nożnej | Bluza meczowa do gry w piłkę nożną.  Materiał: 100 % poliester  Bluza bramkarska musi posiadać ochraniacze na łokciach oraz ściągacze w mankietach. Bluza musi być wykonana z lekkiej tkaniny, która zapewnia uczucie chłodu i suchości nawet podczas dużego wysiłku.   * numer na koszulce z przodu i z tyłu centralnie na piersi, z przodu rozmiar 10 cm, z tyłu 25 cm, czcionka Bahnschrift SemiBold, * z przodu logo Oddziału na lewej piersi o średnicy 8 cm, * z tyłu pod numerem nazwa Oddziału, czcionka Bell MT, „OSŻW’’ wysokość 5 cm, od razu pod spodem:  „MIŃSK MAZOWIECKI’’ wysokość 4 cm * Numeracja 1 i 20   Preferowane kolory: czerwony lub granatowy lub czarny  Rozmiar: **L** - **1** szt., **XL** - **1** szt. | szt. | 2 |
|  | Spodnie bramkarskie do piłki nożnej | Spodnie bramkarskie długie  Muszą posiadać wzmocnienia, gąbki na kolanach i udach oraz dodatkowe przeszycie w kroku zapobiegające rozdarciu spodni.  Kolory: czerwony lub granatowy lub czarny  Rozmiar: **L** - **1** szt., **XL** - **1** szt. | szt. | 2 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 4 -*** | ***Obuwie sportowe / turystyczne / trekkingowe*** |  |  |
|  | Obuwie sportowe do biegania (męskie) | Buty muszą posiadać dużą amortyzację z anatomicznym dopasowaniem. Cholewka musi być wykonana z lekkiej siateczki ze strategicznie rozmieszczonym wsparciem dopasowującym się do stopy, zapewniając wentylację i minimalizując ryzyko obtarć podczas biegu. Dodatkowo zewnętrzna, anatomicznie formowana konstrukcja za piętka oferuje stabilność pięty, a tym samym bezpieczne lądowanie i przetoczenie stopy. Natomiast pianka pochłania wstrząsy i oddaje energię, co gwarantuje amortyzację. Całość uzupełnia podeszwa zewnętrzna z litej gumy, która została rozmieszczona w newralgicznych miejscach dla zwiększenia trwałości.  Typ: neutralny;  Cholewka: siateczka ze wzmocnieniami;  Profilowany zapiętek;  Podwójna podeszwa zewnętrzna;  Wyjmowana wkładka;  Elementy odblaskowe;  Waga 210 g;  Kolor: czarny.  Rozmiar: **40** – **2** pary, **41** – **2** pary, **42** – **2** pary, **43** – **2** pary, **45** – **1** para, **46** – **1** para. | para | 10 |
|  | Obuwie sportowe do biegania | Miękka podeszwa środkowa, formowany zapiętek.  Specyfikacja:   * 4 mm drop dla naturalnego ułożenia stopy * Wierzch wykonany z materiałów syntetycznych oraz siateczki * Formowany zapiętek * Gumowa podeszwa zewnętrzna * Sznurowane zapięcie zapewnia stabilizację stopy * Technologia absorbująca wstrząsy podczas uderzenia stopy o podłoże typu ABZORB lub równoważna   Kolor przeważający: ciemny (czarny, granatowy)  Rozmiar (model damski): **37**- **2** pary; **38** – **1** para; **42/42,5** – **1** para.  Rozmiar (model męski): **43/43,5** – **6** par; **44/44,5** - **5** par; **45** – **3** pary; **46** – **2** pary; **43 1/3** – **1** para; **42 1/3** – **1** para; **43 1/3**– **1** para. | para | 23 |
|  | Buty do BNO | * Kolor: Czarny * Cholewka: Skóra ekologiczna, Materiał, Tworzywo - Wysokogatunkowe * Wnętrze: materiał * Wkładka: materiał * Wyściółka: twarda * Podeszwa: wysokogatunkowe tworzywo * Inne: sznurówki z materiału * Sport: Outdoor * Sezon: Całoroczne * Technologia, która zapewnia wysoką stabilność i przyczepność do zróżnicowanego podłoża typu Advanced Chassis lub równoważna * Typ noska: Okrągły   Rozmiar: **38** – **2** pary, **42** – **1** para, **43** – **1** para, **44** – **2** pary, **45** – **3** pary, **46** – **1** para. | para | 10 |
|  | Buty do tenisa | Cholewa butów musi być wykonana z materiałów wytrzymałych i odpornych na zużycie. Buty muszą mieć panele wentylacyjne na wierzchniej części w połączeniu z siateczką na języku w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza. Musi być zastosowany system absorbujący wstrząsy wbudowane w pietę buta utrzymujący komfort i optymalne oddawanie energii podczas gry. Wkładki z pianki zapewniającej długotrwałe uczucie komfortu.  Kolor: czarny lub granatowy  Rozmiar (model damski): **42/42,5** – **1** para  Rozmiar (model męski): **43** – **1** para; **44/44,5** – **1** para; **45/45,5** – **3** pary | para | 6 |
|  | Buty do siatkówki | Profesjonalne buty do siatkówki o odpowiedniej sprężystości i amortyzacji. Obuwie musi mieć zastosowaną technologię wspierającą oszczędzanie energii podczas rozpędu. W przedniej części buta musi być umieszczona specjalna płytka, która zapewnia większą dynamikę w fazie przetaczania i siłę napędową wybicia. System wspierający naturalne ruchy stopy. Gwarantujące optymalną amortyzację wstrząsów. Sznurowanie zapewniające wspomaganie spersonalizowane dopasowanie obuwia do stopy. Podeszwa środkowa gwarantująca dobrą sprężystość i zapobieganie pękaniu podeszwy. Podeszwa zewnętrzna zapewniająca bardzo dobrą przyczepność na podłodze hali sportowej. Buty muszą posiadać wyjmowane wkładki.  Kolor: czarny lub granatowy  Rozmiary: **43/43,5** – **1** para; **44/44,5** – **2** pary; **45/45,5** – **4** pary; **46** – **3** pary | para | 10 |
|  | Buty sportowe zimowe | Właściwości:   * Skóra Terracare, * Wzmocniona pięta i czubek, * Wysokiej jakości wyściełanie wokół stawu skokowego i na języku, * Wbudowana pianka, która zapewnia idealne dopasowanie oraz zapamiętuje kształt stopy typu 3d Memo foam lub równoważna * Strefy ze wzmocnieniami z płynnego kauczuku przeciwko otarciom i uszkodzeniom, * Technologia, która ma za zadanie poprawiać przyczepność do podłoża, zapewnia amortyzację i stabilizację stopy w bucie, typu Vibram® Frog lub równoważna   Kolory: czarny lub granatowy  Rozmiar: **43 1/3** –**1** para; **44** – **1** para; **45** – **2** pary; **46** – **1** para. | para | 5 |
|  | Obuwie sportowe letnie | Obuwie męskie,   * Sznurowane * Tekstylna cholewka z bezszwową nakładką * Lekka amortyzacja, podeszwa środkowa i przednia część podeszwy z dodatkiem pianki odpowiadają za jeszcze lepszą amortyzację i sprężystość. * Konstrukcja podeszwy zewnętrznej musi rozciągać się i kurczyć, zapewniając niezrównaną sprężystość na każdym kroku. * Kolor produktu: Orange Flare /black   Rozmiary: **44** – **1** para; **46** – **2** pary; **46 2/3** – **1** pary. | para | 4 |
|  | Obuwie sportowe halowe | Buty wyposażone w zamszową cholewkę z syntetycznymi detalami. Język i podeszwa wewnętrzna z pianki EVA lub równoważnej, która zapewnia doskonałą amortyzację nawet w niskich temperaturach. W przedniej części stopy System, który zapewnia amortyzację oraz redukcję zmęczenia podczas biegania, typu Adiprene+lub równoważna. Amortyzacja umieszczona pod piętą pochłaniająca siłę uderzenia pięty o podłoże.   * Nie pozostawiająca śladów gumowa podeszwa zewnętrzna * Kategoria: Halowe * Kolor: Czarny * Materiał: Zamsz * Sezon: Całoroczny   Rozmiar (model męski): **45** – **1** para; **45 1/3** – **2** pary; **46** – **1** para; **46 2/3**– **1** para. | para | 5 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 5 -*** | ***Sprzęt do sportów zimowych*** |  |  |
|  | Buty narciarskie zjazdowe  I wariant rozmiaru | Buty narciarskie zjazdowe.  Parametry butów:   * Rodzaj: unisex, * Typ butów narciarskich: All Mountain lub równoważny, które zapewniają idealne dopasowanie stopy * Liczba klamr: min. 4 z mikroregulacją (dwie w dolnej części buta i dwie w górnej części buta) ; * Z regulacją pochylenia; * Pasek do lepszego trzymania nogi w bucie: 35 − 50 mm; * Wykorzystany system: zwiększający komfort chodzenia i zapewniający lepszą przyczepność do podłoża, typu Grip Walk lub równoważny * Flex: 105 ± 5; * Szerokość szkieletu: 98 ± 2 mm; * Kolor: butów dopasowany do koloru nart;   Rozmiar: **28/28,5** – **5** par; **29/29,5** – **5** par. | para | 10 |
|  | Buty narciarskie zjazdowe  II wariant rozmiaru | Buty narciarskie zjazdowe.  Parametry butów:   * Rodzaj: unisex, * Typ butów narciarskich: All Mountain lub równoważny, które zapewniają idealne dopasowanie stopy * Liczba klamr: min. 4 z mikroregulacją (dwie w dolnej części buta i dwie w górnej części buta) ; * Z regulacją pochylenia; * Z paskiem do lepszego trzymania nogi w bucie; * Wykorzystany system: zwiększający komfort chodzenia i zapewniający lepszą przyczepność do podłoża, typu Grip Walk lub równoważny * Flex: 110 ± 10; * Szerokość szkieletu: 102 ± 2 mm; * Kolor: butów dopasowany do koloru nart;   Rozmiar: **32/32,5** – **1** para. | para | 1 |
|  | Kask narciarski | Kask narciarski musi posiadać od strony zewnętrznej skorupę z tworzywa ABS lub materiał o równoważnych właściwościach a od wewnętrznej piankę a także system wentylacji i dopasowania rozmiaru oraz pasek pod brodę z możliwością regulacji. Kask narciarskimusi być kompatybilny z goglami narciarskimi.  Parametry kasku:   * Rodzaj: unisex; * Kolor taśmy pod brodę: czarny lub czarno/szary; * Kolor kasku: czarny; * Norma:certyfikat CE EN 1077;   Rozmiar: **M/L** przy obwodzie głowy **56 − 59** cm − **10** szt.; **XL/XXL** przy obwodzie głowy **60 − 63** cm − **10** szt. | szt. | 20 |
|  | Kijki narciarskie zjazdowe | Kijki narciarskie zjazdowe uniwersalne przeznaczone dla narciarzy, którzy spędzają dużo czasu na nartach.  Parametry kijów:   * Rodzaj: unisex, * Materiał: kompozyt węglowy (carbon); * Grot: stalowy wykonany w technologii Tungsten lub Steel Tip (dopuszcza się również technologie Flex Tip) * Średnica: 16 mm; * Rączka: wykonana w technologii Race (dopuszcza się również technologie Ergonomic AMT Grip 2K lub Evo-Pas); * System mocowania: klasyczna pętla wykonana w technologii with buckle (dopuszcza się również technologie Padded Strap lub lock security strap)   Kolor: czarny/biały lub dopasowany do koloru nart.  Rozmiar: **115 cm** przy wzroście 166 − 171 cm − **5 par**; **120 cm** przy wzroście 172 − 180 cm − **10 par**;  **125 cm** przy wzroście 181 − 186 cm − **10 par**; **130 cm** przy wzroście 187 − 195 cm − **5 par**. | para | 30 |
|  | Narty zjazdowe  (z wiązaniami)  I wariant długości | Narty zjazdowe z zamontowanymi wiązaniami taliowanie przeznaczone dla narciarzy z grupy race, sportowe przede wszystkim na trasy przygotowane (dopuszcza się również typ trasy przygotowane i puch).  Parametry nart:   * Długość: 160 ±1 cm; * Rodzaj: unisex, * Typ nart: All Mountain/All Round, który zapewnia idealne dopasowanie stopy * Rodzaj rdzenia: drewniany wykorzystujący technologie Laminted woodcore (dopuszcza się również Full Woodcore lub Beech Poplar Woocore) lub równoważne, które rozciągają się na całej długości narty, od dziobu do stopy. Przygotowany i kształtowany osobno w zależności od modelu nart i ich długości. Czuły i wrażliwy na bodźce przekazywane przez narciarza, jednocześnie trwały i wytrzymały. Zapewnia bezpośredni przekaz energii na krawędzie * Podkładka: Fusion X (dopuszcza się również Race Plate P79 lub AllRide), które zapewniają szybkie i dynamiczne przejścia z jednego szybkiego łuku do drugiego * Taliowanie: 120±10 − 77±9 − 107±8 mm przy długości nart 165 ±1 cm; * Promień skrętu: 14,5-15 m przy długości nart 165 ±1 cm; * Kolor: niebieski/pomarańczowy (dopuszcza się również czarny/żółty lub czarny/niebieski). * Wiązania dobrane do w/w parametrów nart zjazdowych o charakterze sportowym. Wykorzystany system: zwiększający komfort chodzenia i zapewniający lepszą przyczepność do podłoża, typu Grip Walk lub równoważny | para | 4 |
|  | Narty zjazdowe  (z wiązaniami)  II wariant długości | Narty zjazdowe z zamontowanymi wiązaniami taliowanie przeznaczone dla narciarzy z grupy race, sportowe przede wszystkim na trasy przygotowane (dopuszcza się również typ trasy przygotowane i puch).  Parametry nart:   * Długość: 165 ±1 cm; * Rodzaj: unisex, * Typ nart: All Mountain/All Round, który zapewnia idealne dopasowanie stopy * Rodzaj rdzenia: drewniany wykorzystujący technologie Laminted woodcore (dopuszcza się również Full Woodcore lub Beech Poplar Woocore) lub równoważne, które rozciągają się na całej długości narty, od dziobu do stopy. Przygotowany i kształtowany osobno w zależności od motelu nart i ich długości. Czuły i wrażliwy na bodźce przekazywane przez narciarza, jednocześnie trwały i wytrzymały. Zapewnia bezpośredni przekaz energii na krawędzie * Podkładka: Fusion X (dopuszcza się również Race Plate P79 lub AllRide) lub równoważne, , które zapewniają szybkie i dynamiczne przejścia z jednego szybkiego łuku do drugiego * Taliowanie: 120±10 − 77±9 − 107±8 mm przy długości nart 165 ±1 cm; * Promień skrętu: 14,5-15 m przy długości nart 165 ±1 cm; * Kolor: niebieski/pomarańczowy (dopuszcza się również czarny/żółty lub czarny/niebieski); * Wiązania dobrane do w/w parametrów nart zjazdowych o charakterze sportowym. Wiązania wyposażone w system Grip Walk lub równoważny do 115 ± 5 kg. | para | 4 |
|  | Narty zjazdowe  (z wiązaniami)  III wariant długości | Narty zjazdowe z zamontowanymi wiązaniami taliowanie przeznaczone dla narciarzy z grupy race, sportowe przede wszystkim na trasy przygotowane (dopuszcza się również typ trasy przygotowane i puch).  Parametry nart:   * Długość: 171±1 cm; * Rodzaj: unisex, * Typ nart: All Mountain/All Round; * Rodzaj rdzenia: drewniany wykorzystujący technologie Laminted woodcore (dopuszcza się również Full Woodcore lub Beech Poplar Woocore) lub równoważne; * Podkładka: Fusion X (dopuszcza się również Race Plate P79 lub AllRide) lub równoważne; * Taliowanie: 118±3 − 70±3 − 103±3 mm przy długości nart 165 ±1 cm; * Promień skrętu: 14,5-15 m przy długości nart 165 ±1 cm; * Kolor: czarny/zielony (dopuszcza się również czarny/niebieski lub czarny/żółty). * Wiązania dobrane do w/w parametrów nart zjazdowych o charakterze race, sportowym. Wiązania wyposażone w system Grip Walk lub równoważny do 115 ± 5 kg. | para | 4 |
|  | Okulary narciarskie gogle | Gogle narciarskie o szerokim polu widzenia posiadające wentylację przed zamgleniem oraz z ochroną szkła przed zaparowaniem i promieniowaniem słonecznym. Rama gogli od strony wewnętrznej musi posiadać piankę lub materiał o równoważnych właściwościach która optymalnie dostosowuję się do kształtu twarzy.  Parametry gogli:   * Rodzaj: unisex; * Rodzaj ramy: w pełni ramowy; * Kolor taśmy nagłowia: czarny lub czarno/szary; * Kolor ramki: czarny lub czarno/szary * Kolor soczewki: brązowy lub pomarańczowy lub żółto czerwony; * Przepustowość soczewki: 18% - 43%; * Rozmiar: uniwersalny;   Gogle narciarskiemuszą być kompatybilne z kaskami narciarskimi. | szt. | 15 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 6 -*** | ***Sprzęt do sportów siłowych*** |  |  |
|  | Ochraniacz na stopy | Zaprojektowane z najwyższej trwałości, funkcjonalności i przewiewności materiałów, aby zmaksymalizować wydajność, nie krępować ruchów. Zaawansowanie technologii, która odprowadza wilgoć i reguluje optymalną temperaturę ciała, materiał musi być wytrzymały na rozciągnie i odkształcenia. Działanie antybakteryjne, ochronne dla skóry, idealnie dopasowujący się do stopy.  Kolor : Czarny | para | 15 |
|  | Łapa trenerska | Wymiary: 19 x 26,5 cm;  Materiał: wzmocniona skóra syntetyczna;  Wypełnienie: EVA+ żel lub równoważne;  Po obu stronach tarczy wszywki wentylacyjne zwiększające przewiewność tarczy i zmniejszające pocenie się dłoni podczas treningu. Przednie powierzchnie tarcz muszą być wyprofilowane w celu zapobiegania ześlizgiwania się ciosów podczas uderzeń. Wewnątrz tarczy musi znajdować się odpowiednio uformowana żelowa wkładka ułatwiająca trzymanie tarczy oraz właściwe ułożenie dłoni. | para | 5 |
|  | Ochraniacz szczęki | Dwuwarstwowy ochraniacz szczęki do wszelkiego rodzaju sportów walki.   * Dwuwarstwowa konstrukcja * Twarda zewnętrzną warstwa * Wewnętrzna warstwa ściśle dopasowuje się do kształtu szczęki * Specjalne kanaliki ułatwiają oddychanie * Do każdego rodzaju sportów kontaktowych * Pojedynczy ochraniacz na górne zęby * Pudełko antybakteryjne w komplecie | szt. | 30 |
|  | Kask ochronny do sportów walki | Kask używany na turniejach, musi być wykonany ze skintex’u lub tworzywa równoważnego z wielowarstwową pianką.   * Kask turniejowy * Konstrukcja pozwalająca zachować pełne pole widzenia * Zapięcie na podbródku i na potylicy * Zabudowany top dla ochrony głowy   Kolor i rozmiar: **niebieski** – rozmiar **L** – **2** szt.; **czerwony** – rozmiar **L** – **2** szt. | szt. | 4 |
|  | Ochraniacz krocza | Ochraniacz musi być wykonany z oddychającej, rozciągliwej siatki zapewniając idealne dopasowanie, wygodny pas, wentylowana wkładka.   * bezpieczne, wygodne dopasowanie; * siatkowany panel na suspensor dla maksymalnego komfortu i wentylacji. * Rozmiar: **L** – **2** szt,; **XL** – **4** szt. | szt. | 6 |
|  | Kamizelka obciążeniowa | Regulacja długości kamizelki pozwala ją dostosować do wzrostu trenującego zapewniając wysoki komfort treningu. Wykonana z materiału Cordura. Od wewnątrz obszyta miękką pianką oraz termo przepuszczalnym materiałem. Wszystkie wkłady muszą być zabezpieczone mocnymi rzepami. Każdy wkład wypełniony specjalnym granulatem w kształcie kulek dzięki czemu wkłady są miękkie i dopasowują się do kształtu ciała. Musi posiadać komplet taśm wyposażonych w rzepy dzięki czemu można swobodnie regulować jej rozmiar oraz dopasowanie ciała.  **1** szt - **6 wkładów** – każdy z nich o wadze ok**3 kg** z możliwością regulacji wagi w zakresie **do 18 kg**  **1** szt - **12 wkładów**– każdy z nich o wadze ok**2,5 kg** z możliwością regulacji wagi w zakresie **do 30 kg** | szt. | 2 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 7 -*** | ***Sprzęt wspinaczkowy*** |  |  |
|  | Uprząż wspinaczkowa | Uprząż wspinaczkowa pełna (szelki i uprząż biodrowa), złożona z taśmy biodrowej, okalającej oraz 2 taśm udowych.   * musi być wyposażona w regulację czteropunktową – 2 punkty regulacji na taśmie biodrowej, umieszczone po obu stronach centralnego punktu mocującego oraz po 1 punkcie regulacji umieszczonym na taśmach udowych; * pasy i taśmy udowe wyłożone muszą być oddychającą pianką, dla maksymalnego komfortu w zwisie; * punkty regulacji zabezpieczone klamrami, uprząż możliwością kontrowania; * musi być wyposażona w 1 centralnie umieszczony punkt mocujący (przeznaczony do przyjmowania obciążeń) w postaci łącznika stalowego (D kształtnego) zespalającego taśmę biodrową z taśmami udowymi oraz 2 symetrycznie umieszczone na taśmie biodrowej punkty stabilizujące w postaci łączników stalowych; * musi posiadać łącznik do mocowania uprzęży piersiowej, umieszczony z tyłu, w centralnej części taśmy biodrowej oraz musi być wyposażona w min. 3 symetrycznie rozmieszczone na taśmie biodrowej uchwyty sprzętowe; * 3 punkty wpięcia: 2 z przodu, główny - zjazdowy oraz piersiowy; 1 z tyłu do asekuracji; boczne punkty wpięcia stabilizujące zamontowane na pasie biodrowym * w pełni regulowana uprząż z wyściełanym pasem biodrowym, taśmami udowymi i szelkami; * zwężone szelki w okolicy szyi zwiększające wygodę pracy; * wyposażona w szybkie klamry pozwalające szybkie zakładanie oraz ułatwia regulację; * możliwość regulacji klamrami odległości miedzy punktami na linii kręgosłupa a także dodatkowa możliwość regulacji pasów łączących pas główny z pasami udowymi; * musi posiadać system odpinania pasa piersiowego za pomocą karabinka w celu ułatwienia wkładania szelek; * musi także istnieć możliwość całkowitego zdemontowania pasa piersiowego; * Kolor: czarny * Zgodność z normą: CE EN 358, CE EN 361, CE EN 813 | kpl. | 10 |
|  | Lina półstatyczna | Indywidualna lina półstatyczna do działań taktycznych.   * Materiał: Poliamid. * Oplot w kolorze czarnym. * Średnica liny: 11 mm. * Wytrzymałość statyczna: min 2300 kg. * Jedno zakończenie liny zszywane. * Nie starsza niż rok od daty produkcji. * Zgodność z normą CE EN 1891.   **10 szt. w odcinkach 30m** | szt. | 10 |
|  | Repsznur | Linka do indywidualnego wykorzystania.   * Średnica liny: 5 mm * Kolor: czarny * Nie starsze niż rok od daty produkcji * Zgodność z normą: CE EN 564   **10 szt. w odcinkach 10m** | szt. | 10 |
|  | Karabinek stalowy różny | Karabinek stalowy HMS.   * System blokowania: zakręcany lub automatyczny * Wytrzymałość: min. 25KN * Prześwit nie mniejszym niż 20mm * Kolor: czarny   Zgodność z normą CE EN 362 | szt. | 36 |
|  | Przyrząd asekuracyjny różny | Przyrząd asekuracyjny chroniący przed upadkiem z wysokości.  Musi być wyposażony w zapadkę do blokowania w określonej pozycji. Bardzo łatwy montaż na linie (nie wymaga przeplatania końcówki). Wykorzystywany także w lonżach z możliwością ustalania pozycji podczas pracy.  Przeznaczony do lin o średnicy 10,5 - 11 mm  Waga: 188 g  Kolor: czarny | szt. | 10 |
|  | Rolka PETZL STOP | Przyrząd umożliwiający kontrolę prędkości zjazdu oraz całkowite zatrzymanie się.  Ruchoma rolka blokująca linę, sprężynowa zapadka z tworzywa sztucznego umożliwiająca wpinanie i wypinanie liny bez zdejmowania z karabinka.  Ruchoma okładka górna.  Rolka do lin pojedynczych o średnicy 9 – 12 mm,  Kolor: czarny.  Zgodność z normą: CE EN 341, EN 12841 C | szt. | 18 |
|  | Pętla różna | Taśma zszywana do indywidualnego wykorzystania, płaska szyta o wytrzymałości statycznej min 20kN.  Wykonanie z materiału Poliamid.  Szerokość: 16 – 20 mm, długość: **60 cm**  Taśmy muszą spełniać zgodność z normą: CE EN 1566, EN 795B, EN 354, EN 566, UIAA | szt. | 10 |
|  | Pętla różna | Taśma zszywana do indywidualnego wykorzystania, płaska szyta o wytrzymałości statycznej min 20kN.  Wykonanie z materiału Poliamid.  Szerokość: 16 – 20 mm, długość: **80 cm**  Taśmy muszą spełniać zgodność z normą: CE EN 1566, EN 795B, EN 354, EN 566, UIAA | szt. | 10 |
|  | Plecak / worek transportowy | Plecak o pojemności 11-13 L (musi mieścić 50 m liny o średnicy 11 mm). Musi mieć budowę pudełkową, zapinany od góry za pomocą klapki z rzepem. Na bocznych ścianach dwie płaskie kieszenie mieszczące przyrządy zjazdowe. Wewnątrz na dnie musi znajdować się pętla z taśmy do podpinania liny. Na klapie, od wewnętrznej strony muszą być naszyte po dwie taśmy 40 mm, które tworzą otwór porządkujący linę podczas wydobywania się z torby. Mocowanie na części przylegającej do łydki znajdują się dwie taśmy zapinane na klamrę 40 mm. W górnej części regulator potrzebny do montażu pionowej taśmy, którą zapina się do pasa. | szt. | 10 |
|  | Plecak / worek transportowy | Worek transportowy o pojemności 60 – 80 L, wykonany z odpornego na przetarcia i inne uszkodzenia materiału laminowanego o gęstości min. 600 D. Zapinany na suwak / zamek błyskawiczny. Musi być wyposażony w kieszenie sprzętowe wewnątrz i na zewnątrz worka, posiadający pasy naramienne umożliwiające przenoszenie worka na plecach.  Kolor czarny. | szt. | 10 |
|  | Lonża wspinaczkowa | Lonża nieregulowana z liny dynamicznej.  Zszywane zakończenia w plastikowej osłonie, która pozwoli na ustawienie łącznika we właściwej pozycji oraz zabezpiecza linę przed przetarciem.  Ciężar 1,5 m: max 187 g.  Kolor: czarny, szary.  Nie starsza niż rok od daty produkcji  Zgodność z normą (Certyfikat) CE EN 354 | szt. | 14 |
|  | Lonża wspinaczkowa | Lonża regulowana używana do auto asekuracji. Wpinana do bocznych punków pasa, system regulacji pozwala na precyzyjne stabilizowanie pozycji. Przystosowana do auto asekuracji na pokładzie śmigłowca.  Długość: 3 m  Ciężar: ok. 560 g | szt. | 6 |
|  | Lina statyczna | Lina pojedyncza typu A wykonana z poliamidu. Wytrzymałość statyczna nie mniejsza niż 25kN  Średnica liny: 11 mm  Długość: **100** **m**  Kolor: czarna  Nie starsza niż rok od daty produkcji  Zgodność z normą CE EN 1891 | szt. | 3 |
|  | Lina statyczna | Lina pojedyncza typu A wykonana z poliamidu. Wytrzymałość statyczna nie mniejsza niż 25kN  Średnica liny: 11 mm  Długość: **50** **m**  Kolor: czarna  Nie starsza niż rok od daty produkcji  Zgodność z normą CE EN 1891 | szt. | 3 |
|  | Lina dynamiczna | Lina pojedyncza o długości 50 m.  Średnica liny: 11 mm  Nie starsza niż rok od daty produkcji  Zgodność z normą CE EN 1891 | szt. | 4 |
|  | Karabinek stalowy różny | Element łączący – do łączenia uprzęży piersiowej i biodrowej.  Łącznik musi być wykonany ze stali, w kształcie trójkąta równoramiennego, posiadający ręczny system blokady – zamek zakręcany, umieszczony na jednym z boków trójkąta.  Kolor czarny.  Zgodność z normą: EN 362, EN 12275 | szt. | 10 |
|  | Raki alpinistyczne | Specjalne nakładki na buty, przystosowane do chodzenia po śniegu i lodzie, muszą być wykonane ze stali hartowanej odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz ekstremalnie niskie temperatury. Raki muszą być wyposażone w 12 zębów, oraz prosty i szybki w obsłudze system regulacji.  Typ: koszykowe/ paskowe  Materiał: stal hartowana  Waga: nie więcej niż 950 g  Ilość zębów: 12  Zakres regulacji: min. 36 - max. 48  Zgodność z normą: CE EN 893, UIAA | para | 12 |
|  | Czekan z łopatką | Sprzęt używany w turystyce zimowej, wykorzystywany w trakcie stromych podejść, umożliwiający skuteczne podpieranie oraz awaryjne hamowanie. Stylisko wykonane z wytrzymałego aluminium. Głowica z grotem wykonana z hartowanej stali. Głowica wyposażona w ostrze oraz łopatkę, dodatkowo czekan wyposażony w pętle nadgarstkową.  Rozmiar: 60 cm  Stylisko oraz ostrze: Typ 1  Zgodność z normą: EN 13089:2015 | szt. | 12 |
|  | Nosze | Nosze typu SKED przeznaczone do transportu wysokościowego oraz w ciasnych przestrzeniach na lądzie i w wodzie. Muszą być wyposażone w pasy umożliwiające transport pod śmigłowcem w pozycji poziomej lub pionowej, w czasie ewakuacji z jaskiń. Konstrukcja elastyczna i zwijana (rolowana). Muszą być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na ekstremalne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (ciągnięcie po szorstkiej powierzchni, asfalcie itp.).  Zestaw pasów nośnych do transportu w pozycji poziomej i pionowej. Taśmy naciągowe stabilizujące poszkodowanego. Lonża taśmowa do holowania / ciągnięcia noszy.  Pokrowiec / plecak na nosze  Kolor: zielony / czarny | szt. | 2 |
|  | Trójkąt ewakuacyjny | Trójkąt ewakuacyjny z szelkami stosowany w ratownictwie. Musi być wyposażone w min. 3 punkty wpięcia zakończone stalowymi kulochwytami, oraz pasy zabezpieczające przed wysunięciem. Trójkąt w rozmiarze uniwersalnym z możliwością regulacji.  Zgodność z normą: EN 1497, EN 1498 | szt. | 3 |
|  | Linka pomocnicza wspinaczkowa | Linka pomocnicza (rep) wykorzystywana do wszelkich zastosowań pomocniczych we wspinaczce.  Średnica liny: 5 mm  Długość: 50 m  Kolor: czarny  Nie starsze niż rok od daty produkcji  Zgodność z normą: CE EN 564 | szt. | 1 |
|  | Uprząż (szelki bezpieczeństwa) | Szelki piersiowe do mocowania przyrządu zaciskowego, montowane do uprzęży wspinaczkowej posiadające klamry z przodu i z tyłu do szybkiej regulacji.  Ciężar: ok 135 g  Kolor: czarny | kpl. | 15 |
|  | Przyrząd zaciskowy | Przyrząd zaciskowy umożliwiający wychodzenie po linie, użycie w układzie do wyciągania lub może zastępować węzeł samozaciskowy przy autoratownictwie. Posiada system automatycznego dociskania karabinka zwiększający blokowanie liny, niezależnie od pozycji.  Ciężar: ok 35 g  Kompatybilny z linami 8 – 11 mm  Zgodność z normą: CE EN 567, UIAA | szt. | 10 |
|  | Przyrząd zaciskowy  (piersiowy) | Przyrząd zaciskowy 9piersiowy) przeznaczony do wychodzenia po linie. System otwierania zapadki zintegrowany z korpusem przyrządu chroniący przed przypadkowym zahaczaniem, język blokujący z zębami dla lepszego blokowania liny  Ciężar: 80-150 g  Kompatybilny z linami 8 – 13 mm  Zgodność z normą: CE EN 12841:2006-B, CE EN 567:2013 | szt. | 10 |
|  | Przyrząd zaciskowy | Przyrząd zaciskowy umożliwiający wychodzenie po linie. Posiada ergonomiczna rączkę, która zapewnia jednocześnie wygodny i mocny uchwyt podczas obciążania jednej ręki lub oburącz. Przyrząd posiada szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków lonży i pętli nożnej. Przyrząd wyposażony w język blokujący z zębami.  Ciężar: 165-200 g  Kompatybilny z linami 8 – 13 mm  8 szt. w wersji prawej  2 szt. w wersji lewej  Zgodność z normą: CE EN 567, CE EN 12841 typ B | szt. | 10 |
|  | Lina do wspinania  L = 5 m | Lina do wspinania niebarwiona przeznaczona do treningu podciągania, wspinania i gimnastyki. Lina z jednej strony musi być zakończona systemem mocowania do uchwytu (np. zaplecionym oczkiem/karabińczykiem stalowym) lub systemem o równoważnych właściwościach, a z drugiej strony zabezpieczona przed rozplątaniem.  Wymiary:   * długość: ok. 5 m; * ciężar ćwiczącego: do 200 kg; * grubość: ok. 40 mm. | szt. | 1 |
|  | Lina do wspinania  L = 7 m | Lina do wspinania niebarwiona przeznaczona do treningu podciągania, wspinania i gimnastyki. Lina z jednej strony musi być zakończona systemem mocowania do uchwytu (np. zaplecionym oczkiem/karabińczykiem stalowym) lub systemem o równoważnych właściwościach, a z drugiej strony zabezpieczona przed rozplątaniem.  Wymiary:   * długość: ok. 7 m; * ciężar ćwiczącego: do 200 kg; * grubość: ok. 40 mm. | szt. | 1 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 8 -*** | ***Sprzęt do biegów na orientację*** |  |  |
|  | Zegar do BNO | * Obudowa: 400 mm na 300 mm; głębokość: 120 mm; ± 2mm * Obudowa z uchwytem (typu walizka) * Wyświetlacze: kolor czerwony. Jasność w mikrokandelach: 14 000 – 31 000 * Ekran wyświetlaczy: 360 mm na 192 mm * Kształt wyświetlaczy cyfr: 8 888 88 * 6 wyświetlaczy cyfr - 4 do minut, 2 do sekund * Naliczania czasu: do 9 999 minuty, 59 sekundy * Zegar musi posiadać wewnętrzne źródło zasilania, akumulator * Ładowarka 12 DCV/1,8A (do ładowania akumulatora) w wyposażeniu | szt. | 1 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 9 -*** | ***Sprzęt SERE*** |  |  |
|  | Odzież ochronna ekstremalna na niskie temperatury | Kaptur kurtki regulowany, bez wyciągania rąk z kieszeni za pomocą ściągaczy ukrytych w kieszeniach na piersi, chowany w kołnierzu, w pełni regulowany i kompatybilny z hełmem lub innym nakryciem głowy kaptur.   * Materiał:   - wypełnienie izolacyjne min. Climashield® APEX™ (gramatura 90 – 100 g, 60 – 70 g kaptur) lub równoważne, które zapobiega utracie ciepła  - nylonowa powłoka o splocie min. Ripstop lub równoważnym, która zapobiega rozdzieraniu się materiału   * Min. pięć kieszeni:   - dwie na wysokości klatki piersiowej wyłożone polarem, zapinane na zamek odwrotny, z przegródkami;  - jedna wewnętrzna po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej zapinana na zamek;  - dwie wewnętrzne dolne kieszenie wykonane z siatki ułatwiające wysychanie mokrych przedmiotów;   * Wewnętrzna strona kaptura oraz kołnierz podszyte polarem; * Listwa termiczna wzdłuż zamka zapewniająca lepszą izolację od mrozu; * Ściągacz u dołu kurtki; * Mankiety regulowane za pomocą rzepów; * Rzepy na rękawach z zaokrąglonymi rogami; * Zapinana na dwukierunkowy zamek * Wszystkie zamki powinny być w klasie zamków błyskawicznych YKK® lub równoważne * Kolor: Coyote Brown lub Oliwkowy.   Rozmiar: XL | szt. | 1 |
|  | Odzież ochronna  z dociepl. synt.  dwustronna | * W zestawie ochronnym musi być zastosowany naturalny gęsi puch lub syntetyczny o parametrach 90/10 700 CUI, komplet powinien zapewniać izolację i ochronę przed mrozem. * Zestaw powinien być dwustronny, w kolorach oliwkowym oraz zielono-białym. * Kurtka musi być zapinana na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, który przykryty jest klapą izolującą od mrozu, zapinaną na rzep. * Musi posiadać odpinany, obszerny kaptur z regulowaną gumką ściągającą na obrzeżach. * Kołnierz musi być wyposażony w gumkę ściągającą. * Kurtka musi posiadać elastyczną regulację w pasie oraz u dołu by łatwiej dopasować ją do sylwetki. * Kurtka musi posiadać dwie przestronne kieszenie u dołu, zapinane na zamek błyskawiczny, z dodatkową klapą ochronną, zapinaną na rzep. * Na końcach rękawów muszą być zastosowane regulowane ściągacze. * Spodnie od kompletu muszą posiadać szelki umożliwiające regulację ich wysokości. * W pasie musi być sznurek ściągający pozwalający na łatwe dopasowanie do obwodu pasa. * Spodnie muszą posiadać dwie obszerne kieszenie udowe, zapinane na zamek błyskawiczny z dodatkową klapą ochronną, zapinaną na rzep. * U dołu nogawek muszą znajdować się zamki błyskawiczne, które umożliwiają poszerzenie nogawek * Komplet musi być bardzo lekki, dodatkowo wyposażony w worki do łatwej kompresji i transportu. * Kolor: oliwkowy i zielono–biały   Rozmiar: XL | kpl. | 1 |
|  | Lekka kurtka  z dociepleniem syntetycznym | * Możliwość skompresowania i złożenia kurtki do jednej z kieszeni, spełniającej funkcję pokrowca; * Materiał zewnętrzny chroniący przed wiatrem min. klasy Stormlock® lub równoważny charakteryzujący się miękką warstwą zewnętrzną i wysoką oddychalnością; * Impregnacja zewnętrznego materiału powinna sprawiać, że kurtka wolniej chłonie wilgoć; * Ocieplony puchem kaptur, mankiety oraz dolna część kurtki obszyte lamówką; * Para kieszenie bocznych, zapinanych na suwaki; * Ochraniacz podbródka przy zamku głównym; * Wytrzymałe i niezawodne zamki błyskawiczne min. klasy YKK® lub równoważne * Materiał zewnętrzny: bardzo lekki, wiatroszczelny, nienasiąkający wodą i wytrzymały na rozdarcie, np. Stormlock Double Rip® lub równoważny * Wypełnienie: puch kaczy (90%±10% puchu,10%±5% pierza), sprężystość 700 cuin. * Waga kurtki 450 - 500 g; * Kolor: Black, Coyote Brown, lub Oliwkowy.   Rozmiar: XL | szt. | 1 |
|  | Bluza z kapturem z zamkiem polartec | * Kaptur, dwie kieszenie na biodrach, kieszeń na wyposażenie na piersi oraz kieszeń na ramieniu; * Dodatkowo specjalne otwory w rękawach umożliwiające ogrzanie rąk podczas zimniejszych dni; * Wykonana z wiatrochłonnej, oddychalnej, elastycznej tkaniny np. Polartec Power Stretch lub równoważnej; * Zastosowanie wysokiej jakości zamków błyskawicznych YKK® lub równoważnych. * Kolor: Coyote Brown, lub Oliwkowa.   Rozmiar: L | szt. | 1 |
|  | Bluza wełniana z zamkiem ¼ | * Materiał: poliester, elastan/nylon, elastan * Zamek ekspres pod szyją 1/4 * Wydłużony tył * Wydłużone rękawy z wyjściami na kciuki * Kieszeń na piersi * Ochraniacz brody * Zamek błyskawiczny w klasie YKK® lub równoważnej.   Rozmiar: L | szt. | 1 |
|  | Mata samopompująca  o grubości 3,8 cm | * Waga: do 1 000 g; * Materiał: 210 T Poliester TPU lub równoważny; * Wymiary: 181 cm ± 5 cm x 51 cm ± 3 cm; * Wymiary po spakowaniu: 18 cm ± 2 cm x 26 cm ± 4 cm; * Grubość: 3,8 cm ± 0,5 cm; * Typ: samopompująca | szt. | 5 |
|  | Pas taktyczny z wyposażeniem do przenoszenia sprzętu survivalowego | * Materiał: poliester 600 D (obszyty materiałem pochłaniającym pot); * Zapięcie: szeroka klamra, zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem klamry oraz jednocześnie jest wzmocnieniem konstrukcji, typu DuraFlex UTX lub równoważny, * Ładownice: na pasie; * Zapięcie ładownic: zamki błyskawiczne SBS oraz rzepy Velcro lub równoważne, które zachowują swoją trwałość po praniu na mokro, sucho, przy tarciu, poceniu. | szt. | 5 |
|  | Buty turystyczne zimowe | * Skóra naturalna - Zamsz, Tworzywo - Wysokogatunkowe tworzywo * Sznurówki z materiału, wyciągane wkładki * Całoroczne * Technologia wykonania buta: min. 3F, Cleansport NXT, Climbing Lacing, GORE-TEX® Extended - Comfort Footwear, Vibram lub równoważne, gwarantująca dopasowanie obuwia do stopy. * Podeszwa zewnętrzna Vibram lub równoważna, która zapewnia bardzo dobrą trwałością oraz przyczepnością * Kolory: czarny lub granatowy   Rozmiar: 28/43 | para | 1 |
|  | Hamak z moskitierą | * Wymiary: min 370 x 150 cm * Taśmy montażowe: 2 szt. długości do 3 m * Moskitiera z jednej strony musi być na stałe przyszyta do hamaka, a z drugiej musi posiadać rozpinany dwustronny zamek -błyskawiczny. * Materiał: tkanina spadochronowa 210T, łatwa w czyszczeniu , szybkoschnąca, miękka i przyjemna w dotyku. * Musi mieć worek ( w zestawie ). | szt. | 1 |
|  | System śpiworów, ciężki, średni | W zestawie dwa śpiwory:  ŚPIWÓR WIOSENNO - LETNI min od -2°C do 15°C  ŚPIWÓR JESIENNO - ZIMOWY -27°C do 10°C  Typ mumia z zamkiem umieszczonym centralnie, obszerny kaptur ze ściągaczem i stoperem, wewnętrzny kołnierz uszczelniający ze ściągaczem, zamek wszyty do pasa, kieszonka wewnętrzna na rzep, pokrowiec kompresyjny, taśma łącznikowa, kieszeń na worek  Wymiary śpiwora: min od 220 x 80 cm.  Wymiary (po kompresji): min 25 x 23 cm, waga: do 1 700 g.  POKROWCE KOMPRESYJNE: mały pokrowiec na śpiwór letni, duży pokrowiec na całość solidny nylon i poliamid, który chroni, film PU od wewnątrz, chronią przed wodą, ściągacze ze stoperem, wydajny system kompresowania. | szt. | 1 |
|  | Płachta biwakowa –tarp-basha | * Materiał: 100 % poliester min.190T PU - oczkowana. * Wymiary: 300 x 200 cm. * Waga: do 0,40 kg. * W komplecie nylonowy pokrowiec o wym. max. 40 x 20 cm. | szt. | 4 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |
|  | ***Zadanie nr 10 -*** | ***Sprzęt doposażenia hali sportowej*** |  |  |
|  | Materac gimnastyczny | Materac gimnastyczny z wypełnieniem z pianki poliuretanowej (T25kg/m3) lub z materiału o równoważnych właściwościach o niskiej podatności na odkształcenia. Pokrowiec materaca szyty, góra i boki wykonane ze specjalnego materiału PCV lub z materiału o równoważnych i wyższych właściwościach, a spód materaca z materiału antypoślizgowego.  Preferowane właściwości materaca: system odpowietrzenia i uchwyty do transportu.  Wymiary:   * szerokość: ok.120 cm; * długość: ok. 200 cm; * grubość: ok. 10 cm. * kolor: granatowy/niebieski; * waga: do 15 kg | szt. | 6 |
|  | Siatka zabezpieczająca okna hali sportowej  I wariant wymiaru | Siatka zabezpieczająca halę sportową powinna być wykonana metodą bezwęzłową z tworzywa sztucznego (**polipropylenu**) i powinna być przeznaczona do zabezpieczania hal sportowych.  Wymiary:   * wysokość: 2,81 m ± 2 cm, * szerokość: 4,43 m ± 2 cm, * grubość: 3 mm.   Oczka siatki nie powinny być większe niż 4,5 cm szerokości i 4,5 cm wysokości. Siatka powinna być wzmocniona poprzez wszyty sznurek polipropylenowy i wyposażona w elementy służące do zawieszania jej na konstrukcji mocującej (linki stalowej).  Kolor: biały. | szt. | 1 |
|  | Siatka zabezpieczająca okna hali sportowej  II wariant wymiaru | Siatka zabezpieczająca halę sportową powinna być wykonana metodą bezwęzłową z tworzywa sztucznego (**polipropylenu**) i powinna być przeznaczona do zabezpieczania hal sportowych.  Wymiary:   * wysokość: 4,22 m ± 2 cm, * szerokość: 4,10 m ± 2 cm, * grubość: 3 mm.   Oczka siatki nie powinny być większe niż 4,5 cm szerokości i 4,5 cm wysokości. Siatka powinna być wzmocniona poprzez wszyty sznurek polipropylenowy i wyposażona w elementy służące do zawieszania jej na konstrukcji mocującej (linki stalowej).  Kolor: biały. | szt. | 4 |
|  | Siatka zabezpieczająca okna hali sportowej  III wariant wymiaru | Siatka zabezpieczająca halę sportową powinna być wykonana metodą bezwęzłową z tworzywa sztucznego (**polipropylenu**) i powinna być przeznaczona do zabezpieczania hal sportowych.  Wymiary:   * wysokość: 2,81 m ± 2 cm, * szerokość: 9,31 m ± 2 cm, * grubość: 3 mm.   Oczka siatki nie powinny być większe niż 4,5 cm szerokości i 4,5 cm wysokości. Siatka powinna być wzmocniona poprzez wszyty sznurek polipropylenowy i wyposażona w elementy służące do zawieszania jej na konstrukcji mocującej (linki stalowej).  Kolor: biały. | szt. | 2 |
|  | Rower treningowy pionowy | * Konstrukcja i obudowa: zwarta, mocna, odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne i zadrapania. * Regulacja wysokości i pozycji siodełka: góra/dół i przód/tył lub góra/dół i regulacja kierownicy. * Sterowanie oporem pedałowania z poziomu panelu sterującego: nie mniej niż 20 poziomów. * Wyposażony w rolki transportowe. * Ilość programów treningowych: nie mniej niż 11. * Maksymalna waga użytkownika: nie mniejsza niż 180 kg * Zapotrzebowanie energii: urządzenie zasilanie siłą mięśni lub zasilanie z baterii. * Długość: nie mniejsza niż 111 cm nie większa niż 130 cm. * Szerokość: nie mniejsza niż 54 cm nie większa niż 62 cm. * Wysokość: nie mniejsza niż 136 cm nie większa niż 151 cm. * Waga urządzenia: nie mniejsza niż 57 kg nie większa niż 80 kg. * Wyposażony w uchwyt na bidon. * Wyświetlacz: LED lub LCD * Wyświetlacz powinien pokazywać minimum poniższe parametry: prędkość, czas, dystans, tętno, kalorie, opór, wygenerowana moc w watach. | szt. | 3 |
|  | Ergometr wioślarski | * Regulacja obciążenia (zakresu): nie mniej niż 10 poziomów. * Wyposażony w rolki transportowe. * Programy treningowe: nie mniej niż 7. * Maksymalna waga użytkownika: nie mniejsza niż 160 kg. * Zapotrzebowanie energii: urządzenie zasilanie siłą mięśni lub zasilanie z baterii. * Długość: nie mniejsza niż 240 cm nie większa niż 272 cm. * Szerokość: nie mniejsza niż 54 cm nie większa niż 63 cm. * Wysokość: nie mniejsza niż 90 cm nie większa niż 128cm. * Waga urządzenia: nie mniejsza niż 26 kg nie większa niż 61 kg. * Monitor z wyświetlaczem LCD. * Funkcje komputera: wyświetlacz powinien wskazywać minimum poniższe parametry: pomiar czasu, odległość, tempo wiosłowania, zużycie energii, moc w watach, pomiar tętna. | szt. | 2 |
|  | Drabinka koordynacyjna | * Materiał: TPE + nylon * Wymiary: długość 6 m, szerokość nie mniej niż 40 cm * Możliwość regulacji odstępów między szczebelkami * Opakowanie: torba zamykana na zamek | szt. | 2 |
|  | Brama do crossfitu | Konstrukcja stabilna, skręcana z kształtowników zamkniętych min. 70 x 70 mm o grubości ścianki min. 3mm, lakierowana farbami proszkowymi. Regulowane na wysokość zawieszane haki, z nierdzewnym płaskownikiem i poziome zabezpieczenie przed upadkiem sztangi podczas treningu (wyłożone nierdzewnym płaskownikiem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powłoki malarskiej) pozwalających na odłożenie sztangi na różnych wysokościach.   * Urządzenie do użytku profesjonalnego – stabilna konstrukcja z możliwością kotwienia do ściany lub podłogi * Wysokość: 240-260 cm * Szerokość: 300-330 cm * Głębokość: 110-140 cm * Urządzenie do treningu mięśni klatki piersiowej, mięśni nóg, górnych partii ciała (triceps, biceps) * 8 uchwytów na sztangi, dwa komplety zabezpieczeń przed upuszczeniem sztangi * Ilość słupów: min. 6 szt. * Magazyny na talerze z zabezpieczeniem gumową podkładką przy słupie w celu nie obijania: 12 szt. * Drążki do podciągania: 2 szt. (drążek ma posiadać dwa uchwyty szerokie i dwa wąskie) wykonanie ze stali nierdzewnej lub chromu moletkowanego, zamontowane w bezpieczny sposób, umożliwiający podciąganie się dwóch osób jednocześnie. * Drabinka do przeplotu rąk na całej szerokości urządzenia. * Min. 16 uchwytów wykonanych w podstawie i górnej ramie urządzenia w celu zaczepienia akcesorii typu gumy, trx, lina * Rotor na sztangę fi 50 mm, możliwość zamontowania na każdym słupie * Numeracja na słupach naniesiona w sposób trwały | kpl. | 1 |
|  | Brama do „street workout”(kpl) | Konstrukcja stabilna, skręcana z kształtowników zamkniętych min. 70 x 70 mm o grubości ścianki min. 3mm, lakierowana farbami proszkowymi.  Regulowane na wysokość zawieszane haki z nierdzewnym płaskownikiem i poziome zabezpieczenie przed upadkiem sztangi podczas treningu (wyłożone nierdzewnym płaskownikiem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powłoki malarskiej) pozwalających na odłożenie sztangi na różnych wysokościach.   * 2 słupki * 2 drążki z możliwością przymocowania do ściany, słupów * 2 kpl. uchwyty na sztangi (1 długi, 1 krótki)   Wyposażenie:  - Sztanga olimpijska:   * średnica: 50 mm * długość: 220cm, z tulejami, * waga: 20 kg (możliwość wykonania treningu podrzutu) tolerancja wagi: ± 20 gr. * wytrzymałość na rozciąganie: 200 000 psi = 200 K (K/KSI = Kilopound na cal kwadratowy) * wysoka nośność + 600 kg * średnica uchwytu: 28 mm   - Obciążenie typu bumper:   * wytrzymałe i odporne na zużycie * średnica otworu: 50/51 mm * masywny rdzeń z żelaza * pasują do gryfów o średnicy 50 mm * wytrzymałe i odporne na rozdarcie poszycie z uretanu ze wzmocnioną metalową tuleją   (6 x 5kg, 6 x 10kg, 4 x 15kg, 4 x 20kg) = 230kg  - Kołkownica.   * 240 x 30 cm * tworzywo: wysokiej jakości sklejka liściasta w stalowej ramie umożliwiającej mocowanie do bramy w pionie i poziomie. * kołek fi 30 mm x 165 mm (lite drewno): 4 szt. * kule fi 80 mm: 2 szt. * kule fi 100 mm: 2 szt. * grubość warstwy: min 40 mm * kołki do montażu. | kpl. | 1 |
|  | Gryf zaczepowy | Gryf zaczepowy typu sznur, na obu końcach musi posiadać gumowe tuleje, które będą zapewniać pewność chwytu. Sznur musi być wykonany z tworzywa syntetycznego pozwalającego na mocny i stabilny chwyt.   * długość: 70-75 cm * średnica otworu: 1,5 cm * długość części chwytnej: 60-65 cm * średnica sznura: 2,8-3 cm * waga: ok. 800 g | szt. | 1 |
|  | Gwarancja: | 24 mies. |  |  |

**Klauzula społeczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej:*** |  | TAK |  | NIE |
| ***Zatrudnienie osoby bezrobotnej:*** |  | TAK |  | NIE |

* + 1. *Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2020, poz. 1320, z późn.zm.) Definicja -* ***osoba niepełnosprawna*** *- oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).*
    2. *Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320, z późn.zm.)* ***osoby bezrobotne****, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.*
    3. *Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.*
    4. *Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020, poz.1320, z późn.zm.).*
    5. *Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.*
    6. *Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca* ***przedłoży dowody zatrudnienia****:*
  1. *osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;*
  2. *osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;*

*oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.*

* + 1. *W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.*
    2. *Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto.*

|  |
| --- |
| **Oświadczenie**  **o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ** |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.,  **oświadczam, że**  **oferowany przedmiot zamówienia** **pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia** ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. |
| **Oświadczenie**  **o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)** |
| Oświadczam, że w oferowanych dostawach **występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)** |
|  |
| *Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika* |