**STANDARDY**

**utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) | |
| Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| 1. | I | jezdnia i pobocze utwardzone  - wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody | dotyczy jezdni  i poboczy - śnieg luźny może zalegać do 2 godz. - błoto pośniegowe może występować do 4 godz. - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych | - gołoledzi 2 godz. - szronu 2 godz. - szadzi 2 godz. - lodowicy 4 godz. - śliskości pośniegowej 4 godz. |
| 2. | II | Jezdnia odśnieżona,  a śliskość zlikwidowana na całej szerokości jezdni | *Śnieg luźny* może zalegać - do 4 godz.  *Błoto pośniegowe* - do 6 godz.  Nie może występować *warstwa zajeżdżonego śniegu* o grubości utrudniającej ruch. | *Gołoledzi* – 3 godz.  *Szronu* – 3 godz.  *Szadzi* – 3 godz.  *Lodowicy* – 4 godz.  *Śliskości pośniegowej-* 4godz. |
| 3. | III | Jezdnia odśnieżona,  na całej szerokości,  a śliskość zlikwidowana na odcinkach wyznaczonych przez zarządcę dróg (załącznik) | *Śnieg luźny* może zalegać - do 6 godz.  *Błoto pośniegowe* - do 8 godz.  *Śnieg zajeżdżony* - może występować  *"języki śnieżne" –* lokalnie do 8 godz.  Mogą występować utrudnienia w ruchu samochodów osobowych. | Na odcinkach wyznaczonych: *Gołoledzi* – 6 godz.  *Szronu* – 6 godz.  *Szadzi* – 6 godz.  *Lodowicy* – 6 godz.  *Śliskości pośniegowej* - 6 godz. |
| 4. | IV | Jezdnia odśnieżona,  w miejscach zasp odśnieżony co najmniej  1 pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących  o możliwości ruchu (skrzyżowania z liniami kolejowymi, drogami twardymi, pochylenia powyżej 4%, przystanki) | *Śnieg luźny* może zalegać - do 16 godz.  *Błoto pośniegowe -* może występować  *Śnieg zajeżdżony* - może występować  *"języki śnieżne" –* mogą występować  *zaspy –* do 8 godzin  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | Na odcinkach decydujących o możliwości ruchu: *Gołoledzi* – 8 godz.  *Szronu* – 8godz.  *Szadzi* – 8 godz.  *Lodowicy* – 8godz.  *Śliskości pośniegowej* – 16 godz. |

**Gmina Świdnik**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Standard** | **Nazwa odcinka drogi** | **Lokalizacja** | | **Długość odcinka** |
|  |  |  |  | **od km** | **do km** |  |
| 1. | 2102 L | II | Al. Lotników Polskich | 0+000 | 2+107 | 2,107 |
|  |  |  | Ul. Racławicka | 2+107 | 3+338 | 1,231 |
|  |  |  | Ul. Kosynierów | 3+338 | 4+086 | 0,748 |
|  |  |  | Ul. Chemiczna | 4+086 | 4+602 | 0,516 |
|  |  |  | Świdnik - Franciszków | 4+602 | 6+595 | 1,993 |
| 2. | 2103 L | II | Ul. Krępiecka | 0+000 | 1+218 | 1,218 |
|  |  |  | Świdnik - Krępiec | 1+218 | 2+608 | 1,390 |
| 3. | 2131 L | II | Al. Lotników Polskich | 0+000 | 1+218 | 1,218 |
|  |  |  | Ul. Generała Tadeusza Góry | 1+218 | 1+365 | 0,147 |
|  |  |  | Ul. Sportowa | 1+365 | 1+604 | 0,239 |
| 4. | 2133 L | II | Ul. Gen. Maczka | 0+000 | 0+468 | 0,468 |
|  |  |  | Ul. Armii Krajowej | 0+000 | 0+811 | 0,811 |
| 5. | 2134 L | II | Ul. Kusocińskiego | 0+000 | 0+660 | 0,660 |
|  |  |  | ul. Kusocińskiego – węzeł Krępiec | 0+660 | 2+360 | 1,700 |
| 6. | 2135 L | III | Ul. Dworcowa | 0+000 | 1+000 | 1,000 |