**Opis potrzeb zamawiającego**

Zamawiający oczekuje następujących parametrów zamawianych chłodziarek:

1. konstrukcja z blachy stalowej ze specjalną antybakteryjną powłoką epoksydową w kolorze białym RAL 9016 w wewnątrz i na zewnątrz. Dla ułatwienia utrzymania czystości wszystkie wewnętrzne narożniki mają być zaokrąglone,
2. drzwi szklane na zawiasach, wykonane z ramy aluminiowej i wielowarstwowego hartowanego szkła izolacyjnego. Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwarcia. Drzwi wyposażone w sprężynowe automatyczne urządzenie zamykające chłodziarkę, jeżeli drzwi są otwarte pod kątem mniejszym niż 90° oraz specjalny wyłącznik drzwiowy, który zatrzymuje wewnętrzną wentylację przy otwarciu drzwi,
3. oświetlenie wewnętrzne: lampa LED zamontowana na ścianie bocznej, z aktywacją za pomocą specjalnego przełącznika znajdującego się na panelu sterowania,
4. zakres pracy: od +20C do +150C,
5. wymuszony obieg powietrza wewnątrz,
6. zewnętrzny panel kontrolny typu xPRO (lub równoważny pod względem funkcjonalności) z możliwością monitorowania i sygnalizacji zdarzeń za pomocą SMS, (koszt zakupu kart SIM po stronie dostawcy) lub podobnie działającej aplikacji,
7. gwarancja – minimum 24 miesiące,
8. wymiary: 9 sztuk D– 60x74x192 cm (±3 cm), 3 sztuki M- 66x55x90 cm (±3 cm),
9. transport do miejsca dostawy, montaż i uruchomienie– w cenie (PR1-2 sztuki D, PR2-2 sztuki DiM, PR3-2 sztuki D, PR4 -2 sztuki D, PR5 – 2 sztuki DiM, PR 6- 2 sztuki DiM),

Adresy dostaw:

* 1. Przychodnia Rejonowa nr 1 w Warszawie przy ul. Strusia 4/8
  2. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170
  3. Przychodnia Rejonowa nr 3 w Warszawie przy ul. Żagańskiej 13
  4. Przychodnia Rejonowa nr 4 w Warszawie przy ul. Begonii 10
  5. Przychodnia Rejonowa nr 5 w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 71
  6. Przychodnia Rejonowa nr 6 w Warszawie przy ul. Patriotów 46