Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Zakup i dostawa używanego podnośnika nożycowego.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego podnośnika nożycowego Genie GS2032 o następujących danych technicznych:

**PARAMETRY**

- Rok produkcji min. 2016.

- Liczba mth – maksymalnie 300

**Dane techniczne**

**Genie GS2032**

|  |
| --- |
| * Max. wys. robcza 8.10 m
 |
| * Max. wys. platformy 6.10 m
 |
| * Maksymalny udźwig platformy min.360 kg
 |
| * Maksymalny udźwig wysuniętego balkonu min. 100 kg
 |
| * Stalowa platforma o wymiarach max. 2.30 x 0.85 cm
 |
| * Wysuwany balkon min. 80 cm
 |
| * Licznik motogodzin
 |
| * Długość transportowa max. 2.50 m
 |
| * Szerokość transportowa max. 0,85 m
 |
| * Dopuszczalna ilość na platformie 2 osoby
 |
| * Promień skrętu max. zewnętrzny 2,30 m
 |
| * Koła pełne, niebrudzące
 |
| * Zasilanie akumulatory 24V
 |
| * Akumulatory minimum 200 Ah – 4 szt.,
 |
| * Wbudowany prostownik
 |
| * Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów
 |
| * Stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
 |
| * Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
 |
| * Ręczny zawór awaryjnego opuszczenia platformy
 |
| * Ręczne zwalnianie hamulca
 |
| * Linia 230V doprowadzona do platformy
 |
| * Klakson
 |
| * Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
 |
| * Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
 |

**Pozostałe informacje:**

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zamówienia
2. Termin ważności oferty: 30 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie wykonawcy.
4. Zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia, technicznie sprawnego, gotowego do pracy. Adres dostawy: **Zakład/Instalacja Gotartów, 45-200 Gotartów 44A**, Gmina Kluczbork w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.
5. Wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawności.
6. Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla podnośnika.
7. Aktualną decyzję dopuszczający podnośnik do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego - Księgę rewizyjną UDT.
8. Wykonawca udziela min. 3 miesiące gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
9. Płatność – przelew, terminem płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zamówienie odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region>
11. W przypadku dostarczenia podestu niezgodnego z opisem, zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
13. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.