Garaż – ul. Jodłowa

1. Demontaż części wiaty stalowej wraz z utylizacją
2. Przygotowanie terenu pod garaż – utwardzenie pod wylewkę betonową– 28 m2
3. Wykonaniem wylewki betonowej - 28 m2
4. Odwodnienie terenu
5. Wykonanie garażu z płyty warstwowej ( wypełnienie min 5 cm styropian , pianka PIR lub wełna min.) o wymiarach 7,0 x 4,0 x 3,0 m
6. Wykonanie drogi dojazdowej do garażu dł. ok. 13,0 m szer. 4,0 m ( korytowanie, zasyp kamieniem, zagęszczenie)
7. Wykonanie instalacji elekt. – lampa zewnętrzna , 2 lampy wewnętrzne, dwa gniazdka