|  |
| --- |
| GMINA TŁUCHOWO  **KOSZTORYS OFERTOWY**    OBIEKT: REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 905C SUMINEK – KOZI RÓG LEŚNY  W MIEJSCOWOŚCI SUMINEK      LOKALIZACJA:  DROGA GMINNEJ NR 170 905C SUMINEK - KOZIRÓG LEŚNY  OD KM 0+720 DO KM 1+640 W MIEJSCOWOŚCI SUMINEK  obręb Suminek nr ew. dz. 60  GMINA TŁUCHOWO        INWESTOR GMINA TŁUCHOWO  87-605 TŁUCHOWO UL SIERPECKA 20    SPORZĄDZIŁ  DATA |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 905C W MIEJSCOWOŚCI SUMINEK

OD KM 0+720 DO KM 1+640

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | ASORTYMENT  ROBÓT | WARTOŚĆ  NETTO | PODATEK  VAT | WARTOSĆ  BRUTTO |
| 1 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUMINEK GMINA TŁUCHOWO

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

odcinek od km 0+720 do km 1+640

ciąg główny

3,50x920,00 =**3220,00m2**

PODBUDOWA – GÓRNA WARSTWA

ciąg główny

3,50x920,00=**3220,0m2**

POBOCZE GRUNTOWE

plantowanie

2x0.75x920,.00=**1380,00m2**

UZUPEŁNIENIE POBOCZA GRUNTEM

śr 0,10x2x0,75x920,00=**138.00m3**

MIJANKI

mijanki 2x25,00x1,50+4x0,5x1,50x1,50=75,00+4,50=**79,50m2**

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 170 905C W MIEJSCOWOŚCI SUMINEK GMINA TŁUCHOWO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Jedn. przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
|  | **NAWIERZCHNIA**  **(CPV 45233253-7)** |  |  |  |  |
| 1 | **D.01.01.01**  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  od km 0+720 do km 1+640 | km | 0,920 |  |  |
| 2 | **D.04.03.01**  Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych przed skropieniem  - istniejąca podbudowa  Wg wyliczeń | m2 | 3220,00 |  |  |
| 3 | D.06.03.01  Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza, z jego uformowaniem, zagęszczeniem i splantowaniem  Wg wyliczeń | m3 | 138,00 |  |  |
| 4 | **D.04.04.02**  Wykonanie górnej warstwy gr. 6cm podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/32mm  wg wyliczeń | m2 | 3220,00 |  |  |
| 5 | **D.05.03.08**  Wykonanie nawierzchni poprzez podwójne ułożenie grysów bazaltowych 5/8 i 8/11 na emulsji modyfikowanej  - nawierzchnia 3220,00m2  - mijanki 79,50m2  Razem: 3220,00+79,50=3299,50m2 | m2 | 3299,50 |  |  |
| 6 | **D.04.01.01**  Wykonanie koryta gł. 30cm w gruncie kat.III z wywozem na odl. 1km pod mijanki | m2 | 79,50 |  |  |
| 7 | **D.04.02.01**  Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku pod mijanki | m2 | 79,50 |  |  |
| 8 | **D.04.04.02**  Wykonanie górnej warstwy gr.10cm z kamienia łamanego 0/32mm twardego z zaklinowaniem, zamiałowaniem pod mijanki  wg wyliczeń | m2 | 79,50 |  |  |
| 9 | **D.04.04.02**  Wykonanie dolnej warstwy gr.20cm z kamienia łamanego 0/63mm twardego po mijanki  wg wyliczeń | m2 | 79,50 |  |  |
| 10 | **D.07.02.01**  Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 1 |  |  |
| 11 | **D.07.02.01**  Ustawienie tablic o powierzchni do 0.3m2 z folią odblaskową I generacji ( A7) | szt | 1 |  |  |
|  | **RAZEM NETTO ZŁ** |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

DNIA